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[bookmark: Par1]ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 августа 2012 г. N 05-14-323/2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ НА РАБОТЫ
ПО КОМПЛЕКСНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

(в ред. распоряжений ДЖКХиБ г. Москвы
от 30.11.2012 N 05-14-484/2, от 17.07.2013 N 05-14-232/3,
от 01.08.2013 N 05-14-242/3)

В целях обеспечения установленного порядка организации работ по поддержанию в надлежащем санитарно-техническом состоянии объектов дорожного хозяйства города Москвы в зимний и летний периоды и во исполнение поручения исполняющего обязанности по координации деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы А.Л. Кескинова от 13.05.2011 N 6-09-634/1:
1. Утвердить:
1.1 - 1.3. Утратили силу с 1 января 2014 года. - Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 01.08.2013 N 05-14-242/3.
1.4. Эксплуатационные производительности современной коммунальной и специальной техники при уборке объектов дорожного хозяйства в летний период с учетом утвержденной технологии и новой техники (приложение 4).
1.5. Эксплуатационные производительности современной коммунальной и специальной техники при уборке объектов дорожного хозяйства в зимний период с учетом утвержденной технологии и новой техники (приложение 5).
2. Внести изменения в распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 24.06.2011 N 05-14-367/1 "Об утверждении регламентов и Технологических карт на работы по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства в зимний и летний периоды":
2.1. Пункты 1.1, 1.3, 1.4 распоряжения признать утратившими силу.
2.2. В приложении 5 "Регламент технической эксплуатации накопительных баз, заправочных пунктов для жидких противогололедных реагентов, баз хранения твердых и комбинированных противогололедных реагентов, баз хранения щебня в городе Москве" (далее - регламент) к распоряжению:
2.2.1. Приложение 1 к регламенту изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему распоряжению.
2.2.2. Приложение 2 к регламенту изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему распоряжению.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента Хромушина Е.А.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
А.Н. Пятанов



[bookmark: Par39]Приложение 1
к распоряжению Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
от 10 августа 2012 г. N 05-14-323/2

РЕГЛАМЕНТ
КОМПЛЕКСНОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Утратил силу с 1 января 2014 года. - Распоряжение ДЖКХиБ
г. Москвы от 01.08.2013 N 05-14-242/3.





[bookmark: Par56]Приложение 2
к распоряжению Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
от 10 августа 2012 г. N 05-14-323/2
(в ред. от 30 ноября 2012 г.
N 05-14-484/2)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
КОМПЛЕКСНОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ ПО УТВЕРЖДЕННЫМ КАТЕГОРИЯМ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Утратили силу с 1 января 2014 года. - Распоряжение ДЖКХиБ
г. Москвы от 01.08.2013 N 05-14-242/3.





[bookmark: Par76]Приложение 3
к распоряжению Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
от 10 августа 2012 г. N 05-14-323/2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
КОМПЛЕКСНОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ ПО УТВЕРЖДЕННЫМ КАТЕГОРИЯМ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Утратили силу с 1 января 2014 года. - Распоряжение ДЖКХиБ
г. Москвы от 01.08.2013 N 05-14-242/3.





[bookmark: Par94]Приложение 4
к распоряжению Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
от 10 августа 2012 г. N 05-14-323/2

[bookmark: Par100]ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНАЛЬНОЙ
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД С УЧЕТОМ УТВЕРЖДЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
И НОВОЙ ТЕХНИКИ

[bookmark: Par105]Пояснительная записка

1. Сборник показателей эксплуатационной производительности современной коммунальной и специальной техники при уборке объектов дорожного хозяйства в летний период с учетом утверждаемой технологии работ и новой техники разработан в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.09.2009 N 1030-ПП "О регулировании цен (тарифов) в городе Москве", распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 14.09.2006 N 25-Р "Об утверждении сборника рекомендуемых типовых форм расчетов, представленных для рассмотрения проектов цен, тарифов и нормативов, регулируемых Департаментом экономической политики и развития города Москвы".
2. Показатели эксплуатационной производительности разработаны на основании проведенных фотохронометражных наблюдений и расчетно-аналитическим методом.
3. В основу сборника положены данные о наличии специальных уборочных машин и механизмов, закупленных (взятых в аренду) в 2011-2012 гг. и представленных ГБУ "Автомобильные дороги", ГБУ "Автомобильные дороги САО", ГБУ "Автомобильные дороги СВАО", ГБУ "Автомобильные дороги СЗАО", ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО", ГБУ "Автомобильные дороги ЮАО", ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО", ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО", ГБУ "Автомобильные дороги ВАО", ГБУ "Автомобильные дороги ЗАО", ГБУ "Автомобильные дороги ЗелАО", подрядными организациями.
4. При разработке сборника учтены затраты времени на отдых и личные надобности водителей и машинистов, подготовительно-заключительные работы.
5. Затраты времени на пробег машин сверх 1 км при переездах, движение с места работы до места заправки водой и обратно, заправку водой, движение с места работы до места разгрузки смета и обратно, разгрузку смета в нормах не учтены.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ
КОММУНАЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД С УЧЕТОМ УТВЕРЖДЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ И НОВОЙ ТЕХНИКИ


	N п/п
	Наименование технологической операции
	Марка машины (механизма)
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	1
	2
	3
	4
	5
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	Механизированное подметание лотков подметально-уборочными вакуумными машинами (кроме МКАД):
	
	
	

	1.1.
	
	Johnston VT 800 (VS 800)
	км/ч
	6,1

	1.2.
	
	Johnston VT 650 (VS 650), МВП-50121-02
	км/ч
	6,1

	1.3.
	
	Johnston VT 500 (VS 500)
	км/ч
	6,1

	1.4.
	
	Johnston CN 400 (CX 400)
	км/ч
	6,1

	1.5.
	
	Johnston CN 200 (CX 200)
	км/ч
	5,3

	1.6.
	
	Johnston CN 201 (CX 201)
	км/ч
	5,3

	1.7.
	
	BUCHER City Fant 6000, ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 6000
	км/ч
	6,1

	1.8.
	
	BUCHER City Fant 30
	км/ч
	6,1

	1.9.
	
	BUCHER City Fant 5000
	км/ч
	6,1

	1.10.
	
	BUCHER City Fant 60, ЭД-244КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 60
	км/ч
	6,1

	1.11.
	
	BUCHER City Cat 2020
	км/ч
	5,3

	1.12.
	
	КМ-32001
	км/ч
	6,1
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	Механизированное подметание лотков МКАД подметально-уборочными вакуумными машинами
	Johnston VT 650 (VS 650), МВП-50121-02
	км/ч
	6,1
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	Механизированное подметание осевой резервной полосы подметально-уборочными вакуумными машинами:
	
	
	

	3.1.
	
	Johnston VT 800 (VS 800)
	кв. м/ч
	21600

	3.2.
	
	Johnston VT 650 (VS 650), МВП-50121-02
	кв. м/ч
	21600

	3.3.
	
	Johnston VT 500 (VS 500)
	кв. м/ч
	21600

	3.4.
	
	Johnston CN 400 (CX 400)
	кв. м/ч
	19800

	3.5.
	
	Johnston CN 200 (CX 200)
	кв. м/ч
	17800

	3.6.
	
	Johnston CN 201 (CX 201)
	кв. м/ч
	17800

	3.7.
	
	BUCHER City Fant 6000, ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 6000
	кв. м/ч
	20700

	3.8.
	
	BUCHER City Fant 30
	кв. м/ч
	18800

	3.9.
	
	BUCHER City Fant 5000
	кв. м/ч
	18800

	3.10.
	
	BUCHER City Fant 60, ЭД-244КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 60
	кв. м/ч
	18800

	3.11.
	
	BUCHER City Cat 2020
	кв. м/ч
	17700

	3.12.
	
	КМ-32001
	кв. м/ч
	20700
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	Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
	ПУМ-69
	км/ч
	6,0
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	Механизированное подметание осевой резервной полосы
	ПУМ-69
	кв. м/ч
	25200
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	Механизированное подметание тротуаров подметально-уборочными вакуумными машинами:
	
	
	

	6.1.
	
	Johnston CN 200 (CX 200)
	кв. м/ч
	12100

	6.2.
	
	Johnston CN 201 (CX 201)
	кв. м/ч
	12100

	6.3.
	
	BUCHER CityCat 2020 XL
	кв. м/ч
	10400

	6.4.
	
	BUCHER CityCat 1000
	кв. м/ч
	9500

	6.5.
	
	BUCHER City Spider
	кв. м/ч
	9000

	6.6.
	Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД):
	
	
	

	6.7.
	
	МКДУ-1
	кв. м/ч
	46600

	6.8.
	
	ЭД-244КМ-02
	кв. м/ч
	46600

	6.9.
	
	ЭД-405
	кв. м/ч
	46600

	6.10.
	
	КО-806
	кв. м/ч
	46600

	6.11.
	
	КО-806-20
	кв. м/ч
	46600

	6.12.
	
	КО-806-30
	кв. м/ч
	46600

	6.13.
	
	КО-823
	кв. м/ч
	46600

	6.14.
	
	КО-823-10
	кв. м/ч
	46600

	6.15.
	
	КО-829 А
	кв. м/ч
	46600

	6.16.
	
	КО-829 А1
	кв. м/ч
	46600

	6.17.
	
	КО-829 Д
	кв. м/ч
	46600

	6.18.
	
	МДК-5337
	кв. м/ч
	46600

	6.19.
	
	МКДС-3204
	кв. м/ч
	46600

	6.20.
	
	МКДС-4005
	кв. м/ч
	46600

	6.21.
	
	МКДС-4505
	кв. м/ч
	46600

	6.22.
	
	Johnston CW 200 со штанговым коллектором
	кв. м/ч
	46600
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	Механизированная мойка проезжей части МКАД
	ED-700 на шасси VOLVO FM13
	кв. м/ч
	61900
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	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД):
	
	
	

	8.1.
	
	МКДУ-1
	км/ч
	11,5

	8.2.
	
	ЭД-244КМ-02
	км/ч
	11,5

	8.3.
	
	ЭД-405
	км/ч
	11,5

	8.4.
	
	КО-806
	км/ч
	11,5

	8.5.
	
	КО-806-20
	км/ч
	11,5

	8.6.
	
	КО-806-30
	км/ч
	11,5

	8.7.
	
	КО-823
	км/ч
	11,5

	8.8.
	
	КО-823-10
	км/ч
	11,5

	8.9.
	
	КО-829 А
	км/ч
	11,5

	8.10.
	
	КО-829 А1
	км/ч
	11,5

	8.11.
	
	КО-829 Д
	км/ч
	11,5

	8.12.
	
	МДК-5337
	км/ч
	11,5

	8.13.
	
	МКДС-3204
	км/ч
	11,5

	8.14.
	
	МКДС-4005
	км/ч
	11,5

	8.15.
	
	МКДС-4505
	км/ч
	11,5

	8.16.
	
	МКДС-4705
	км/ч
	11,5

	8.17.
	
	МКДС-4805
	км/ч
	11,5

	8.18.
	
	Johnston CW 200 со штанговым коллектором
	км/ч
	12,6
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	Механизированная мойка лотков МКАД
	ED-700 на шасси VOLVO FM13
	км/ч
	17,2
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	Механизированная поливка проезжей части (кроме МКАД):
	
	
	

	10.1.
	
	МКДУ-1
	кв. м/ч
	85000

	10.2.
	
	ЭД-244КМ-02
	кв. м/ч
	85000

	10.3.
	
	ЭД-405
	кв. м/ч
	85000

	10.4.
	
	КО-806
	кв. м/ч
	85000

	10.5.
	
	КО-806-20
	кв. м/ч
	85000

	10.6.
	
	КО-806-30
	кв. м/ч
	85000

	10.7.
	
	КО-823
	кв. м/ч
	85000

	10.8.
	
	КО-823-10
	кв. м/ч
	85000

	10.9.
	
	КО-829 А
	кв. м/ч
	85000

	10.10.
	
	КО-829 А1
	кв. м/ч
	85000

	10.11.
	
	КО-829 Д
	кв. м/ч
	85000

	10.12.
	
	МДК-5337
	кв. м/ч
	85000

	10.13.
	
	МКДС-3204
	кв. м/ч
	85000

	10.14.
	
	МКДС-4005
	кв. м/ч
	85000

	10.15.
	
	МКДС-4505
	кв. м/ч
	85000

	10.16.
	
	МКДС-4705
	кв. м/ч
	85000

	10.17.
	
	МКДС-4805
	кв. м/ч
	85000
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	Механизированная мойка тротуаров:
	
	
	

	11.1.
	
	Johnston CW 200 со штанговым коллектором
	кв. м/ч
	14000



[bookmark: Par595]Эксплуатационная производительность и состав работ
при выполнении технологических операций по уборке объектов
дорожного хозяйства в летний период

[bookmark: Par599]Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
машиной МКДУ-1

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
	МКДУ-1
	кв. м/ч
	46600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par624]Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
машиной ЭД-244КМ-02

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
	ЭД-244КМ-02
	кв. м/ч
	46600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par649]Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
машиной ЭД-405

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
	ЭД-405
	кв. м/ч
	46600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par674]Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
машиной КО-806

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
	КО-806
	кв. м/ч
	46600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par699]Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
машиной КО-806-20

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
	КО-806-20
	кв. м/ч
	46600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par724]Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
машиной КО-806-30

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
	КО-806-30
	кв. м/ч
	46600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par749]Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
машиной КО-823

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
	КО-823
	кв. м/ч
	46600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par774]Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
машиной КО-823-10

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
	КО-823-10
	кв. м/ч
	46600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par799]Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
машиной КО-829 А

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
	КО-829 А
	кв. м/ч
	46600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par824]Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
машиной КО-829 А1

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
	КО-829 А1
	кв. м/ч
	46600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par849]Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
машиной КО-829 Д

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
	КО-829 Д
	кв. м/ч
	46600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par874]Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
машиной МДК-5337

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
	МДК-5337
	кв. м/ч
	46600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par899]Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
машиной МКДС-3204

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
	МКДС-3204
	кв. м/ч
	46600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par924]Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
машиной МКДС-4005

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
	МКДС-4005
	кв. м/ч
	46600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par949]Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
машиной МКДС-4505

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
	МКДС-4505
	кв. м/ч
	46600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par974]Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
машиной Johnston CW 200 со штанговым коллектором

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД)
	Johnston CW 200 со штанговым коллектором
	кв. м/ч
	46600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par999]Механизированная мойка проезжей части МКАД
машиной ЭД-700 на шасси VOLVO FM13

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка проезжей части МКАД
	ЭД-700 на шасси VOLVO FM13
	кв. м/ч
	61900



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1024]Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной МКДУ-1

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
	МКДУ-1
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1048]Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
машиной ЭД-244КМ-02

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
	ЭД-244КМ-02
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1073]Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной ЭД-405

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
	ЭД-405
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1097]Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной КО-806

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
	КО-806
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1121]Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной КО-806-20

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
	КО-806-20
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1145]Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной КО-806-30

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
	КО-806-30
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1169]Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной КО-823

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
	КО-823
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1193]Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной КО-823-10

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
	КО-823-10
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1217]Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной КО-829 А

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
	КО-829 А
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1241]Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной КО-829 А1

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
	КО-829 А1
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1265]Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной КО-829 Д

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
	КО-829 Д
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1289]Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной МДК-5337

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
	МДК-5337
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1313]Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной МКДС-3204

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
	МКДС-3204
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1337]Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной МКДС-4005

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
	МКДС-4005
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1361]Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной МКДС-4505

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
	МКДС-4505
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1385]Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной МКДС-4705

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
	МКДС-34705
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1409]Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной МКДС-4805

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
	МКДС-4805
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1433]Механизированная мойка лотков (кроме МКАД) машиной
Johnston CW со штанговым коллектором

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД)
	Johnston CW со штанговым коллектором
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1458]Механизированная мойка лотков МКАД машиной ЭД-700
на шасси VOLVO FM13

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка лотков МКАД
	ЭД-700 на шасси VOLVO FM13
	км/ч
	11,5



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1483]Механизированная поливка проезжей части
(кроме МКАД) машиной МКДУ-1

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная поливка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная поливка (кроме МКАД)
	МКДУ-1
	кв. м/ч
	85000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1508]Механизированная поливка проезжей части
(кроме МКАД) машиной ЭД-244КМ-02

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная поливка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная поливка (кроме МКАД)
	ЭД-244КМ-02
	кв. м/ч
	85000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1533]Механизированная поливка проезжей части
(кроме МКАД) машиной ЭД-405

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная поливка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная поливка (кроме МКАД)
	ЭД-405
	кв. м/ч
	85000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1558]Механизированная поливка проезжей части
(кроме МКАД) машиной КО-806

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная поливка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная поливка (кроме МКАД)
	КО-806
	кв. м/ч
	85000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1583]Механизированная поливка проезжей части
(кроме МКАД) машиной КО-806-20

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная поливка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная поливка (кроме МКАД)
	КО-806-20
	кв. м/ч
	85000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1608]Механизированная поливка проезжей части
(кроме МКАД) машиной КО-806-30

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная поливка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная поливка (кроме МКАД)
	КО-806-30
	кв. м/ч
	85000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1633]Механизированная поливка проезжей части
(кроме МКАД) машиной КО-823

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка лотков.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная поливка (кроме МКАД)
	КО-823
	кв. м/ч
	85000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1658]Механизированная поливка проезжей части
(кроме МКАД) машиной КО-823-10

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная поливка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная поливка (кроме МКАД)
	КО-823-10
	кв. м/ч
	85000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1683]Механизированная поливка проезжей части
(кроме МКАД) машиной КО-829 А

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная поливка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная поливка (кроме МКАД)
	КО-829 А
	кв. м/ч
	85000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1708]Механизированная поливка проезжей части
(кроме МКАД) машиной КО-829 А1

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная поливка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная поливка (кроме МКАД)
	КО-829 А1
	кв. м/ч
	85000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1733]Механизированная поливка проезжей части
(кроме МКАД) машиной КО-829 Д

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная поливка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная поливка (кроме МКАД)
	КО-829 Д
	кв. м/ч
	85000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1758]Механизированная поливка проезжей части
(кроме МКАД) машиной МДК-5337

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная поливка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная поливка (кроме МКАД)
	МДК-5337
	кв. м/ч
	85000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1783]Механизированная поливка проезжей части
(кроме МКАД) машиной МКДС-3204

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная поливка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная поливка (кроме МКАД)
	МКДС-3204
	кв. м/ч
	85000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1808]Механизированная поливка проезжей части
(кроме МКАД) машиной МКДС-4005

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная поливка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная поливка (кроме МКАД)
	МКДС-4005
	кв. м/ч
	85000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1833]Механизированная поливка проезжей части
(кроме МКАД) машиной МКДС-4505

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная поливка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная поливка (кроме МКАД)
	МКДС-4505
	кв. м/ч
	85000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1858]Механизированная поливка проезжей части
(кроме МКАД) машиной МКДС-4705

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная поливка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная поливка (кроме МКАД)
	МКДС-4705
	кв. м/ч
	85000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1883]Механизированная поливка проезжей части
(кроме МКАД) машиной МКДС-4805

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная поливка проезжей части.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная поливка (кроме МКАД)
	МКДС-4805
	кв. м/ч
	85000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1908]Механизированная мойка тротуаров машиной
Johnston CW 200 со шланговым коллектором

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированная мойка тротуаров.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
9. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная мойка тротуаров
	Johnston CW 200 со шланговым коллектором
	кв. м/ч
	85000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны и среднего пробега от места работы до места заправки.

[bookmark: Par1933]Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
подметально-вакуумной машиной Johnston VT 800 (VS 800)

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание лотков.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
	Johnston
VT 800
(VS 800)
	км/ч
	6,1



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par1962]Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
подметально-вакуумной машиной Johnston VT 650
(VS 650), МВП-50121-02

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание лотков.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
	Johnston VT
650 (VS 650), МВП-50121-02
	км/ч
	6,1



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par1991]Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
подметально-вакуумной машиной Johnston VT 500 (VS 500)

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание лотков.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
	Johnston
VT 500
(VS 500)
	км/ч
	6,1



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2020]Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
подметально-вакуумной машиной Johnston CN 400 (CX 400)

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание лотков.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
	Johnston CN 400 (CX 400)
	км/ч
	6,1



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2047]Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
подметально-вакуумной машиной Johnston CN 200 (CX 200)

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание лотков.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
	Johnston CN 200 (CX 200)
	км/ч
	5,3



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2074]Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
подметально-вакуумной машиной Johnston CN 201 (CX 201)

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание лотков.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
	Johnston CN 201 (CX 201)
	км/ч
	5,3



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2101]Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
подметально-вакуумной BUCHER City Fant 6000, ЭД-244 КМ-08
с оборудованием BUCHER City Fant 6000

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание лотков.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
	BUCHER City Fant 6000, ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 6000
	км/ч
	6,1



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2129]Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
подметально-вакуумной BUCHER City Fant 30

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание лотков.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
	BUCHER City Fant 30
	км/ч
	6,1



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2156]Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
подметально-вакуумной BUCHER City Fant 5000

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание лотков.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
	BUCHER City Fant 5000
	км/ч
	6,1



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2183]Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
подметально-вакуумной BUCHER City Fant 60, ЭД-244 КМ-08
с оборудованием BUCHER City Fant 60

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание лотков.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
	BUCHER City Fant 60, ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 60
	км/ч
	6,1



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2211]Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
подметально-вакуумной BUCHER City Cat 2020

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание лотков.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
	BUCHER City Cat 2020
	км/ч
	5,3



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2238]Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
подметально-вакуумной КМ-32001

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание лотков.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
	КМ-32001
	км/ч
	5,3



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2265]Механизированное подметание лотков МКАД
подметально-вакуумной машиной Johnston VT 650
(VS 650), МВП-50121-02

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание лотков.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание лотков МКАД
	Johnston VT 650 (VS 650), МВП-50121-02
	км/ч
	6,1



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2293]Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
машиной ПУМ-69

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание лотков.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
	ПУМ-69
	км/ч
	6,1



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2320]Механизированное подметание осевой резервной полосы
подметально-вакуумной машиной Johnston VT 800 (VS 800)

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание осевой резервной полосы
	Johnston VT 800 (VS 800)
	кв. м/ч
	21600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2347]Механизированное подметание осевой резервной полосы
подметально-вакуумной машиной Johnston VT 650
(VS 650), МВП-50121-02

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание осевой резервной полосы
	Johnston VT 650 (VS 650), МВП-50121-02
	кв. м/ч
	21600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2375]Механизированное подметание осевой резервной полосы
подметально-вакуумной машиной Johnston VT 500 (VS 500)

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание осевой резервной полосы
	Johnston VT 500 (VS 500)
	кв. м/ч
	21600



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2402]Механизированное подметание осевой резервной полосы
подметально-вакуумной машиной Johnston CN 400 (CX 400)

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание осевой резервной полосы
	Johnston CN 400 (CX 400)
	кв. м/ч
	19800



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2429]Механизированное подметание осевой резервной полосы
подметально-вакуумной машиной Johnston CN 200 (CX 200)

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание осевой резервной полосы
	Johnston CN 200 (CX 200)
	кв. м/ч
	17800



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2456]Механизированное подметание осевой резервной полосы
подметально-вакуумной машиной Johnston CN 201 (CX 201)

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание осевой резервной полосы
	Johnston CN 201 (CX 201)
	кв. м/ч
	17800



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2483]Механизированное подметание осевой резервной полосы
подметально-вакуумной машиной BUCHER City Fant 6000,
ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 6000

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание осевой резервной полосы
	BUCHER City Fant 6000, ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 6000
	кв. м/ч
	20700



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2511]Механизированное подметание осевой резервной полосы
подметально-вакуумной машиной BUCHER City Fant 30

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание осевой резервной полосы
	BUCHER City Fant 30
	кв. м/ч
	18800



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2538]Механизированное подметание осевой резервной полосы
подметально-вакуумной машиной BUCHER City Fant 5000

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание осевой резервной полосы
	BUCHER City Fant 5000
	кв. м/ч
	18800



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2565]Механизированное подметание осевой резервной полосы
подметально-вакуумной машиной BUCHER City Fant 60,
ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 60

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание осевой резервной полосы
	BUCHER City Fant 60, ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 60
	кв. м/ч
	18800



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2593]Механизированное подметание осевой резервной полосы
подметально-вакуумной машиной BUCHER City Cat 2020

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание осевой резервной полосы
	BUCHER City Cat 2020
	кв. м/ч
	17700



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2620]Механизированное подметание осевой резервной полосы
подметально-вакуумной машиной КМ-32001

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание осевой резервной полосы
	КМ-32001
	кв. м/ч
	20700



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2647]Механизированное подметание осевой резервной полосы
машиной ПУМ-69

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание осевой резервной полосы.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание осевой резервной полосы
	ПУМ-69
	кв. м/ч
	25200



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2674]Механизированное подметание тротуаров подметально-вакуумной
машиной Johnston CN 200 (CX 200)

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание тротуаров.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание тротуаров
	Johnston CN 200 (CX 200)
	кв. м/ч
	12100



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2701]Механизированное подметание тротуаров подметально-вакуумной
машиной Johnston CN 201 (CX 201)

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание тротуаров.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание тротуаров
	Johnston CN 201 (CX 201)
	кв. м/ч
	12100



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2728]Механизированное подметание тротуаров подметально-вакуумной
машиной BUCHER CityCat 2020 XL

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание тротуаров.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание тротуаров
	BUCHER CityCat 2020 XL
	кв. м/ч
	10400



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2755]Механизированное подметание тротуаров подметально-вакуумной
машиной BUCHER CityCat 1000

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание тротуаров.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание тротуаров
	BUCHER CityCat 1000
	кв. м/ч
	9500



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2782]Механизированное подметание тротуаров подметально-вакуумной
машиной BUCHER City Spider

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение от места стоянки до пункта заправки водой.
4. Заправка машины водой.
5. Движение от пункта заправки водой до места работы и обратно.
6. Механизированное подметание тротуаров.
7. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
8. Разгрузка смета.
9. Движение от места работы до места стоянки.
10. Переезды во время работы до 1 км.
11. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание тротуаров
	BUCHER City Spider
	кв. м/ч
	9000



Примечание: Затраты времени на заправку машины водой, движение на пункт заправки и обратно, разгрузку смета, движение до места разгрузки смета и обратно в эксплуатационную производительность не включены и должны нормироваться отдельно в зависимости от емкости цистерны, объема бункера для смета и средних пробегов от места работы до места заправки и места разгрузки.

[bookmark: Par2809]НОРМЫ
ВРЕМЕНИ НА РАБОТУ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНАЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ ПРИ УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД С УЧЕТОМ УТВЕРЖДЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И НОВОЙ ТЕХНИКИ

	N п/п
	Наименование технологической операции
	Марка машины (механизма)
	Единица измерения
	Норма времени, маш.-ч

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: Par2824]1.
	Механизированное подметание лотков подметально-уборочными вакуумными машинами (кроме МКАД):
	
	
	

	1.1.
	
	Johnston VT 800 (VS 800)
	10 км прохода
	1,64

	1.2.
	
	Johnston VT 650 (VS 650), МВП-50121-02
	10 км прохода
	1,64

	1.3.
	
	Johnston VT 500 (VS 500)
	10 км прохода
	1,64

	1.4.
	
	Johnston CN 400 (CX 400)
	10 км прохода
	1,64

	1.5.
	
	Johnston CN 200 (CX 200)
	10 км прохода
	1,89

	1.6.
	
	Johnston CN 201 (CX 201)
	10 км прохода
	1,89

	1.7.
	
	BUCHER City Fant 6000, ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 6000
	10 км прохода
	1,64

	1.8.
	
	BUCHER City Fant 30
	10 км прохода
	1,64

	1.9.
	
	BUCHER City Fant 5000
	10 км прохода
	1,64

	1.10.
	
	BUCHER City Fant 60, ЭД-244КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 60
	10 км прохода
	1,64

	1.11.
	
	BUCHER City Cat 2020
	10 км прохода
	1,89

	1.12.
	
	КМ-32001
	10 км прохода
	1,64

	[bookmark: Par2889]2.
	Механизированное подметание лотков МКАД подметально-уборочными вакуумными машинами
	Johnston VT 650 (VS 650), МВП-50121-02
	10 км прохода
	1,64

	[bookmark: Par2894]3.
	Механизированное подметание осевой резервной полосы подметально-уборочными вакуумными машинами:
	
	
	

	3.1.
	
	Johnston VT 800 (VS 800)
	10000 кв. м
	0,46

	3.2.
	
	Johnston VT 650 (VS 650), МВП-50121-02
	10000 кв. м
	0,46

	3.3.
	
	Johnston VT 500 (VS 500)
	10000 кв. м
	0,46

	3.4.
	
	Johnston CN 400 (CX 400)
	10000 кв. м
	0,51

	3.5.
	
	Johnston CN 200 (CX 200)
	10000 кв. м
	0,56

	3.6.
	
	Johnston CN 201 (CX 201)
	10000 кв. м
	0,56

	3.7.
	
	BUCHER City Fant 6000, ЭД-244 КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 6000
	10000 кв. м
	0,48

	3.8.
	
	BUCHER City Fant 30
	10000 кв. м
	0,53

	3.9.
	
	BUCHER City Fant 5000
	10000 кв. м
	0,53

	3.10.
	
	BUCHER City Fant 60, ЭД-244КМ-08 с оборудованием BUCHER City Fant 60
	10000 кв. м
	0,53

	3.11.
	
	BUCHER City Cat 2020
	10000 кв. м
	0,56

	3.12.
	
	КМ-32001
	10000 кв. м
	0,48

	[bookmark: Par2959]4.
	Механизированное подметание лотков (кроме МКАД)
	ПУМ-69
	10 км прохода
	1,67

	[bookmark: Par2964]5.
	Механизированное подметание осевой резервной полосы
	ПУМ-69
	10000 кв. м
	0,4

	[bookmark: Par2969]6.
	Механизированное подметание тротуаров подметально-уборочными вакуумными машинами:
	
	
	

	6.1.
	
	Johnston CN 200 (CX 200)
	10000 кв. м
	0,83

	6.2.
	
	Johnston CN 201 (CX 201)
	10000 кв. м
	0,83

	6.3.
	
	BUCHER CityCat 2020 XL
	10000 кв. м
	0,96

	6.4.
	
	BUCHER CityCat 1000
	10000 кв. м
	1,05

	6.5.
	
	BUCHER City Spider
	10000 кв. м
	1,11

	6.6.
	Механизированная мойка проезжей части (кроме МКАД):
	
	
	

	6.7.
	
	МКДУ-1
	10000 кв. м
	0,21

	6.8.
	
	ЭД-244КМ-02
	10000 кв. м
	0,21

	6.9.
	
	ЭД-405
	10000 кв. м
	0,21

	6.10.
	
	КО-806
	10000 кв. м
	0,21

	6.11.
	
	КО-806-20
	10000 кв. м
	0,21

	6.12.
	
	КО-806-30
	10000 кв. м
	0,21

	6.13.
	
	КО-823
	10000 кв. м
	0,21

	6.14.
	
	КО-823-10
	10000 кв. м
	0,21

	6.15.
	
	КО-829 А
	10000 кв. м
	0,21

	6.16.
	
	КО-829 А1
	10000 кв. м
	0,21

	6.17.
	
	КО-829 Д
	10000 кв. м
	0,21

	6.18.
	
	МДК-5337
	10000 кв. м
	0,21

	6.19.
	
	МКДС-3204
	10000 кв. м
	0,21

	6.20.
	
	МКДС-4005
	10000 кв. м
	0,21

	6.21.
	
	МКДС-4505
	10000 кв. м
	0,21

	6.22.
	
	Johnston CW 200 со штанговым коллектором
	10000 кв. м
	0,21

	[bookmark: Par3084]7.
	Механизированная мойка проезжей части МКАД
	ED-700 на шасси VOLVO FM13
	10000 кв. м
	0,16

	[bookmark: Par3089]8.
	Механизированная мойка лотков (кроме МКАД):
	
	
	

	8.1.
	
	МКДУ-1
	10 км прохода
	0,87

	8.2.
	
	ЭД-244КМ-02
	10 км прохода
	0,87

	8.3.
	
	ЭД-405
	10 км прохода
	0,87

	8.4.
	
	КО-806
	10 км прохода
	0,87

	8.5.
	
	КО-806-20
	10 км прохода
	0,87

	8.6.
	
	КО-806-30
	10 км прохода
	0,87

	8.7.
	
	КО-823
	10 км прохода
	0,87

	8.8.
	
	КО-823-10
	10 км прохода
	0,87

	8.9.
	
	КО-829 А
	10 км прохода
	0,87

	8.10.
	
	КО-829 А1
	10 км прохода
	0,87

	8.11.
	
	КО-829 Д
	10 км прохода
	0,87

	8.12.
	
	МДК-5337
	10 км прохода
	0,87

	8.13.
	
	МКДС-3204
	10 км прохода
	0,87

	8.14.
	
	МКДС-4005
	10 км прохода
	0,87

	8.15.
	
	МКДС-4505
	10 км прохода
	0,87

	8.16.
	
	МКДС-4705
	10 км прохода
	0,87

	8.17.
	
	МКДС-4805
	10 км прохода
	0,87

	8.18.
	
	Johnston CW 200 со штанговым коллектором
	10 км прохода
	0,79

	[bookmark: Par3184]9.
	Механизированная мойка лотков МКАД
	ED-700 на шасси VOLVO FM13
	10 км прохода
	0,58

	[bookmark: Par3189]10.
	Механизированная поливка проезжей части (кроме МКАД):
	
	
	

	10.1.
	
	МКДУ-1
	10000 кв. м
	0,12

	10.2.
	
	ЭД-244КМ-02
	10000 кв. м
	0,12

	10.3.
	
	ЭД-405
	10000 кв. м
	0,12

	10.4.
	
	КО-806
	10000 кв. м
	0,12

	10.5.
	
	КО-806-20
	10000 кв. м
	0,12

	10.6.
	
	КО-806-30
	10000 кв. м
	0,12

	10.7.
	
	КО-823
	10000 кв. м
	0,12

	10.8.
	
	КО-823-10
	10000 кв. м
	0,12

	10.9.
	
	КО-829 А
	10000 кв. м
	0,12

	10.10.
	
	КО-829 А1
	10000 кв. м
	0,12

	10.11.
	
	КО-829 Д
	10000 кв. м
	0,12

	10.12.
	
	МДК-5337
	10000 кв. м
	0,12

	10.13.
	
	МКДС-3204
	10000 кв. м
	0,12

	10.14.
	
	МКДС-4005
	10000 кв. м
	0,12

	10.15.
	
	МКДС-4505
	10000 кв. м
	0,12

	10.16.
	
	МКДС-4705
	10000 кв. м
	0,12

	10.17.
	
	МКДС-4805
	10000 кв. м
	0,12

	[bookmark: Par3279]11.
	Механизированная мойка тротуаров:
	
	
	

	11.1.
	
	Johnston CW 200 со штанговым коллектором
	10000 кв. м
	0,71







[bookmark: Par3294]Приложение 5
к распоряжению Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
от 10 августа 2012 г. N 05-14-323/2

[bookmark: Par3300]ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНАЛЬНОЙ
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ УБОРКЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД С УЧЕТОМ УТВЕРЖДЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
И НОВОЙ ТЕХНИКИ

[bookmark: Par3305]СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ
КОММУНАЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ РАБОТАХ
ПО СНЕГООЧИСТКЕ И ПОГРУЗКЕ СНЕГА НА ОБЪЕКТАХ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

	N п/п
	Наименование технологической операции
	Марка машины (механизма)
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: Par3321]1.
	Механизированное сгребание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД):
	
	
	

	1.1.
	
	МКДУ-1
	кв. м/ч
	40500

	1.2.
	
	МКДУ-10
	кв. м/ч
	40500

	1.3.
	
	ЭД-244 КМ
	кв. м/ч
	33600

	1.4.
	
	КО-806
	кв. м/ч
	36000

	1.5.
	
	КО-806-20
	кв. м/ч
	36000

	1.6.
	
	КО-806-30
	кв. м/ч
	36000

	1.7.
	
	КО-829А
	кв. м/ч
	36000

	1.8.
	
	КО-823
	кв. м/ч
	36000

	1.9.
	
	МДК-5337
	кв. м/ч
	34500

	1.10.
	
	МКДС-3204
	кв. м/ч
	38800

	1.11.
	
	МКДС-4005
	кв. м/ч
	32600

	1.12.
	
	МКДС-4505
	кв. м/ч
	38800

	1.13.
	
	МКДС-4705
	кв. м/ч
	38800

	1.14.
	
	МКДС-4805
	кв. м/ч
	38800

	1.15.
	
	МВП-50121
	кв. м/ч
	40500

	1.16.
	
	ЭД-405
	кв. м/ч
	37900

	1.17.
	
	КМ-800 С
	кв. м/ч
	38800

	[bookmark: Par3411]2.
	Механизированное сгребание и подметание снега с проезжей части МКАД
	ЭД-700 на шасси VOLVO FM13
	кв. м/ч
	76000

	[bookmark: Par3416]3.
	Механизированное сгребание снега с тротуаров
	BUCHER CityCat 2020XL
	кв. м/ч
	13500

	[bookmark: Par3421]4.
	Механизированное подметание снега с тротуаров:
	
	
	

	4.1.
	
	BUCHER CityCat 2020XL
	кв. м/ч
	12000

	4.2.
	
	Johnston CN 201
	кв. м/ч
	12000

	[bookmark: Par3436]5.
	Механизированное сгребание и подметание снега с тротуаров
	МКК-01
	кв. м/ч
	12500

	[bookmark: Par3441]6.
	Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы лаповым снегопогрузчиком:
	
	
	

	6.1.
	
	СнП-17
	кв. м/ч
	160

	6.2.
	
	СнП-18
	кв. м/ч
	220

	[bookmark: Par3456]7.
	Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы фрезерно-роторным снегопогрузчиком:
	
	
	

	7.1.
	
	СНФ-200
	кв. м/ч
	140

	7.2.
	
	СФЗ-2011
	кв. м/ч
	140



[bookmark: Par3472]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА РАБОТУ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНАЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ПРИ РАБОТАХ ПО СНЕГООЧИСТКЕ И ПОГРУЗКЕ СНЕГА НА ОБЪЕКТАХ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

	N п/п
	Наименование технологической операции
	Марка машины (механизма)
	Единица измерения
	Норма времени, маш.-ч

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: Par3487]1.
	Механизированное сгребание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД):
	
	
	

	1.1.
	
	МКДУ-1
	10000 кв. м
	0,25

	1.2.
	
	МКДУ-10
	10000 кв. м
	0,25

	1.3.
	
	ЭД-244 КМ
	10000 кв. м
	0,3

	1.4.
	
	КО-806
	10000 кв. м
	0,28

	1.5.
	
	КО-806-20
	10000 кв. м
	0,28

	1.6.
	
	КО-806-30
	10000 кв. м
	0,28

	1.7.
	
	КО-829А
	10000 кв. м
	0,28

	1.8.
	
	КО-823
	10000 кв. м
	0,28

	1.9.
	
	МДК-5337
	10000 кв. м
	0,29

	1.10.
	
	МКДС-3204
	10000 кв. м
	0,26

	1.11.
	
	МКДС-4005
	10000 кв. м
	0,31

	1.12.
	
	МКДС-4505
	10000 кв. м
	0,26

	1.13.
	
	МКДС-4705
	10000 кв. м
	0,26

	1.14.
	
	МКДС-4805
	10000 кв. м
	0,26

	1.15.
	
	МВП-50121
	10000 кв. м
	0,25

	1.16.
	
	ЭД-405
	10000 кв. м
	0,26

	1.17.
	
	КМ-800 С
	10000 кв. м
	0,26

	[bookmark: Par3577]2.
	Механизированное сгребание и подметание снега с проезжей части МКАД
	ЭД-700 на шасси VOLVO FM13
	10000 кв. м
	0,13

	[bookmark: Par3582]3.
	Механизированное сгребание снега с тротуаров
	BUCHER CityCat 2020XL
	10000 кв. м
	0,74

	[bookmark: Par3587]4.
	Механизированное подметание снега с тротуаров:
	
	
	

	4.1.
	
	BUCHER CityCat 2020XL
	10000 кв. м
	0,83

	4.2.
	
	Johnston CN 201
	10000 кв. м
	0,83

	[bookmark: Par3602]5.
	Механизированное сгребание и подметание снега с тротуаров
	МКК-01
	10000 кв. м
	0,8

	[bookmark: Par3607]6.
	Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы лаповым снегопогрузчиком:
	
	
	

	6.1.
	
	СнП-17
	1000 кв. м
	6,25

	6.2.
	
	СнП-18
	1000 кв. м
	4,55

	[bookmark: Par3622]7.
	Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы фрезерно-роторным снегопогрузчиком:
	
	
	

	7.1.
	
	СНФ-200
	1000 кв. м
	7,14

	7.2.
	
	СФЗ-2011
	1000 кв. м
	7,14



[bookmark: Par3638]Состав работ при выполнении технологических операций
по уборке объектов дорожного хозяйства в зимний период
(снегоочистка и погрузка снега)

[bookmark: Par3642]Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей
части (кроме МКАД) комбинированной дорожной машиной МКДУ-1

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД)
	МКДУ-1
	кв. м/ч
	40500



[bookmark: Par3663]Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей
части (кроме МКАД) комбинированной дорожной машиной МКДУ-10

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД)
	МКДУ-10
	кв. м/ч
	40500



[bookmark: Par3684]Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей
части (кроме МКАД) комбинированной дорожной
машиной ЭД-244 КМ

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД)
	ЭД-244 КМ
	кв. м/ч
	33600



[bookmark: Par3706]Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей
части (кроме МКАД) комбинированной дорожной машиной КО-806

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД)
	КО-806
	кв. м/ч
	36000



[bookmark: Par3727]Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей
части (кроме МКАД) комбинированной дорожной
машиной КО-806-20

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД)
	КО-806-20
	кв. м/ч
	36000



[bookmark: Par3749]Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей
части (кроме МКАД) комбинированной дорожной
машиной КО-806-30

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД)
	КО-806-30
	кв. м/ч
	36000



[bookmark: Par3771]Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей
части (кроме МКАД) комбинированной дорожной машиной КО-829А

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД)
	КО-829А
	кв. м/ч
	36000



[bookmark: Par3792]Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей
части (кроме МКАД) комбинированной дорожной машиной КО-823

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД)
	КО-823
	кв. м/ч
	36000



[bookmark: Par3813]Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей
части (кроме МКАД) комбинированной дорожной машиной МДК-5337

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД)
	МДК-5337
	кв. м/ч
	34500



[bookmark: Par3834]Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей
части (кроме МКАД) комбинированной дорожной
машиной МКДС-3204

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД)
	МКДС-3204
	кв. м/ч
	38800



[bookmark: Par3856]Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей
части (кроме МКАД) комбинированной дорожной
машиной МКДС-4005

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД)
	МКДС-4005
	кв. м/ч
	32600



[bookmark: Par3878]Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей
части (кроме МКАД) комбинированной дорожной
машиной МКДС-4505

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД)
	МКДС-4505
	кв. м/ч
	38800



[bookmark: Par3900]Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей
части (кроме МКАД) комбинированной дорожной
машиной МКДС-4705

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД)
	МКДС-4705
	кв. м/ч
	38800



[bookmark: Par3922]Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей
части (кроме МКАД) комбинированной дорожной
машиной МКДС-4805

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД)
	МКДС-4805
	кв. м/ч
	38800



[bookmark: Par3944]Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей
части (кроме МКАД) комбинированной дорожной
машиной МВП-50121

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД)
	МВП-50121
	кв. м/ч
	40500



[bookmark: Par3966]Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей
части (кроме МКАД) комбинированной дорожной машиной ЭД-405

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД)
	ЭД-405
	кв. м/ч
	37900



[bookmark: Par3987]Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей
части (кроме МКАД) комбинированной дорожной машиной КМ-800 С

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части (кроме МКАД)
	КМ-800 С
	кв. м/ч
	38800



[bookmark: Par4008]Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей
части МКАД комбинированной дорожной машиной ЭД-700
на шасси VOLVO FM13

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание и подметание снега с проезжей части МКАД
	ЭД-700 на шасси VOLVO FM13
	кв. м/ч
	76000



[bookmark: Par4030]Механизированное сдвигание снега с тротуаров комбинированной
дорожной машиной BUCHER CityCat 2020XL

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сдвигание снега с тротуаров.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сдвигание снега с тротуаров
	BUCHER CityCat 2020XL
	кв. м/ч
	13500



[bookmark: Par4051]Механизированное подметание снега с тротуаров
комбинированной дорожной машиной BUCHER CityCat 2020XL

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное подметание снега с тротуаров.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание снега с тротуаров
	BUCHER CityCat 2020XL
	кв. м/ч
	12000



[bookmark: Par4072]Механизированное подметание снега с тротуаров
комбинированной дорожной машиной Johnston CN 201

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное подметание снега с тротуаров.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное подметание снега с тротуаров
	Johnston CN 201
	кв. м/ч
	12000



[bookmark: Par4093]Механизированное сгребание и подметание снега с тротуаров
комбинированной дорожной машиной МКК-01

Состав работы:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места работы.
4. Механизированное сгребание и подметание снега с тротуаров.
5. Движение от места работы до места стоянки.
6. Переезды во время работы.
7. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированное сгребание и подметание снега с тротуаров
	МКК-1
	кв. м/ч
	12500



[bookmark: Par4114]Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы
лаповым снегопогрузчиком СнП-17

Состав работы для водителя:
1. Подготовительно-заключительные работы, в т.ч. предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания на участке и оформление документов.
3. Движение от места стояния к месту работы и обратно.
4. Погрузка снега в автомобиль-самосвал с передвижением вдоль снежного вала.
5. Маневрирование автомобиля-самосвала у снегопогрузчика (в том числе подъезд - отъезд).
6. Установка снегопогрузчика у снежного вала или кучи и переезды от вала к валу в пределах участка до 1 км.
7. Осмотр механизма и устранение мелких технических неисправностей.
8. Простой в ожидании отгона посторонних машин, мешающих производству работ.
Состав работ для дорожных рабочих:
1. Обеспечение техники безопасности в зоне действия рабочего органа снегопогрузчика.
2. Обеспечение техники безопасности в зоне между снегопогрузчиком и самосвалом.
3. Регулировка движения самосвалов.
4. Обеспечение взаимодействия водителей самосвалов и снегопогрузчиков.
5. Ведение учета количества погруженных самосвалов.
6. Уборка посторонних предметов из снежного вала.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы
	СнП-17
	кв. м/ч
	160



[bookmark: Par4143]Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы
лаповым снегопогрузчиком СнП-18

Состав работы для водителя:
1. Подготовительно-заключительные работы, в т.ч. предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания на участке и оформление документов.
3. Движение от места стояния к месту работы и обратно.
4. Погрузка снега в автомобиль-самосвал с передвижением вдоль снежного вала.
5. Маневрирование автомобиля-самосвала у снегопогрузчика (в том числе подъезд - отъезд).
6. Установка снегопогрузчика у снежного вала или кучи и переезды от вала к валу в пределах участка до 1 км.
7. Осмотр механизма и устранение мелких технических неисправностей.
8. Простой в ожидании отгона посторонних машин, мешающих производству работ.
Состав работ для дорожных рабочих:
1. Обеспечение техники безопасности в зоне действия рабочего органа снегопогрузчика.
2. Обеспечение техники безопасности в зоне между снегопогрузчиком и самосвалом.
3. Регулировка движения самосвалов.
4. Обеспечение взаимодействия водителей самосвалов и снегопогрузчиков.
5. Ведение учета количества погруженных самосвалов.
6. Уборка посторонних предметов из снежного вала.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы
	СнП-18
	кв. м/ч
	220



[bookmark: Par4172]Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы
фрезерно-роторным снегопогрузчиком СНФ-200

Состав работы для водителя:
1. Подготовительно-заключительные работы, в т.ч. предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания на участке и оформление документов.
3. Движение от места стояния к месту работы и обратно.
4. Погрузка снега в автомобиль-самосвал с передвижением вдоль снежного вала.
5. Маневрирование автомобиля-самосвала у снегопогрузчика (в том числе подъезд - отъезд).
6. Установка снегопогрузчика у снежного вала или кучи и переезды от вала к валу в пределах участка до 1 км.
7. Осмотр механизма и устранение мелких технических неисправностей.
8. Простой в ожидании отгона посторонних машин, мешающих производству работ.
Состав работ для дорожных рабочих:
1. Обеспечение техники безопасности в зоне действия рабочего органа снегопогрузчика.
2. Обеспечение техники безопасности в зоне между снегопогрузчиком и самосвалом.
3. Регулировка движения самосвалов.
4. Обеспечение взаимодействия водителей самосвалов и снегопогрузчиков.
5. Ведение учета количества погруженных самосвалов.
6. Уборка посторонних предметов из снежного вала.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы
	СНФ-200
	кв. м/ч
	140



[bookmark: Par4201]Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы
фрезерно-роторным снегопогрузчиком СФР-2011

Состав работы для водителя:
1. Подготовительно-заключительные работы, в т.ч. предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания на участке и оформление документов.
3. Движение от места стояния к месту работы и обратно.
4. Погрузка снега в автомобиль-самосвал с передвижением вдоль снежного вала.
5. Маневрирование автомобиля-самосвала у снегопогрузчика (в том числе подъезд - отъезд).
6. Установка снегопогрузчика у снежного вала или кучи и переезды от вала к валу в пределах участка до 1 км.
7. Осмотр механизма и устранение мелких технических неисправностей.
8. Простой в ожидании отгона посторонних машин, мешающих производству работ.
Состав работ для дорожных рабочих:
1. Обеспечение техники безопасности в зоне действия рабочего органа снегопогрузчика.
2. Обеспечение техники безопасности в зоне между снегопогрузчиком и самосвалом.
3. Регулировка движения самосвалов.
4. Обеспечение взаимодействия водителей самосвалов и снегопогрузчиков.
5. Ведение учета количества погруженных самосвалов.
6. Уборка посторонних предметов из снежного вала.

	Наименование технологической операции
	Марка машины
	Единица измерения
	Эксплуатационная производительность

	Механизированная погрузка снега в автомобили-самосвалы
	СФЗ-2011
	кв. м/ч
	140



[bookmark: Par4230]Механизированное подметание осевой резервной полосы
подметально-вакуумной машиной VT 650
(зимний вариант машины МВП-50121-02)

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа.
3. Движение с места стоянки до места работы.
4. Механизированное подметание осевой резервной полосы.
5. Движение от места работы до места разгрузки смета и обратно.
6. Разгрузка смета.
7. Движение от места работы до места стоянки.
8. Переезды во время работы до 1 км.
Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par4245]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПОДМЕТАНИИ ОСЕВОЙ
РЕЗЕРВНОЙ ПОЛОСЫ ВАКУУМНОЙ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНОЙ МАШИНОЙ
С СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С ЗАКРЫТЫМ КОНТУРОМ
ЦИРКУЛЯЦИИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ VT 650
(ЗИМНИЙ ВАРИАНТ МАШИНЫ МВП-50121-02)


	Расстояние до разгрузки смета (км)
	Эксплуатационная производительность, кв. м/ч

	1
	16906,54

	2
	16796,66

	3
	16688,19

	4
	16581,12

	5
	16475,41

	6
	16371,04

	7
	16267,99

	8
	16166,22

	9
	16065,72

	10
	15966,46

	11
	15854,51

	12
	15757,84

	13
	15662,34

	14
	15567,99

	15
	15474,76

	16
	15382,65

	17
	15291,63

	18
	15201,68

	19
	15112,78

	20
	15024,92



[bookmark: Par4294]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА ПОДМЕТАНИЕ ОСЕВОЙ РЕЗЕРВНОЙ ПОЛОСЫ ВАКУУМНОЙ
ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНОЙ МАШИНОЙ С СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
С ЗАКРЫТЫМ КОНТУРОМ ЦИРКУЛЯЦИИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ VT 650
(ЗИМНИЙ ВАРИАНТ МАШИНЫ МВП-50121-02)

  Единица измерения: 100 тыс. кв. м
	Расстояние до разгрузки смета (км)
	Расстояние до места заправки водой (км)

	1
	0,006

	2
	0,006

	3
	0,006

	4
	0,006

	5
	0,006

	6
	0,006

	7
	0,006

	8
	0,006

	9
	0,006

	10
	0,006

	11
	0,006

	12
	0,006

	13
	0,006

	14
	0,006

	15
	0,006

	16
	0,007

	17
	0,007

	18
	0,007

	19
	0,007

	20
	0,007




[bookmark: Par4344]Эксплуатационные производительности и нормы времени
на работу современной коммунальной и специальной техники
при обработке городских дорог противогололедными материалами

[bookmark: Par4348]Механизированная обработка проезжей части МКАД жидкими
противогололедными реагентами комбинированной дорожной
машиной ЭД-700 на шасси VOLVO FM13

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.
4. Заправка машины жидкими ПГР.
5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.
6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par4364]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ ЭД-700 НА ШАССИ VOLVO FM13 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МКАД ЖИДКИМИ
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,51
	16,40
	15,46
	14,62
	13,88
	13,20

	2
	17,41
	16,11
	15,05
	14,11
	13,29
	12,56

	3
	17,29
	15,83
	14,66
	13,64
	12,75
	11,97

	4
	17,20
	15,57
	14,28
	13,19
	12,26
	11,44

	5
	17,10
	15,30
	13,93
	12,78
	11,79
	10,96

	6
	16,99
	15,05
	13,59
	12,38
	11,37
	10,51

	7
	16,89
	14,82
	13,27
	12,01
	10,97
	10,09

	8
	16,80
	14,58
	12,96
	11,66
	10,60
	9,72

	9
	16,69
	14,35
	12,67
	11,33
	10,26
	9,36

	10
	16,60
	14,13
	12,39
	11,02
	9,93
	9,03

	11
	16,51
	13,92
	12,12
	10,73
	9,63
	8,73

	12
	16,42
	13,70
	11,86
	10,45
	9,34
	8,44

	13
	16,31
	13,51
	11,62
	10,19
	9,07
	8,17

	14
	16,22
	13,31
	11,38
	9,93
	8,82
	7,92

	15
	16,14
	13,12
	11,16
	9,69
	8,57
	7,68

	16
	16,04
	12,94
	10,94
	9,47
	8,35
	7,46

	17
	15,95
	12,76
	10,73
	9,25
	8,13
	7,25

	18
	15,87
	12,58
	10,53
	9,05
	7,92
	7,05

	19
	15,77
	12,42
	10,34
	8,85
	7,73
	6,87

	20
	15,69
	12,25
	10,15
	8,66
	7,54
	6,69



[bookmark: Par4519]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МКАД ЖИДКИМИ
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНОЙ ЭД-700 НА ШАССИ VOLVO FM1

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,571
	0,610
	0,647
	0,684
	0,720
	0,758

	2
	0,574
	0,621
	0,664
	0,709
	0,752
	0,796

	3
	0,578
	0,632
	0,682
	0,733
	0,784
	0,835

	4
	0,581
	0,642
	0,700
	0,758
	0,816
	0,874

	5
	0,585
	0,654
	0,718
	0,782
	0,848
	0,912

	6
	0,589
	0,664
	0,736
	0,808
	0,880
	0,951

	7
	0,592
	0,675
	0,754
	0,833
	0,912
	0,991

	8
	0,595
	0,686
	0,772
	0,858
	0,943
	1,029

	9
	0,599
	0,697
	0,789
	0,883
	0,975
	1,068

	10
	0,602
	0,708
	0,807
	0,907
	1,007
	1,107

	11
	0,606
	0,718
	0,825
	0,932
	1,038
	1,145

	12
	0,609
	0,730
	0,843
	0,957
	1,071
	1,185

	13
	0,613
	0,740
	0,861
	0,981
	1,103
	1,224

	14
	0,617
	0,751
	0,879
	1,007
	1,134
	1,263

	15
	0,620
	0,762
	0,896
	1,032
	1,167
	1,302

	16
	0,623
	0,773
	0,914
	1,056
	1,198
	1,340

	17
	0,627
	0,784
	0,932
	1,081
	1,230
	1,379

	18
	0,630
	0,795
	0,950
	1,105
	1,263
	1,418

	19
	0,634
	0,805
	0,967
	1,130
	1,294
	1,456

	20
	0,637
	0,816
	0,985
	1,155
	1,326
	1,495



[bookmark: Par4675]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
жидкими противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной КО-806-20

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.
4. Заправка машины жидкими ПГР.
5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.
6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par4691]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-806-20 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,82
	17,26
	16,78
	16,31
	15,88
	15,46

	2
	17,77
	17,10
	16,52
	15,98
	15,46
	14,99

	3
	17,70
	16,94
	16,27
	15,65
	15,08
	14,54

	4
	17,65
	16,77
	16,02
	15,33
	14,71
	14,12

	5
	17,60
	16,61
	15,79
	15,04
	14,35
	13,73

	6
	17,53
	16,46
	15,55
	14,74
	14,01
	13,35

	7
	17,48
	16,30
	15,33
	14,47
	13,69
	13,00

	8
	17,43
	16,15
	15,11
	14,20
	13,39
	12,66

	9
	17,36
	16,01
	14,90
	13,94
	13,09
	12,34

	10
	17,31
	15,85
	14,70
	13,69
	12,81
	12,04

	11
	17,26
	15,72
	14,51
	13,45
	12,55
	11,75

	12
	17,21
	15,58
	14,31
	13,21
	12,28
	11,47

	13
	17,15
	15,44
	14,12
	13,00
	12,04
	11,21

	14
	17,10
	15,30
	13,94
	12,78
	11,80
	10,96

	15
	17,05
	15,16
	13,76
	12,57
	11,57
	10,72

	16
	16,99
	15,04
	13,58
	12,37
	11,35
	10,49

	17
	16,94
	14,91
	13,41
	12,17
	11,14
	10,27

	18
	16,89
	14,78
	13,24
	11,98
	10,94
	10,06

	19
	16,83
	14,66
	13,08
	11,79
	10,74
	9,85

	20
	16,78
	14,54
	12,92
	11,61
	10,55
	9,66



[bookmark: Par4845]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-806-20

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,561
	0,579
	0,596
	0,613
	0,630
	0,647

	2
	0,563
	0,585
	0,605
	0,626
	0,647
	0,667

	3
	0,565
	0,590
	0,615
	0,639
	0,663
	0,688

	4
	0,567
	0,596
	0,624
	0,652
	0,680
	0,708

	5
	0,568
	0,602
	0,633
	0,665
	0,697
	0,728

	6
	0,570
	0,608
	0,643
	0,678
	0,714
	0,749

	7
	0,572
	0,613
	0,652
	0,691
	0,730
	0,769

	8
	0,574
	0,619
	0,662
	0,704
	0,747
	0,790

	9
	0,576
	0,625
	0,671
	0,717
	0,764
	0,810

	10
	0,578
	0,631
	0,680
	0,730
	0,781
	0,831

	11
	0,579
	0,636
	0,689
	0,743
	0,797
	0,851

	12
	0,581
	0,642
	0,699
	0,757
	0,814
	0,872

	13
	0,583
	0,648
	0,708
	0,769
	0,831
	0,892

	14
	0,585
	0,654
	0,717
	0,782
	0,847
	0,912

	15
	0,587
	0,660
	0,727
	0,796
	0,864
	0,933

	16
	0,589
	0,665
	0,736
	0,808
	0,881
	0,953

	17
	0,590
	0,671
	0,746
	0,822
	0,898
	0,974

	18
	0,592
	0,677
	0,755
	0,835
	0,914
	0,994

	19
	0,594
	0,682
	0,765
	0,848
	0,931
	1,015

	20
	0,596
	0,688
	0,774
	0,861
	0,948
	1,035



[bookmark: Par5001]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
жидкими противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной КО-806-30

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.
4. Заправка машины жидкими ПГР.
5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.
6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par5017]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-806-30 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,82
	17,28
	16,78
	16,33
	15,88
	15,47

	2
	17,75
	17,10
	16,51
	15,97
	15,45
	14,98

	3
	17,70
	16,92
	16,24
	15,62
	15,04
	14,51

	4
	17,63
	16,75
	15,99
	15,29
	14,65
	14,07

	5
	17,58
	16,58
	15,74
	14,98
	14,28
	13,65

	6
	17,51
	16,42
	15,50
	14,67
	13,93
	13,26

	7
	17,46
	16,27
	15,27
	14,38
	13,59
	12,89

	8
	17,39
	16,11
	15,04
	14,10
	13,27
	12,55

	9
	17,34
	15,95
	14,82
	13,83
	12,97
	12,21

	10
	17,28
	15,80
	14,60
	13,57
	12,68
	11,90

	11
	17,21
	15,65
	14,39
	13,32
	12,40
	11,60

	12
	17,16
	15,50
	14,19
	13,08
	12,13
	11,32

	13
	17,10
	15,36
	13,99
	12,85
	11,88
	11,05

	14
	17,05
	15,21
	13,80
	12,62
	11,63
	10,79

	15
	16,99
	15,09
	13,61
	12,41
	11,40
	10,55

	16
	16,94
	14,95
	13,43
	12,20
	11,17
	10,31

	17
	16,88
	14,82
	13,26
	12,00
	10,96
	10,09

	18
	16,83
	14,68
	13,09
	11,80
	10,75
	9,87

	19
	16,77
	14,55
	12,92
	11,61
	10,55
	9,67

	20
	16,72
	14,43
	12,76
	11,43
	10,35
	9,47



[bookmark: Par5171]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-806-30

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,561
	0,579
	0,596
	0,612
	0,630
	0,646

	2
	0,563
	0,585
	0,606
	0,626
	0,647
	0,668

	3
	0,565
	0,591
	0,616
	0,640
	0,665
	0,689

	4
	0,567
	0,597
	0,625
	0,654
	0,683
	0,711

	5
	0,569
	0,603
	0,635
	0,668
	0,700
	0,733

	6
	0,571
	0,609
	0,645
	0,682
	0,718
	0,754

	7
	0,573
	0,615
	0,655
	0,695
	0,736
	0,776

	8
	0,575
	0,621
	0,665
	0,709
	0,754
	0,797

	9
	0,577
	0,627
	0,675
	0,723
	0,771
	0,819

	10
	0,579
	0,633
	0,685
	0,737
	0,789
	0,840

	11
	0,581
	0,639
	0,695
	0,751
	0,806
	0,862

	12
	0,583
	0,645
	0,705
	0,765
	0,824
	0,883

	13
	0,585
	0,651
	0,715
	0,778
	0,842
	0,905

	14
	0,587
	0,657
	0,725
	0,792
	0,860
	0,927

	15
	0,589
	0,663
	0,735
	0,806
	0,877
	0,948

	16
	0,590
	0,669
	0,745
	0,820
	0,895
	0,970

	17
	0,592
	0,675
	0,754
	0,833
	0,912
	0,991

	18
	0,594
	0,681
	0,764
	0,847
	0,930
	1,013

	19
	0,596
	0,687
	0,774
	0,861
	0,948
	1,034

	20
	0,598
	0,693
	0,784
	0,875
	0,966
	1,056



[bookmark: Par5327]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
жидкими противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной КО-806

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.
4. Заправка машины жидкими ПГР.
5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.
6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par5343]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-806 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
(КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,81
	17,23
	16,72
	16,24
	15,79
	15,36

	2
	17,74
	17,03
	16,42
	15,84
	15,30
	14,80

	3
	17,67
	16,84
	16,12
	15,46
	14,85
	14,29

	4
	17,60
	16,66
	15,83
	15,10
	14,43
	13,81

	5
	17,53
	16,46
	15,55
	14,76
	14,02
	13,36

	6
	17,46
	16,28
	15,29
	14,43
	13,64
	12,94

	7
	17,39
	16,11
	15,04
	14,11
	13,28
	12,55

	8
	17,33
	15,94
	14,79
	13,81
	12,94
	12,17

	9
	17,26
	15,76
	14,55
	13,52
	12,62
	11,83

	10
	17,20
	15,59
	14,31
	13,23
	12,31
	11,50

	11
	17,13
	15,44
	14,09
	12,97
	12,01
	11,19

	12
	17,07
	15,28
	13,87
	12,71
	11,73
	10,89

	13
	17,00
	15,13
	13,66
	12,47
	11,46
	10,61

	14
	16,94
	14,96
	13,46
	12,23
	11,21
	10,34

	15
	16,88
	14,82
	13,26
	12,00
	10,96
	10,09

	16
	16,81
	14,67
	13,06
	11,79
	10,73
	9,85

	17
	16,75
	14,53
	12,88
	11,57
	10,51
	9,62

	18
	16,69
	14,38
	12,69
	11,37
	10,29
	9,40

	19
	16,63
	14,24
	12,52
	11,17
	10,08
	9,19

	20
	16,57
	14,11
	12,35
	10,98
	9,89
	8,99



[bookmark: Par5497]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-806

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,561
	0,580
	0,598
	0,616
	0,633
	0,651

	2
	0,564
	0,587
	0,609
	0,631
	0,654
	0,676

	3
	0,566
	0,594
	0,620
	0,647
	0,673
	0,700

	4
	0,568
	0,600
	0,632
	0,662
	0,693
	0,724

	5
	0,570
	0,608
	0,643
	0,678
	0,713
	0,749

	6
	0,573
	0,614
	0,654
	0,693
	0,733
	0,773

	7
	0,575
	0,621
	0,665
	0,709
	0,753
	0,797

	8
	0,577
	0,627
	0,676
	0,724
	0,773
	0,822

	9
	0,579
	0,635
	0,687
	0,740
	0,792
	0,845

	10
	0,581
	0,641
	0,699
	0,756
	0,812
	0,870

	11
	0,584
	0,648
	0,710
	0,771
	0,833
	0,894

	12
	0,586
	0,654
	0,721
	0,787
	0,853
	0,918

	13
	0,588
	0,661
	0,732
	0,802
	0,873
	0,943

	14
	0,590
	0,668
	0,743
	0,818
	0,892
	0,967

	15
	0,592
	0,675
	0,754
	0,833
	0,912
	0,991

	16
	0,595
	0,682
	0,766
	0,848
	0,932
	1,015

	17
	0,597
	0,688
	0,776
	0,864
	0,951
	1,040

	18
	0,599
	0,695
	0,788
	0,880
	0,972
	1,064

	19
	0,601
	0,702
	0,799
	0,895
	0,992
	1,088

	20
	0,604
	0,709
	0,810
	0,911
	1,011
	1,112



[bookmark: Par5653]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
жидкими противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной КО-823-10

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.
4. Заправка машины жидкими ПГР.
5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.
6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par5669]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-823-10 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,86
	17,39
	16,97
	16,58
	16,20
	15,84

	2
	17,82
	17,28
	16,78
	16,33
	15,88
	15,47

	3
	17,79
	17,15
	16,60
	16,08
	15,58
	15,13

	4
	17,74
	17,02
	16,40
	15,83
	15,29
	14,79

	5
	17,70
	16,91
	16,22
	15,59
	15,01
	14,47

	6
	17,65
	16,78
	16,04
	15,37
	14,74
	14,17

	7
	17,61
	16,67
	15,87
	15,15
	14,48
	13,87

	8
	17,58
	16,55
	15,69
	14,93
	14,23
	13,59

	9
	17,53
	16,45
	15,53
	14,72
	13,98
	13,32

	10
	17,50
	16,33
	15,36
	14,52
	13,75
	13,06

	11
	17,44
	16,21
	15,20
	14,32
	13,52
	12,81

	12
	17,41
	16,11
	15,04
	14,12
	13,30
	12,57

	13
	17,38
	15,99
	14,89
	13,94
	13,09
	12,34

	14
	17,33
	15,90
	14,74
	13,76
	12,88
	12,12

	15
	17,29
	15,79
	14,59
	13,58
	12,69
	11,90

	16
	17,24
	15,68
	14,45
	13,40
	12,49
	11,69

	17
	17,21
	15,58
	14,30
	13,23
	12,30
	11,49

	18
	17,18
	15,47
	14,17
	13,07
	12,12
	11,30

	19
	17,13
	15,38
	14,02
	12,91
	11,94
	11,11

	20
	17,10
	15,28
	13,89
	12,75
	11,77
	10,93



[bookmark: Par5823]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-823-10

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,560
	0,575
	0,589
	0,603
	0,617
	0,631

	2
	0,561
	0,579
	0,596
	0,612
	0,630
	0,646

	3
	0,562
	0,583
	0,602
	0,622
	0,642
	0,661

	4
	0,564
	0,588
	0,610
	0,632
	0,654
	0,676

	5
	0,565
	0,591
	0,617
	0,641
	0,666
	0,691

	6
	0,567
	0,596
	0,623
	0,651
	0,678
	0,706

	7
	0,568
	0,600
	0,630
	0,660
	0,691
	0,721

	8
	0,569
	0,604
	0,637
	0,670
	0,703
	0,736

	9
	0,570
	0,608
	0,644
	0,679
	0,715
	0,751

	10
	0,571
	0,612
	0,651
	0,689
	0,727
	0,766

	11
	0,573
	0,617
	0,658
	0,698
	0,740
	0,781

	12
	0,574
	0,621
	0,665
	0,708
	0,752
	0,796

	13
	0,575
	0,625
	0,672
	0,717
	0,764
	0,810

	14
	0,577
	0,629
	0,678
	0,727
	0,776
	0,825

	15
	0,578
	0,633
	0,685
	0,736
	0,788
	0,840

	16
	0,580
	0,638
	0,692
	0,746
	0,801
	0,855

	17
	0,581
	0,642
	0,699
	0,756
	0,813
	0,870

	18
	0,582
	0,646
	0,706
	0,765
	0,825
	0,885

	19
	0,584
	0,650
	0,713
	0,775
	0,838
	0,900

	20
	0,585
	0,654
	0,720
	0,784
	0,850
	0,915



[bookmark: Par5979]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
жидкими противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной КО-823

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.
4. Заправка машины жидкими ПГР.
5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.
6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par5995]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-823 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,86
	17,36
	16,91
	16,49
	16,09
	15,72

	2
	17,81
	17,21
	16,69
	16,20
	15,73
	15,29

	3
	17,75
	17,07
	16,46
	15,91
	15,38
	14,89

	4
	17,70
	16,92
	16,24
	15,62
	15,05
	14,51

	5
	17,65
	16,78
	16,04
	15,36
	14,72
	14,14

	6
	17,60
	16,64
	15,83
	15,09
	14,41
	13,80

	7
	17,55
	16,51
	15,62
	14,84
	14,12
	13,47

	8
	17,51
	16,37
	15,44
	14,60
	13,84
	13,16

	9
	17,46
	16,24
	15,24
	14,36
	13,57
	12,86

	10
	17,41
	16,11
	15,05
	14,13
	13,31
	12,57

	11
	17,36
	15,99
	14,86
	13,90
	13,05
	12,30

	12
	17,31
	15,87
	14,70
	13,69
	12,81
	12,04

	13
	17,26
	15,74
	14,52
	13,49
	12,58
	11,79

	14
	17,21
	15,62
	14,35
	13,28
	12,36
	11,54

	15
	17,18
	15,50
	14,19
	13,09
	12,14
	11,31

	16
	17,13
	15,38
	14,02
	12,89
	11,92
	11,10

	17
	17,08
	15,27
	13,86
	12,71
	11,72
	10,88

	18
	17,03
	15,15
	13,71
	12,54
	11,53
	10,68

	19
	16,99
	15,04
	13,56
	12,36
	11,34
	10,48

	20
	16,94
	14,93
	13,41
	12,19
	11,16
	10,29



[bookmark: Par6149]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-823

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,560
	0,576
	0,591
	0,606
	0,622
	0,636

	2
	0,561
	0,581
	0,599
	0,617
	0,636
	0,654

	3
	0,563
	0,586
	0,608
	0,629
	0,650
	0,672

	4
	0,565
	0,591
	0,616
	0,640
	0,664
	0,689

	5
	0,567
	0,596
	0,623
	0,651
	0,679
	0,707

	6
	0,568
	0,601
	0,632
	0,663
	0,694
	0,725

	7
	0,570
	0,606
	0,640
	0,674
	0,708
	0,742

	8
	0,571
	0,611
	0,648
	0,685
	0,723
	0,760

	9
	0,573
	0,616
	0,656
	0,696
	0,737
	0,778

	10
	0,574
	0,621
	0,664
	0,708
	0,751
	0,796

	11
	0,576
	0,625
	0,673
	0,719
	0,766
	0,813

	12
	0,578
	0,630
	0,680
	0,730
	0,781
	0,831

	13
	0,579
	0,635
	0,689
	0,741
	0,795
	0,848

	14
	0,581
	0,640
	0,697
	0,753
	0,809
	0,867

	15
	0,582
	0,645
	0,705
	0,764
	0,824
	0,884

	16
	0,584
	0,650
	0,713
	0,776
	0,839
	0,901

	17
	0,585
	0,655
	0,722
	0,787
	0,853
	0,919

	18
	0,587
	0,660
	0,729
	0,797
	0,867
	0,936

	19
	0,589
	0,665
	0,737
	0,809
	0,882
	0,954

	20
	0,590
	0,670
	0,746
	0,820
	0,896
	0,972



[bookmark: Par6305]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
жидкими противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной КО-829 А1

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.
4. Заправка машины жидкими ПГР.
5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.
6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par6321]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-829 А1 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,79
	17,21
	16,69
	16,18
	15,72
	15,28

	2
	17,72
	16,99
	16,34
	15,73
	15,18
	14,66

	3
	17,63
	16,77
	16,01
	15,30
	14,67
	14,09

	4
	17,56
	16,54
	15,68
	14,90
	14,20
	13,55

	5
	17,48
	16,33
	15,37
	14,52
	13,76
	13,06

	6
	17,41
	16,12
	15,08
	14,15
	13,34
	12,61

	7
	17,33
	15,92
	14,79
	13,81
	12,95
	12,18

	8
	17,26
	15,73
	14,52
	13,48
	12,58
	11,79

	9
	17,18
	15,54
	14,26
	13,16
	12,22
	11,41

	10
	17,11
	15,36
	14,00
	12,86
	11,89
	11,06

	11
	17,03
	15,18
	13,76
	12,57
	11,58
	10,73

	12
	16,97
	15,00
	13,52
	12,30
	11,29
	10,42

	13
	16,89
	14,83
	13,29
	12,04
	11,00
	10,13

	14
	16,83
	14,66
	13,07
	11,79
	10,74
	9,85

	15
	16,75
	14,50
	12,86
	11,54
	10,48
	9,59

	16
	16,69
	14,33
	12,65
	11,31
	10,24
	9,34

	17
	16,61
	14,18
	12,45
	11,09
	10,01
	9,10

	18
	16,55
	14,02
	12,26
	10,88
	9,78
	8,88

	19
	16,48
	13,87
	12,07
	10,67
	9,57
	8,67

	20
	16,42
	13,73
	11,89
	10,47
	9,36
	8,47



[bookmark: Par6475]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-829 А1

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,562
	0,581
	0,599
	0,618
	0,636
	0,654

	2
	0,564
	0,589
	0,612
	0,636
	0,659
	0,682

	3
	0,567
	0,596
	0,625
	0,654
	0,682
	0,710

	4
	0,569
	0,605
	0,638
	0,671
	0,704
	0,738

	5
	0,572
	0,612
	0,651
	0,689
	0,727
	0,766

	6
	0,574
	0,620
	0,663
	0,707
	0,750
	0,793

	7
	0,577
	0,628
	0,676
	0,724
	0,772
	0,821

	8
	0,579
	0,636
	0,689
	0,742
	0,795
	0,848

	9
	0,582
	0,644
	0,701
	0,760
	0,818
	0,876

	10
	0,584
	0,651
	0,714
	0,778
	0,841
	0,904

	11
	0,587
	0,659
	0,727
	0,796
	0,864
	0,932

	12
	0,589
	0,667
	0,740
	0,813
	0,886
	0,960

	13
	0,592
	0,674
	0,752
	0,831
	0,909
	0,987

	14
	0,594
	0,682
	0,765
	0,848
	0,931
	1,015

	15
	0,597
	0,690
	0,778
	0,867
	0,954
	1,043

	16
	0,599
	0,698
	0,791
	0,884
	0,977
	1,071

	17
	0,602
	0,705
	0,803
	0,902
	0,999
	1,099

	18
	0,604
	0,713
	0,816
	0,919
	1,022
	1,126

	19
	0,607
	0,721
	0,829
	0,937
	1,045
	1,153

	20
	0,609
	0,728
	0,841
	0,955
	1,068
	1,181



[bookmark: Par6631]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
жидкими противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной КО-829 А

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.
4. Заправка машины жидкими ПГР.
5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.
6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par6647]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-829 А ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
(КРОМЕ МКАД) ЧАСТИ ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,79
	17,18
	16,63
	16,12
	15,64
	15,19

	2
	17,70
	16,91
	16,22
	15,59
	15,01
	14,47

	3
	17,60
	16,66
	15,84
	15,11
	14,44
	13,83

	4
	17,51
	16,42
	15,47
	14,65
	13,90
	13,23

	5
	17,43
	16,17
	15,13
	14,22
	13,41
	12,69

	6
	17,34
	15,94
	14,79
	13,82
	12,95
	12,19

	7
	17,24
	15,70
	14,47
	13,43
	12,52
	11,73

	8
	17,16
	15,49
	14,18
	13,07
	12,12
	11,30

	9
	17,08
	15,28
	13,88
	12,72
	11,74
	10,90

	10
	17,00
	15,06
	13,60
	12,40
	11,38
	10,53

	11
	16,91
	14,86
	13,33
	12,08
	11,05
	10,19

	12
	16,83
	14,67
	13,07
	11,79
	10,74
	9,86

	13
	16,75
	14,47
	12,82
	11,51
	10,44
	9,56

	14
	16,67
	14,29
	12,58
	11,24
	10,16
	9,27

	15
	16,58
	14,11
	12,35
	10,99
	9,89
	9,00

	16
	16,51
	13,93
	12,12
	10,74
	9,64
	8,74

	17
	16,43
	13,76
	11,91
	10,51
	9,40
	8,50

	18
	16,36
	13,59
	11,70
	10,29
	9,17
	8,28

	19
	16,27
	13,42
	11,50
	10,07
	8,95
	8,06

	20
	16,20
	13,26
	11,31
	9,87
	8,74
	7,85



[bookmark: Par6801]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-829 А

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,562
	0,582
	0,601
	0,620
	0,639
	0,658

	2
	0,565
	0,591
	0,617
	0,641
	0,666
	0,691

	3
	0,568
	0,600
	0,631
	0,662
	0,693
	0,723

	4
	0,571
	0,609
	0,646
	0,683
	0,719
	0,756

	5
	0,574
	0,618
	0,661
	0,703
	0,746
	0,788

	6
	0,577
	0,627
	0,676
	0,724
	0,772
	0,820

	7
	0,580
	0,637
	0,691
	0,745
	0,799
	0,853

	8
	0,583
	0,646
	0,705
	0,765
	0,825
	0,885

	9
	0,585
	0,654
	0,720
	0,786
	0,852
	0,917

	10
	0,588
	0,664
	0,735
	0,806
	0,879
	0,950

	11
	0,591
	0,673
	0,750
	0,828
	0,905
	0,981

	12
	0,594
	0,682
	0,765
	0,848
	0,931
	1,014

	13
	0,597
	0,691
	0,780
	0,869
	0,958
	1,046

	14
	0,600
	0,700
	0,795
	0,890
	0,984
	1,079

	15
	0,603
	0,709
	0,810
	0,910
	1,011
	1,111

	16
	0,606
	0,718
	0,825
	0,931
	1,037
	1,144

	17
	0,609
	0,727
	0,840
	0,951
	1,064
	1,176

	18
	0,611
	0,736
	0,855
	0,972
	1,091
	1,208

	19
	0,615
	0,745
	0,870
	0,993
	1,117
	1,241

	20
	0,617
	0,754
	0,884
	1,013
	1,144
	1,274



[bookmark: Par6957]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
жидкими противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной КО-829 Д

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.
4. Заправка машины жидкими ПГР.
5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.
6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par6973]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-829 Д ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,81
	17,23
	16,72
	16,24
	15,77
	15,34

	2
	17,74
	17,03
	16,43
	15,85
	15,32
	14,83

	3
	17,67
	16,86
	16,15
	15,50
	14,89
	14,33

	4
	17,60
	16,67
	15,88
	15,15
	14,48
	13,88

	5
	17,55
	16,51
	15,62
	14,83
	14,10
	13,46

	6
	17,48
	16,33
	15,37
	14,52
	13,75
	13,05

	7
	17,41
	16,17
	15,13
	14,21
	13,40
	12,68

	8
	17,34
	15,99
	14,89
	13,93
	13,07
	12,32

	9
	17,29
	15,84
	14,66
	13,64
	12,76
	11,98

	10
	17,23
	15,68
	14,44
	13,38
	12,46
	11,66

	11
	17,16
	15,51
	14,22
	13,13
	12,17
	11,36

	12
	17,10
	15,37
	14,01
	12,88
	11,90
	11,07

	13
	17,05
	15,21
	13,81
	12,64
	11,64
	10,80

	14
	16,99
	15,08
	13,61
	12,41
	11,39
	10,54

	15
	16,92
	14,93
	13,42
	12,19
	11,15
	10,29

	16
	16,86
	14,79
	13,23
	11,98
	10,93
	10,06

	17
	16,81
	14,65
	13,05
	11,77
	10,71
	9,83

	18
	16,75
	14,52
	12,88
	11,57
	10,50
	9,61

	19
	16,69
	14,38
	12,70
	11,38
	10,30
	9,41

	20
	16,63
	14,24
	12,54
	11,19
	10,10
	9,21



[bookmark: Par7127]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-829 Д

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,561
	0,580
	0,598
	0,616
	0,634
	0,652

	2
	0,564
	0,587
	0,609
	0,631
	0,653
	0,674

	3
	0,566
	0,593
	0,619
	0,645
	0,672
	0,698

	4
	0,568
	0,600
	0,630
	0,660
	0,691
	0,720

	5
	0,570
	0,606
	0,640
	0,674
	0,709
	0,743

	6
	0,572
	0,612
	0,651
	0,689
	0,727
	0,766

	7
	0,574
	0,618
	0,661
	0,704
	0,746
	0,789

	8
	0,577
	0,625
	0,672
	0,718
	0,765
	0,812

	9
	0,578
	0,631
	0,682
	0,733
	0,784
	0,835

	10
	0,580
	0,638
	0,693
	0,747
	0,803
	0,858

	11
	0,583
	0,645
	0,703
	0,762
	0,822
	0,880

	12
	0,585
	0,651
	0,714
	0,776
	0,840
	0,903

	13
	0,587
	0,657
	0,724
	0,791
	0,859
	0,926

	14
	0,589
	0,663
	0,735
	0,806
	0,878
	0,949

	15
	0,591
	0,670
	0,745
	0,820
	0,897
	0,972

	16
	0,593
	0,676
	0,756
	0,835
	0,915
	0,994

	17
	0,595
	0,683
	0,766
	0,850
	0,934
	1,017

	18
	0,597
	0,689
	0,776
	0,864
	0,952
	1,041

	19
	0,599
	0,695
	0,787
	0,879
	0,971
	1,063

	20
	0,601
	0,702
	0,797
	0,894
	0,990
	1,086



[bookmark: Par7283]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
жидкими противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной МДК-5337

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.
4. Заправка машины жидкими ПГР.
5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.
6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par7299]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ МДК-5337 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,81
	17,23
	16,72
	16,24
	15,79
	15,36

	2
	17,74
	17,03
	16,42
	15,84
	15,30
	14,80

	3
	17,67
	16,84
	16,12
	15,46
	14,85
	14,29

	4
	17,60
	16,66
	15,83
	15,10
	14,43
	13,81

	5
	17,53
	16,46
	15,55
	14,76
	14,02
	13,36

	6
	17,46
	16,28
	15,29
	14,43
	13,64
	12,94

	7
	17,39
	16,11
	15,04
	14,11
	13,28
	12,55

	8
	17,33
	15,94
	14,79
	13,81
	12,94
	12,17

	9
	17,26
	15,76
	14,55
	13,52
	12,62
	11,83

	10
	17,20
	15,59
	14,31
	13,23
	12,31
	11,50

	11
	17,13
	15,44
	14,09
	12,97
	12,01
	11,19

	12
	17,07
	15,28
	13,87
	12,71
	11,73
	10,89

	13
	17,00
	15,13
	13,66
	12,47
	11,46
	10,61

	14
	16,94
	14,96
	13,46
	12,23
	11,21
	10,34

	15
	16,88
	14,82
	13,26
	12,00
	10,96
	10,09

	16
	16,81
	14,67
	13,06
	11,79
	10,73
	9,85

	17
	16,75
	14,53
	12,88
	11,57
	10,51
	9,62

	18
	16,69
	14,38
	12,69
	11,37
	10,29
	9,40

	19
	16,63
	14,24
	12,52
	11,17
	10,08
	9,19

	20
	16,57
	14,11
	12,35
	10,98
	9,89
	8,99



[bookmark: Par7453]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МДК-5337

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,561
	0,580
	0,598
	0,616
	0,633
	0,651

	2
	0,564
	0,587
	0,609
	0,631
	0,654
	0,676

	3
	0,566
	0,594
	0,620
	0,647
	0,673
	0,700

	4
	0,568
	0,600
	0,632
	0,662
	0,693
	0,724

	5
	0,570
	0,608
	0,643
	0,678
	0,713
	0,749

	6
	0,573
	0,614
	0,654
	0,693
	0,733
	0,773

	7
	0,575
	0,621
	0,665
	0,709
	0,753
	0,797

	8
	0,577
	0,627
	0,676
	0,724
	0,773
	0,822

	9
	0,579
	0,635
	0,687
	0,740
	0,792
	0,845

	10
	0,581
	0,641
	0,699
	0,756
	0,812
	0,870

	11
	0,584
	0,648
	0,710
	0,771
	0,833
	0,894

	12
	0,586
	0,654
	0,721
	0,787
	0,853
	0,918

	13
	0,588
	0,661
	0,732
	0,802
	0,873
	0,943

	14
	0,590
	0,668
	0,743
	0,818
	0,892
	0,967

	15
	0,592
	0,675
	0,754
	0,833
	0,912
	0,991

	16
	0,595
	0,682
	0,766
	0,848
	0,932
	1,015

	17
	0,597
	0,688
	0,776
	0,864
	0,951
	1,040

	18
	0,599
	0,695
	0,788
	0,880
	0,972
	1,064

	19
	0,601
	0,702
	0,799
	0,895
	0,992
	1,088

	20
	0,604
	0,709
	0,810
	0,911
	1,011
	1,112



[bookmark: Par7609]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
жидкими противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной МКДС-3204

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.
4. Заправка машины жидкими ПГР.
5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.
6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par7625]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ МКДС-3204 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,79
	17,21
	16,67
	16,18
	15,72
	15,28

	2
	17,72
	17,00
	16,36
	15,76
	15,21
	14,70

	3
	17,65
	16,80
	16,04
	15,36
	14,73
	14,15

	4
	17,58
	16,60
	15,74
	14,99
	14,29
	13,66

	5
	17,51
	16,39
	15,45
	14,62
	13,86
	13,19

	6
	17,43
	16,20
	15,18
	14,28
	13,47
	12,76

	7
	17,36
	16,01
	14,90
	13,95
	13,10
	12,35

	8
	17,29
	15,83
	14,65
	13,63
	12,74
	11,96

	9
	17,23
	15,65
	14,39
	13,33
	12,41
	11,61

	10
	17,16
	15,47
	14,15
	13,04
	12,08
	11,27

	11
	17,08
	15,30
	13,92
	12,77
	11,79
	10,95

	12
	17,02
	15,14
	13,69
	12,50
	11,50
	10,65

	13
	16,95
	14,98
	13,47
	12,25
	11,22
	10,36

	14
	16,89
	14,82
	13,26
	12,00
	10,96
	10,09

	15
	16,83
	14,66
	13,05
	11,77
	10,71
	9,84

	16
	16,75
	14,51
	12,85
	11,54
	10,47
	9,59

	17
	16,69
	14,36
	12,66
	11,33
	10,25
	9,36

	18
	16,63
	14,21
	12,47
	11,13
	10,03
	9,14

	19
	16,57
	14,07
	12,29
	10,92
	9,82
	8,93

	20
	16,51
	13,93
	12,11
	10,73
	9,62
	8,73



[bookmark: Par7779]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-3204

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,562
	0,581
	0,600
	0,618
	0,636
	0,654

	2
	0,564
	0,588
	0,611
	0,635
	0,657
	0,680

	3
	0,567
	0,595
	0,623
	0,651
	0,679
	0,707

	4
	0,569
	0,602
	0,635
	0,667
	0,700
	0,732

	5
	0,571
	0,610
	0,647
	0,684
	0,722
	0,758

	6
	0,574
	0,617
	0,659
	0,700
	0,742
	0,784

	7
	0,576
	0,625
	0,671
	0,717
	0,763
	0,810

	8
	0,578
	0,632
	0,683
	0,734
	0,785
	0,836

	9
	0,580
	0,639
	0,695
	0,750
	0,806
	0,861

	10
	0,583
	0,646
	0,707
	0,767
	0,828
	0,887

	11
	0,585
	0,654
	0,718
	0,783
	0,848
	0,913

	12
	0,588
	0,661
	0,730
	0,800
	0,870
	0,939

	13
	0,590
	0,668
	0,742
	0,816
	0,891
	0,965

	14
	0,592
	0,675
	0,754
	0,833
	0,912
	0,991

	15
	0,594
	0,682
	0,766
	0,850
	0,934
	1,016

	16
	0,597
	0,689
	0,778
	0,867
	0,955
	1,043

	17
	0,599
	0,696
	0,790
	0,883
	0,976
	1,068

	18
	0,601
	0,704
	0,802
	0,898
	0,997
	1,094

	19
	0,604
	0,711
	0,814
	0,916
	1,018
	1,120

	20
	0,606
	0,718
	0,826
	0,932
	1,040
	1,145



[bookmark: Par7935]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
жидкими противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной МКДС-4005

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.
4. Заправка машины жидкими ПГР.
5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.
6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par7951]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ МКДС-4005 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,81
	17,26
	16,77
	16,30
	15,85
	15,44

	2
	17,75
	17,07
	16,48
	15,91
	15,38
	14,90

	3
	17,68
	16,88
	16,18
	15,54
	14,94
	14,39

	4
	17,61
	16,69
	15,91
	15,19
	14,53
	13,93

	5
	17,55
	16,51
	15,64
	14,85
	14,13
	13,49

	6
	17,48
	16,34
	15,38
	14,53
	13,76
	13,07

	7
	17,41
	16,17
	15,13
	14,21
	13,40
	12,69

	8
	17,36
	15,99
	14,89
	13,92
	13,07
	12,32

	9
	17,29
	15,83
	14,66
	13,63
	12,75
	11,98

	10
	17,23
	15,66
	14,43
	13,36
	12,44
	11,65

	11
	17,16
	15,50
	14,21
	13,10
	12,16
	11,34

	12
	17,10
	15,34
	13,99
	12,85
	11,88
	11,05

	13
	17,05
	15,20
	13,79
	12,61
	11,61
	10,77

	14
	16,99
	15,05
	13,58
	12,37
	11,36
	10,51

	15
	16,92
	14,90
	13,39
	12,15
	11,12
	10,26

	16
	16,86
	14,76
	13,20
	11,93
	10,88
	10,01

	17
	16,80
	14,61
	13,01
	11,72
	10,66
	9,78

	18
	16,73
	14,47
	12,84
	11,52
	10,44
	9,57

	19
	16,69
	14,35
	12,66
	11,33
	10,24
	9,36

	20
	16,63
	14,21
	12,49
	11,13
	10,04
	9,15



[bookmark: Par8105]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4005

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,561
	0,579
	0,596
	0,613
	0,631
	0,648

	2
	0,563
	0,586
	0,607
	0,629
	0,650
	0,671

	3
	0,566
	0,592
	0,618
	0,644
	0,669
	0,695

	4
	0,568
	0,599
	0,629
	0,658
	0,688
	0,718

	5
	0,570
	0,606
	0,639
	0,673
	0,708
	0,741

	6
	0,572
	0,612
	0,650
	0,688
	0,727
	0,765

	7
	0,574
	0,618
	0,661
	0,704
	0,746
	0,788

	8
	0,576
	0,625
	0,672
	0,718
	0,765
	0,812

	9
	0,578
	0,632
	0,682
	0,734
	0,784
	0,835

	10
	0,580
	0,639
	0,693
	0,749
	0,804
	0,858

	11
	0,583
	0,645
	0,704
	0,763
	0,822
	0,882

	12
	0,585
	0,652
	0,715
	0,778
	0,842
	0,905

	13
	0,587
	0,658
	0,725
	0,793
	0,861
	0,929

	14
	0,589
	0,664
	0,736
	0,808
	0,880
	0,951

	15
	0,591
	0,671
	0,747
	0,823
	0,899
	0,975

	16
	0,593
	0,678
	0,758
	0,838
	0,919
	0,999

	17
	0,595
	0,684
	0,769
	0,853
	0,938
	1,022

	18
	0,598
	0,691
	0,779
	0,868
	0,958
	1,045

	19
	0,599
	0,697
	0,790
	0,883
	0,977
	1,068

	20
	0,601
	0,704
	0,801
	0,898
	0,996
	1,093



[bookmark: Par8261]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
жидкими противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной МКДС-4505

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.
4. Заправка машины жидкими ПГР.
5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.
6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par8277]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ МКДС-4505 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,82
	17,26
	16,78
	16,31
	15,88
	15,46

	2
	17,75
	17,08
	16,49
	15,92
	15,41
	14,93

	3
	17,68
	16,89
	16,21
	15,57
	14,98
	14,44

	4
	17,61
	16,70
	15,92
	15,21
	14,57
	13,97

	5
	17,56
	16,54
	15,66
	14,88
	14,18
	13,53

	6
	17,50
	16,36
	15,41
	14,55
	13,80
	13,12

	7
	17,43
	16,18
	15,16
	14,24
	13,45
	12,73

	8
	17,36
	16,02
	14,93
	13,96
	13,12
	12,37

	9
	17,31
	15,85
	14,68
	13,67
	12,79
	12,03

	10
	17,24
	15,69
	14,46
	13,40
	12,49
	11,70

	11
	17,18
	15,53
	14,24
	13,14
	12,21
	11,39

	12
	17,11
	15,38
	14,03
	12,89
	11,93
	11,10

	13
	17,07
	15,23
	13,83
	12,65
	11,66
	10,83

	14
	17,00
	15,08
	13,62
	12,42
	11,41
	10,56

	15
	16,94
	14,94
	13,43
	12,19
	11,17
	10,31

	16
	16,88
	14,79
	13,24
	11,97
	10,94
	10,07

	17
	16,83
	14,65
	13,06
	11,77
	10,72
	9,84

	18
	16,77
	14,52
	12,88
	11,57
	10,51
	9,62

	19
	16,70
	14,38
	12,70
	11,37
	10,30
	9,41

	20
	16,64
	14,24
	12,54
	11,18
	10,10
	9,21



[bookmark: Par8431]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4505

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,561
	0,579
	0,596
	0,613
	0,630
	0,647

	2
	0,563
	0,585
	0,606
	0,628
	0,649
	0,670

	3
	0,566
	0,592
	0,617
	0,642
	0,668
	0,693

	4
	0,568
	0,599
	0,628
	0,657
	0,686
	0,716

	5
	0,569
	0,605
	0,639
	0,672
	0,705
	0,739

	6
	0,571
	0,611
	0,649
	0,687
	0,725
	0,762

	7
	0,574
	0,618
	0,660
	0,702
	0,743
	0,786

	8
	0,576
	0,624
	0,670
	0,716
	0,762
	0,808

	9
	0,578
	0,631
	0,681
	0,732
	0,782
	0,831

	10
	0,580
	0,637
	0,692
	0,746
	0,801
	0,855

	11
	0,582
	0,644
	0,702
	0,761
	0,819
	0,878

	12
	0,584
	0,650
	0,713
	0,776
	0,838
	0,901

	13
	0,586
	0,657
	0,723
	0,791
	0,858
	0,923

	14
	0,588
	0,663
	0,734
	0,805
	0,876
	0,947

	15
	0,590
	0,669
	0,745
	0,820
	0,895
	0,970

	16
	0,592
	0,676
	0,755
	0,835
	0,914
	0,993

	17
	0,594
	0,683
	0,766
	0,850
	0,933
	1,016

	18
	0,596
	0,689
	0,776
	0,864
	0,951
	1,040

	19
	0,599
	0,695
	0,787
	0,880
	0,971
	1,063

	20
	0,601
	0,702
	0,797
	0,894
	0,990
	1,086



[bookmark: Par8587]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
жидкими противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной МКДС-4705

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.
4. Заправка машины жидкими ПГР.
5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.
6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par8603]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ МКДС-4705 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,86
	17,36
	16,94
	16,52
	16,12
	15,76

	2
	17,81
	17,23
	16,70
	16,22
	15,77
	15,33

	3
	17,75
	17,08
	16,49
	15,94
	15,42
	14,94

	4
	17,70
	16,94
	16,28
	15,66
	15,09
	14,57

	5
	17,65
	16,80
	16,07
	15,40
	14,77
	14,20

	6
	17,60
	16,67
	15,87
	15,14
	14,47
	13,86

	7
	17,55
	16,54
	15,66
	14,89
	14,18
	13,54

	8
	17,51
	16,40
	15,47
	14,65
	13,89
	13,22

	9
	17,46
	16,27
	15,29
	14,41
	13,62
	12,93

	10
	17,41
	16,14
	15,10
	14,19
	13,37
	12,64

	11
	17,36
	16,02
	14,93
	13,97
	13,12
	12,37

	12
	17,31
	15,90
	14,74
	13,76
	12,88
	12,12

	13
	17,26
	15,77
	14,58
	13,55
	12,65
	11,86

	14
	17,21
	15,65
	14,41
	13,35
	12,42
	11,63

	15
	17,18
	15,54
	14,24
	13,16
	12,21
	11,40

	16
	17,13
	15,42
	14,09
	12,97
	12,00
	11,17

	17
	17,08
	15,30
	13,93
	12,78
	11,80
	10,96

	18
	17,03
	15,19
	13,78
	12,61
	11,60
	10,76

	19
	16,99
	15,09
	13,63
	12,43
	11,41
	10,56

	20
	16,94
	14,98
	13,48
	12,26
	11,23
	10,37



[bookmark: Par8757]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4705

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,560
	0,576
	0,590
	0,605
	0,620
	0,635

	2
	0,561
	0,580
	0,599
	0,617
	0,634
	0,652

	3
	0,563
	0,585
	0,606
	0,627
	0,649
	0,669

	4
	0,565
	0,590
	0,614
	0,639
	0,663
	0,686

	5
	0,567
	0,595
	0,622
	0,649
	0,677
	0,704

	6
	0,568
	0,600
	0,630
	0,661
	0,691
	0,722

	7
	0,570
	0,605
	0,639
	0,672
	0,705
	0,739

	8
	0,571
	0,610
	0,646
	0,683
	0,720
	0,756

	9
	0,573
	0,615
	0,654
	0,694
	0,734
	0,773

	10
	0,574
	0,620
	0,662
	0,705
	0,748
	0,791

	11
	0,576
	0,624
	0,670
	0,716
	0,762
	0,808

	12
	0,578
	0,629
	0,678
	0,727
	0,776
	0,825

	13
	0,579
	0,634
	0,686
	0,738
	0,791
	0,843

	14
	0,581
	0,639
	0,694
	0,749
	0,805
	0,860

	15
	0,582
	0,644
	0,702
	0,760
	0,819
	0,877

	16
	0,584
	0,649
	0,710
	0,771
	0,833
	0,895

	17
	0,585
	0,654
	0,718
	0,782
	0,847
	0,912

	18
	0,587
	0,658
	0,726
	0,793
	0,862
	0,929

	19
	0,589
	0,663
	0,734
	0,805
	0,876
	0,947

	20
	0,590
	0,668
	0,742
	0,816
	0,890
	0,964



[bookmark: Par8913]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
жидкими противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной МКДС-4805

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.
4. Заправка машины жидкими ПГР.
5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.
6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par8929]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ МКДС-4805 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
(КРОМЕ МКАД) ЧАСТИ ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,86
	17,36
	16,94
	16,52
	16,12
	15,76

	2
	17,81
	17,23
	16,70
	16,22
	15,77
	15,33

	3
	17,75
	17,08
	16,49
	15,94
	15,42
	14,94

	4
	17,70
	16,94
	16,28
	15,66
	15,09
	14,57

	5
	17,65
	16,80
	16,07
	15,40
	14,77
	14,20

	6
	17,60
	16,67
	15,87
	15,14
	14,47
	13,86

	7
	17,55
	16,54
	15,66
	14,89
	14,18
	13,54

	8
	17,51
	16,40
	15,47
	14,65
	13,89
	13,22

	9
	17,46
	16,27
	15,29
	14,41
	13,62
	12,93

	10
	17,41
	16,14
	15,10
	14,19
	13,37
	12,64

	11
	17,36
	16,02
	14,93
	13,97
	13,12
	12,37

	12
	17,31
	15,90
	14,74
	13,76
	12,88
	12,12

	13
	17,26
	15,77
	14,58
	13,55
	12,65
	11,86

	14
	17,21
	15,65
	14,41
	13,35
	12,42
	11,63

	15
	17,18
	15,54
	14,24
	13,16
	12,21
	11,40

	16
	17,13
	15,42
	14,09
	12,97
	12,00
	11,17

	17
	17,08
	15,30
	13,93
	12,78
	11,80
	10,96

	18
	17,03
	15,19
	13,78
	12,61
	11,60
	10,76

	19
	16,99
	15,09
	13,63
	12,43
	11,41
	10,56

	20
	16,94
	14,98
	13,48
	12,26
	11,23
	10,37



[bookmark: Par9083]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ (КРОМЕ МКАД) ЧАСТИ
ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4805

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,560
	0,576
	0,590
	0,605
	0,620
	0,635

	2
	0,561
	0,580
	0,599
	0,617
	0,634
	0,652

	3
	0,563
	0,585
	0,606
	0,627
	0,649
	0,669

	4
	0,565
	0,590
	0,614
	0,639
	0,663
	0,686

	5
	0,567
	0,595
	0,622
	0,649
	0,677
	0,704

	6
	0,568
	0,600
	0,630
	0,661
	0,691
	0,722

	7
	0,570
	0,605
	0,639
	0,672
	0,705
	0,739

	8
	0,571
	0,610
	0,646
	0,683
	0,720
	0,756

	9
	0,573
	0,615
	0,654
	0,694
	0,734
	0,773

	10
	0,574
	0,620
	0,662
	0,705
	0,748
	0,791

	11
	0,576
	0,624
	0,670
	0,716
	0,762
	0,808

	12
	0,578
	0,629
	0,678
	0,727
	0,776
	0,825

	13
	0,579
	0,634
	0,686
	0,738
	0,791
	0,843

	14
	0,581
	0,639
	0,694
	0,749
	0,805
	0,860

	15
	0,582
	0,644
	0,702
	0,760
	0,819
	0,877

	16
	0,584
	0,649
	0,710
	0,771
	0,833
	0,895

	17
	0,585
	0,654
	0,718
	0,782
	0,847
	0,912

	18
	0,587
	0,658
	0,726
	0,793
	0,862
	0,929

	19
	0,589
	0,663
	0,734
	0,805
	0,876
	0,947

	20
	0,590
	0,668
	0,742
	0,816
	0,890
	0,964



[bookmark: Par9239]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
жидкими противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной МКДУ-1

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.
4. Заправка машины жидкими ПГР.
5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.
6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par9255]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ МКДУ-1 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,84
	17,31
	16,84
	16,39
	15,98
	15,58

	2
	17,77
	17,15
	16,60
	16,07
	15,58
	15,11

	3
	17,72
	16,99
	16,36
	15,74
	15,20
	14,68

	4
	17,67
	16,83
	16,11
	15,45
	14,84
	14,28

	5
	17,61
	16,69
	15,88
	15,15
	14,50
	13,89

	6
	17,56
	16,54
	15,66
	14,88
	14,18
	13,53

	7
	17,51
	16,39
	15,45
	14,60
	13,86
	13,19

	8
	17,44
	16,24
	15,24
	14,35
	13,56
	12,86

	9
	17,39
	16,09
	15,04
	14,09
	13,27
	12,55

	10
	17,34
	15,95
	14,84
	13,85
	13,00
	12,25

	11
	17,29
	15,83
	14,65
	13,61
	12,74
	11,96

	12
	17,24
	15,69
	14,45
	13,39
	12,48
	11,69

	13
	17,20
	15,55
	14,27
	13,17
	12,24
	11,43

	14
	17,15
	15,42
	14,09
	12,96
	12,00
	11,18

	15
	17,08
	15,29
	13,92
	12,75
	11,78
	10,94

	16
	17,03
	15,16
	13,75
	12,55
	11,57
	10,72

	17
	16,99
	15,05
	13,58
	12,36
	11,36
	10,50

	18
	16,94
	14,93
	13,42
	12,17
	11,15
	10,29

	19
	16,89
	14,80
	13,26
	11,99
	10,96
	10,09

	20
	16,84
	14,68
	13,10
	11,82
	10,77
	9,90



[bookmark: Par9409]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДУ-1

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,561
	0,578
	0,594
	0,610
	0,626
	0,642

	2
	0,563
	0,583
	0,602
	0,622
	0,642
	0,662

	3
	0,564
	0,589
	0,611
	0,635
	0,658
	0,681

	4
	0,566
	0,594
	0,621
	0,647
	0,674
	0,700

	5
	0,568
	0,599
	0,630
	0,660
	0,690
	0,720

	6
	0,569
	0,605
	0,639
	0,672
	0,705
	0,739

	7
	0,571
	0,610
	0,647
	0,685
	0,722
	0,758

	8
	0,573
	0,616
	0,656
	0,697
	0,737
	0,778

	9
	0,575
	0,622
	0,665
	0,710
	0,754
	0,797

	10
	0,577
	0,627
	0,674
	0,722
	0,769
	0,816

	11
	0,578
	0,632
	0,683
	0,735
	0,785
	0,836

	12
	0,580
	0,637
	0,692
	0,747
	0,801
	0,855

	13
	0,581
	0,643
	0,701
	0,759
	0,817
	0,875

	14
	0,583
	0,649
	0,710
	0,772
	0,833
	0,894

	15
	0,585
	0,654
	0,718
	0,784
	0,849
	0,914

	16
	0,587
	0,660
	0,727
	0,797
	0,864
	0,933

	17
	0,589
	0,664
	0,736
	0,809
	0,880
	0,952

	18
	0,590
	0,670
	0,745
	0,822
	0,897
	0,972

	19
	0,592
	0,676
	0,754
	0,834
	0,912
	0,991

	20
	0,594
	0,681
	0,763
	0,846
	0,929
	1,010



[bookmark: Par9565]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
жидкими противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной МКДУ-10

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.
4. Заправка машины жидкими ПГР.
5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.
6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par9581]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ МКДУ-10 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
(КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,77
	17,15
	16,58
	16,05
	15,57
	15,10

	2
	17,65
	16,81
	16,07
	15,40
	14,77
	14,20

	3
	17,55
	16,48
	15,58
	14,78
	14,06
	13,40

	4
	17,43
	16,17
	15,13
	14,21
	13,41
	12,69

	5
	17,31
	15,87
	14,70
	13,69
	12,81
	12,04

	6
	17,20
	15,58
	14,29
	13,20
	12,27
	11,46

	7
	17,08
	15,29
	13,90
	12,75
	11,77
	10,93

	8
	16,97
	15,02
	13,54
	12,33
	11,31
	10,45

	9
	16,88
	14,77
	13,20
	11,93
	10,89
	10,01

	10
	16,77
	14,52
	12,88
	11,56
	10,49
	9,61

	11
	16,66
	14,28
	12,56
	11,22
	10,13
	9,23

	12
	16,55
	14,03
	12,26
	10,88
	9,78
	8,89

	13
	16,45
	13,81
	11,98
	10,57
	9,47
	8,57

	14
	16,36
	13,59
	11,71
	10,28
	9,17
	8,27

	15
	16,25
	13,38
	11,45
	10,01
	8,89
	7,99

	16
	16,15
	13,17
	11,20
	9,74
	8,62
	7,73

	17
	16,05
	12,97
	10,96
	9,50
	8,37
	7,49

	18
	15,95
	12,78
	10,74
	9,26
	8,14
	7,26

	19
	15,85
	12,59
	10,52
	9,03
	7,92
	7,04

	20
	15,77
	12,41
	10,31
	8,82
	7,70
	6,84



[bookmark: Par9735]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДУ-10

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,563
	0,583
	0,603
	0,623
	0,642
	0,662

	2
	0,567
	0,595
	0,622
	0,649
	0,677
	0,704

	3
	0,570
	0,607
	0,642
	0,677
	0,711
	0,746

	4
	0,574
	0,618
	0,661
	0,704
	0,746
	0,788

	5
	0,578
	0,630
	0,680
	0,730
	0,781
	0,831

	6
	0,581
	0,642
	0,700
	0,758
	0,815
	0,873

	7
	0,585
	0,654
	0,719
	0,784
	0,850
	0,915

	8
	0,589
	0,666
	0,739
	0,811
	0,884
	0,957

	9
	0,592
	0,677
	0,758
	0,838
	0,918
	0,999

	10
	0,596
	0,689
	0,776
	0,865
	0,953
	1,041

	11
	0,600
	0,700
	0,796
	0,891
	0,987
	1,083

	12
	0,604
	0,713
	0,816
	0,919
	1,022
	1,125

	13
	0,608
	0,724
	0,835
	0,946
	1,056
	1,167

	14
	0,611
	0,736
	0,854
	0,973
	1,091
	1,209

	15
	0,615
	0,747
	0,873
	0,999
	1,125
	1,252

	16
	0,619
	0,759
	0,893
	1,027
	1,160
	1,294

	17
	0,623
	0,771
	0,912
	1,053
	1,195
	1,335

	18
	0,627
	0,782
	0,931
	1,080
	1,229
	1,377

	19
	0,631
	0,794
	0,951
	1,107
	1,263
	1,420

	20
	0,634
	0,806
	0,970
	1,134
	1,299
	1,462



[bookmark: Par9891]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
жидкими противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной ЭД-224 КМ

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки жидкими ПГР.
4. Заправка машины жидкими ПГР.
5. Оформление документов на пункте заправки жидкими ПГР.
6. Движение от пункта заправки жидкими ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части жидкими ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par9907]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ ЭД-224 КМ ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,81
	17,23
	16,72
	16,24
	15,79
	15,36

	2
	17,74
	17,03
	16,42
	15,84
	15,30
	14,80

	3
	17,67
	16,84
	16,12
	15,46
	14,85
	14,29

	4
	17,60
	16,66
	15,83
	15,10
	14,43
	13,81

	5
	17,53
	16,46
	15,55
	14,76
	14,02
	13,36

	6
	17,46
	16,28
	15,29
	14,43
	13,64
	12,94

	7
	17,39
	16,11
	15,04
	14,11
	13,28
	12,55

	8
	17,33
	15,94
	14,79
	13,81
	12,94
	12,17

	9
	17,26
	15,76
	14,55
	13,52
	12,62
	11,83

	10
	17,20
	15,59
	14,31
	13,23
	12,31
	11,50

	11
	17,13
	15,44
	14,09
	12,97
	12,01
	11,19

	12
	17,07
	15,28
	13,87
	12,71
	11,73
	10,89

	13
	17,00
	15,13
	13,66
	12,47
	11,46
	10,61

	14
	16,94
	14,96
	13,46
	12,23
	11,21
	10,34

	15
	16,88
	14,82
	13,26
	12,00
	10,96
	10,09

	16
	16,81
	14,67
	13,06
	11,79
	10,73
	9,85

	17
	16,75
	14,53
	12,88
	11,57
	10,51
	9,62

	18
	16,69
	14,38
	12,69
	11,37
	10,29
	9,40

	19
	16,63
	14,24
	12,52
	11,17
	10,08
	9,19

	20
	16,57
	14,11
	12,35
	10,98
	9,89
	8,99



[bookmark: Par10061]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЖИДКИМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ ЭД-224 КМ

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,561
	0,580
	0,598
	0,616
	0,633
	0,651

	2
	0,564
	0,587
	0,609
	0,631
	0,654
	0,676

	3
	0,566
	0,594
	0,620
	0,647
	0,673
	0,700

	4
	0,568
	0,600
	0,632
	0,662
	0,693
	0,724

	5
	0,570
	0,608
	0,643
	0,678
	0,713
	0,749

	6
	0,573
	0,614
	0,654
	0,693
	0,733
	0,773

	7
	0,575
	0,621
	0,665
	0,709
	0,753
	0,797

	8
	0,577
	0,627
	0,676
	0,724
	0,773
	0,822

	9
	0,579
	0,635
	0,687
	0,740
	0,792
	0,845

	10
	0,581
	0,641
	0,699
	0,756
	0,812
	0,870

	11
	0,584
	0,648
	0,710
	0,771
	0,833
	0,894

	12
	0,586
	0,654
	0,721
	0,787
	0,853
	0,918

	13
	0,588
	0,661
	0,732
	0,802
	0,873
	0,943

	14
	0,590
	0,668
	0,743
	0,818
	0,892
	0,967

	15
	0,592
	0,675
	0,754
	0,833
	0,912
	0,991

	16
	0,595
	0,682
	0,766
	0,848
	0,932
	1,015

	17
	0,597
	0,688
	0,776
	0,864
	0,951
	1,040

	18
	0,599
	0,695
	0,788
	0,880
	0,972
	1,064

	19
	0,601
	0,702
	0,799
	0,895
	0,992
	1,088

	20
	0,604
	0,709
	0,810
	0,911
	1,011
	1,112



[bookmark: Par10217]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
твердыми противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной КМ-800 С

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.
4. Заправка машины твердыми ПГР.
5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.
6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par10233]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КМ-800 С ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,50
	16,37
	15,41
	14,57
	13,81
	13,13

	2
	17,39
	16,11
	15,04
	14,11
	13,28
	12,55

	3
	17,29
	15,85
	14,68
	13,67
	12,79
	12,02

	4
	17,20
	15,61
	14,35
	13,26
	12,34
	11,53

	5
	17,11
	15,37
	14,01
	12,88
	11,91
	11,08

	6
	17,02
	15,15
	13,70
	12,52
	11,51
	10,67

	7
	16,92
	14,93
	13,41
	12,17
	11,15
	10,28

	8
	16,83
	14,71
	13,13
	11,85
	10,80
	9,92

	9
	16,75
	14,50
	12,85
	11,54
	10,47
	9,59

	10
	16,66
	14,30
	12,59
	11,25
	10,16
	9,27

	11
	16,57
	14,10
	12,34
	10,97
	9,87
	8,98

	12
	16,48
	13,90
	12,10
	10,70
	9,60
	8,71

	13
	16,39
	13,71
	11,86
	10,46
	9,34
	8,45

	14
	16,31
	13,53
	11,64
	10,21
	9,10
	8,20

	15
	16,22
	13,36
	11,43
	9,98
	8,86
	7,97

	16
	16,14
	13,19
	11,22
	9,76
	8,64
	7,75

	17
	16,05
	13,01
	11,02
	9,56
	8,43
	7,55

	18
	15,98
	12,85
	10,83
	9,35
	8,23
	7,35

	19
	15,90
	12,69
	10,64
	9,16
	8,04
	7,17

	20
	15,81
	12,54
	10,46
	8,98
	7,86
	6,99



[bookmark: Par10387]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КМ-800 С

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,571
	0,611
	0,649
	0,686
	0,724
	0,762

	2
	0,575
	0,621
	0,665
	0,709
	0,753
	0,797

	3
	0,578
	0,631
	0,681
	0,732
	0,782
	0,832

	4
	0,581
	0,641
	0,697
	0,754
	0,810
	0,867

	5
	0,584
	0,651
	0,714
	0,776
	0,840
	0,903

	6
	0,588
	0,660
	0,730
	0,799
	0,869
	0,937

	7
	0,591
	0,670
	0,746
	0,822
	0,897
	0,973

	8
	0,594
	0,680
	0,762
	0,844
	0,926
	1,008

	9
	0,597
	0,690
	0,778
	0,867
	0,955
	1,043

	10
	0,600
	0,699
	0,794
	0,889
	0,984
	1,079

	11
	0,604
	0,709
	0,810
	0,912
	1,013
	1,114

	12
	0,607
	0,719
	0,826
	0,935
	1,042
	1,148

	13
	0,610
	0,729
	0,843
	0,956
	1,071
	1,183

	14
	0,613
	0,739
	0,859
	0,979
	1,099
	1,220

	15
	0,617
	0,749
	0,875
	1,002
	1,129
	1,255

	16
	0,620
	0,758
	0,891
	1,025
	1,157
	1,290

	17
	0,623
	0,769
	0,907
	1,046
	1,186
	1,325

	18
	0,626
	0,778
	0,923
	1,070
	1,215
	1,361

	19
	0,629
	0,788
	0,940
	1,092
	1,244
	1,395

	20
	0,633
	0,797
	0,956
	1,114
	1,272
	1,431



[bookmark: Par10543]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
твердыми противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной КО-806-20

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.
4. Заправка машины твердыми ПГР.
5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.
6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par10559]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-806-20 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,51
	16,42
	15,47
	14,65
	13,90
	13,23

	2
	17,43
	16,20
	15,16
	14,27
	13,46
	12,75

	3
	17,34
	15,98
	14,86
	13,89
	13,04
	12,29

	4
	17,28
	15,79
	14,58
	13,55
	12,65
	11,87

	5
	17,20
	15,58
	14,30
	13,21
	12,28
	11,47

	6
	17,11
	15,38
	14,03
	12,90
	11,93
	11,10

	7
	17,05
	15,20
	13,78
	12,60
	11,60
	10,76

	8
	16,97
	15,01
	13,53
	12,31
	11,29
	10,43

	9
	16,89
	14,84
	13,29
	12,04
	11,00
	10,13

	10
	16,81
	14,66
	13,06
	11,78
	10,72
	9,84

	11
	16,75
	14,48
	12,84
	11,52
	10,45
	9,57

	12
	16,67
	14,32
	12,62
	11,29
	10,20
	9,31

	13
	16,60
	14,15
	12,42
	11,05
	9,96
	9,06

	14
	16,52
	13,99
	12,21
	10,83
	9,73
	8,83

	15
	16,46
	13,84
	12,01
	10,62
	9,51
	8,61

	16
	16,39
	13,68
	11,82
	10,41
	9,30
	8,40

	17
	16,31
	13,54
	11,64
	10,21
	9,10
	8,20

	18
	16,25
	13,39
	11,46
	10,02
	8,91
	8,01

	19
	16,18
	13,24
	11,29
	9,84
	8,72
	7,83

	20
	16,11
	13,11
	11,13
	9,66
	8,55
	7,66



[bookmark: Par10713]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-806-20

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,571
	0,609
	0,646
	0,683
	0,719
	0,756

	2
	0,574
	0,617
	0,660
	0,701
	0,743
	0,784

	3
	0,577
	0,626
	0,673
	0,720
	0,767
	0,814

	4
	0,579
	0,633
	0,686
	0,738
	0,791
	0,842

	5
	0,581
	0,642
	0,699
	0,757
	0,814
	0,872

	6
	0,584
	0,650
	0,713
	0,775
	0,838
	0,901

	7
	0,587
	0,658
	0,726
	0,794
	0,862
	0,929

	8
	0,589
	0,666
	0,739
	0,812
	0,886
	0,959

	9
	0,592
	0,674
	0,752
	0,831
	0,909
	0,987

	10
	0,595
	0,682
	0,766
	0,849
	0,933
	1,016

	11
	0,597
	0,691
	0,779
	0,868
	0,957
	1,045

	12
	0,600
	0,698
	0,792
	0,886
	0,980
	1,074

	13
	0,602
	0,707
	0,805
	0,905
	1,004
	1,104

	14
	0,605
	0,715
	0,819
	0,923
	1,028
	1,133

	15
	0,608
	0,723
	0,833
	0,942
	1,052
	1,161

	16
	0,610
	0,731
	0,846
	0,961
	1,075
	1,190

	17
	0,613
	0,739
	0,859
	0,979
	1,099
	1,220

	18
	0,615
	0,747
	0,873
	0,998
	1,122
	1,248

	19
	0,618
	0,755
	0,886
	1,016
	1,147
	1,277

	20
	0,621
	0,763
	0,898
	1,035
	1,170
	1,305



[bookmark: Par10869]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
твердыми противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной КО-806-30

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.
4. Заправка машины твердыми ПГР.
5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.
6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par10885]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-806-30 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,51
	16,40
	15,47
	14,65
	13,90
	13,22

	2
	17,43
	16,17
	15,15
	14,23
	13,43
	12,70

	3
	17,34
	15,95
	14,83
	13,85
	12,99
	12,23

	4
	17,26
	15,73
	14,52
	13,48
	12,58
	11,79

	5
	17,18
	15,53
	14,23
	13,13
	12,19
	11,37

	6
	17,10
	15,32
	13,95
	12,80
	11,82
	10,99

	7
	17,02
	15,11
	13,68
	12,48
	11,48
	10,63

	8
	16,94
	14,93
	13,42
	12,18
	11,16
	10,29

	9
	16,86
	14,73
	13,18
	11,90
	10,85
	9,97

	10
	16,78
	14,55
	12,93
	11,63
	10,56
	9,68

	11
	16,70
	14,37
	12,69
	11,37
	10,29
	9,40

	12
	16,63
	14,19
	12,48
	11,12
	10,03
	9,13

	13
	16,55
	14,02
	12,26
	10,88
	9,78
	8,89

	14
	16,48
	13,85
	12,05
	10,65
	9,55
	8,65

	15
	16,39
	13,69
	11,85
	10,43
	9,32
	8,42

	16
	16,31
	13,53
	11,66
	10,22
	9,10
	8,21

	17
	16,24
	13,37
	11,46
	10,02
	8,90
	8,01

	18
	16,17
	13,22
	11,28
	9,83
	8,71
	7,81

	19
	16,09
	13,07
	11,10
	9,64
	8,52
	7,63

	20
	16,02
	12,93
	10,93
	9,46
	8,34
	7,45



[bookmark: Par11039]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-806-30

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,571
	0,610
	0,646
	0,683
	0,719
	0,756

	2
	0,574
	0,618
	0,660
	0,703
	0,745
	0,787

	3
	0,577
	0,627
	0,674
	0,722
	0,770
	0,818

	4
	0,579
	0,636
	0,689
	0,742
	0,795
	0,848

	5
	0,582
	0,644
	0,703
	0,762
	0,820
	0,880

	6
	0,585
	0,653
	0,717
	0,781
	0,846
	0,910

	7
	0,588
	0,662
	0,731
	0,801
	0,871
	0,941

	8
	0,590
	0,670
	0,745
	0,821
	0,896
	0,972

	9
	0,593
	0,679
	0,759
	0,840
	0,922
	1,003

	10
	0,596
	0,687
	0,773
	0,860
	0,947
	1,033

	11
	0,599
	0,696
	0,788
	0,880
	0,972
	1,064

	12
	0,601
	0,705
	0,801
	0,899
	0,997
	1,095

	13
	0,604
	0,713
	0,816
	0,919
	1,022
	1,125

	14
	0,607
	0,722
	0,830
	0,939
	1,047
	1,156

	15
	0,610
	0,730
	0,844
	0,959
	1,073
	1,188

	16
	0,613
	0,739
	0,858
	0,978
	1,099
	1,218

	17
	0,616
	0,748
	0,873
	0,998
	1,124
	1,248

	18
	0,618
	0,756
	0,887
	1,017
	1,148
	1,280

	19
	0,622
	0,765
	0,901
	1,037
	1,174
	1,311

	20
	0,624
	0,773
	0,915
	1,057
	1,199
	1,342



[bookmark: Par11195]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
твердыми противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной КО-806

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.
4. Заправка машины твердыми ПГР.
5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.
6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par11211]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-806 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,50
	16,37
	15,41
	14,57
	13,81
	13,13

	2
	17,39
	16,11
	15,04
	14,11
	13,28
	12,55

	3
	17,29
	15,85
	14,68
	13,67
	12,79
	12,02

	4
	17,20
	15,61
	14,35
	13,26
	12,34
	11,53

	5
	17,11
	15,37
	14,01
	12,88
	11,91
	11,08

	6
	17,02
	15,15
	13,70
	12,52
	11,51
	10,67

	7
	16,92
	14,93
	13,41
	12,17
	11,15
	10,28

	8
	16,83
	14,71
	13,13
	11,85
	10,80
	9,92

	9
	16,75
	14,50
	12,85
	11,54
	10,47
	9,59

	10
	16,66
	14,30
	12,59
	11,25
	10,16
	9,27

	11
	16,57
	14,10
	12,34
	10,97
	9,87
	8,98

	12
	16,48
	13,90
	12,10
	10,70
	9,60
	8,71

	13
	16,39
	13,71
	11,86
	10,46
	9,34
	8,45

	14
	16,31
	13,53
	11,64
	10,21
	9,10
	8,20

	15
	16,22
	13,36
	11,43
	9,98
	8,86
	7,97

	16
	16,14
	13,19
	11,22
	9,76
	8,64
	7,75

	17
	16,05
	13,01
	11,02
	9,56
	8,43
	7,55

	18
	15,98
	12,85
	10,83
	9,35
	8,23
	7,35

	19
	15,90
	12,69
	10,64
	9,16
	8,04
	7,17

	20
	15,81
	12,54
	10,46
	8,98
	7,86
	6,99



[bookmark: Par11365]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-806

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,571
	0,611
	0,649
	0,686
	0,724
	0,762

	2
	0,575
	0,621
	0,665
	0,709
	0,753
	0,797

	3
	0,578
	0,631
	0,681
	0,732
	0,782
	0,832

	4
	0,581
	0,641
	0,697
	0,754
	0,810
	0,867

	5
	0,584
	0,651
	0,714
	0,776
	0,840
	0,903

	6
	0,588
	0,660
	0,730
	0,799
	0,869
	0,937

	7
	0,591
	0,670
	0,746
	0,822
	0,897
	0,973

	8
	0,594
	0,680
	0,762
	0,844
	0,926
	1,008

	9
	0,597
	0,690
	0,778
	0,867
	0,955
	1,043

	10
	0,600
	0,699
	0,794
	0,889
	0,984
	1,079

	11
	0,604
	0,709
	0,810
	0,912
	1,013
	1,114

	12
	0,607
	0,719
	0,826
	0,935
	1,042
	1,148

	13
	0,610
	0,729
	0,843
	0,956
	1,071
	1,183

	14
	0,613
	0,739
	0,859
	0,979
	1,099
	1,220

	15
	0,617
	0,749
	0,875
	1,002
	1,129
	1,255

	16
	0,620
	0,758
	0,891
	1,025
	1,157
	1,290

	17
	0,623
	0,769
	0,907
	1,046
	1,186
	1,325

	18
	0,626
	0,778
	0,923
	1,070
	1,215
	1,361

	19
	0,629
	0,788
	0,940
	1,092
	1,244
	1,395

	20
	0,633
	0,797
	0,956
	1,114
	1,272
	1,431



[bookmark: Par11521]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
твердыми противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной КО-823

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.
4. Заправка машины твердыми ПГР.
5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.
6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par11537]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-823 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,53
	16,46
	15,55
	14,74
	14,01
	13,35

	2
	17,46
	16,28
	15,30
	14,44
	13,65
	12,96

	3
	17,39
	16,12
	15,06
	14,13
	13,31
	12,59

	4
	17,33
	15,95
	14,83
	13,85
	13,00
	12,23

	5
	17,28
	15,79
	14,60
	13,57
	12,69
	11,90

	6
	17,21
	15,64
	14,38
	13,31
	12,39
	11,59

	7
	17,15
	15,47
	14,17
	13,06
	12,11
	11,29

	8
	17,08
	15,33
	13,96
	12,81
	11,84
	11,00

	9
	17,03
	15,18
	13,76
	12,58
	11,59
	10,74

	10
	16,97
	15,04
	13,56
	12,35
	11,34
	10,48

	11
	16,91
	14,89
	13,37
	12,13
	11,10
	10,24

	12
	16,84
	14,76
	13,19
	11,92
	10,88
	10,00

	13
	16,80
	14,61
	13,01
	11,72
	10,66
	9,78

	14
	16,73
	14,48
	12,83
	11,52
	10,45
	9,57

	15
	16,67
	14,35
	12,66
	11,33
	10,26
	9,36

	16
	16,61
	14,21
	12,49
	11,15
	10,06
	9,16

	17
	16,57
	14,09
	12,33
	10,97
	9,87
	8,98

	18
	16,51
	13,96
	12,17
	10,79
	9,69
	8,80

	19
	16,45
	13,84
	12,02
	10,63
	9,52
	8,63

	20
	16,39
	13,71
	11,87
	10,46
	9,35
	8,46



[bookmark: Par11691]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-823

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,570
	0,608
	0,643
	0,678
	0,714
	0,749

	2
	0,573
	0,614
	0,654
	0,693
	0,733
	0,772

	3
	0,575
	0,620
	0,664
	0,708
	0,751
	0,794

	4
	0,577
	0,627
	0,674
	0,722
	0,769
	0,818

	5
	0,579
	0,633
	0,685
	0,737
	0,788
	0,840

	6
	0,581
	0,639
	0,695
	0,751
	0,807
	0,863

	7
	0,583
	0,646
	0,706
	0,766
	0,826
	0,886

	8
	0,585
	0,652
	0,716
	0,781
	0,845
	0,909

	9
	0,587
	0,659
	0,727
	0,795
	0,863
	0,931

	10
	0,589
	0,665
	0,737
	0,810
	0,882
	0,954

	11
	0,591
	0,672
	0,748
	0,824
	0,901
	0,977

	12
	0,594
	0,678
	0,758
	0,839
	0,919
	1,000

	13
	0,595
	0,684
	0,769
	0,853
	0,938
	1,022

	14
	0,598
	0,691
	0,779
	0,868
	0,957
	1,045

	15
	0,600
	0,697
	0,790
	0,883
	0,975
	1,068

	16
	0,602
	0,704
	0,801
	0,897
	0,994
	1,092

	17
	0,604
	0,710
	0,811
	0,912
	1,013
	1,114

	18
	0,606
	0,716
	0,822
	0,927
	1,032
	1,136

	19
	0,608
	0,723
	0,832
	0,941
	1,050
	1,159

	20
	0,610
	0,729
	0,842
	0,956
	1,070
	1,182



[bookmark: Par11847]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
твердыми противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной КО-829 А1 на шасси КАМАЗ-43253

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.
4. Заправка машины твердыми ПГР.
5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.
6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par11863]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-829 А1 НА ШАССИ КАМАЗ-43253 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,44
	16,21
	15,20
	14,30
	13,51
	12,80

	2
	17,31
	15,85
	14,70
	13,68
	12,81
	12,04

	3
	17,18
	15,51
	14,21
	13,11
	12,17
	11,36

	4
	17,03
	15,19
	13,77
	12,59
	11,60
	10,75

	5
	16,91
	14,88
	13,35
	12,10
	11,08
	10,20

	6
	16,78
	14,58
	12,95
	11,66
	10,60
	9,71

	7
	16,66
	14,29
	12,58
	11,24
	10,16
	9,27

	8
	16,54
	14,01
	12,23
	10,85
	9,76
	8,86

	9
	16,42
	13,74
	11,89
	10,49
	9,38
	8,48

	10
	16,30
	13,48
	11,58
	10,15
	9,04
	8,14

	11
	16,18
	13,23
	11,29
	9,83
	8,72
	7,82

	12
	16,07
	13,00
	11,00
	9,54
	8,42
	7,53

	13
	15,95
	12,77
	10,73
	9,25
	8,14
	7,26

	14
	15,83
	12,55
	10,47
	8,99
	7,88
	7,01

	15
	15,72
	12,33
	10,23
	8,74
	7,63
	6,77

	16
	15,61
	12,12
	9,99
	8,50
	7,40
	6,55

	17
	15,50
	11,92
	9,77
	8,28
	7,19
	6,35

	18
	15,40
	11,72
	9,56
	8,07
	6,98
	6,15

	19
	15,29
	11,54
	9,35
	7,87
	6,79
	5,97

	20
	15,19
	11,36
	9,16
	7,67
	6,61
	5,80



[bookmark: Par12018]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-829-А1 НА ШАССИ КАМАЗ-43253

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,573
	0,617
	0,658
	0,699
	0,740
	0,781

	2
	0,578
	0,631
	0,680
	0,731
	0,781
	0,831

	3
	0,582
	0,645
	0,704
	0,763
	0,822
	0,880

	4
	0,587
	0,658
	0,726
	0,794
	0,862
	0,930

	5
	0,591
	0,672
	0,749
	0,826
	0,903
	0,980

	6
	0,596
	0,686
	0,772
	0,858
	0,943
	1,030

	7
	0,600
	0,700
	0,795
	0,890
	0,984
	1,079

	8
	0,605
	0,714
	0,818
	0,922
	1,025
	1,129

	9
	0,609
	0,728
	0,841
	0,953
	1,066
	1,179

	10
	0,613
	0,742
	0,864
	0,985
	1,106
	1,229

	11
	0,618
	0,756
	0,886
	1,017
	1,147
	1,279

	12
	0,622
	0,769
	0,909
	1,048
	1,188
	1,328

	13
	0,627
	0,783
	0,932
	1,081
	1,229
	1,377

	14
	0,632
	0,797
	0,955
	1,112
	1,269
	1,427

	15
	0,636
	0,811
	0,978
	1,144
	1,311
	1,477

	16
	0,641
	0,825
	1,001
	1,176
	1,351
	1,527

	17
	0,645
	0,839
	1,024
	1,208
	1,391
	1,575

	18
	0,649
	0,853
	1,046
	1,239
	1,433
	1,626

	19
	0,654
	0,867
	1,070
	1,271
	1,473
	1,675

	20
	0,658
	0,880
	1,092
	1,304
	1,513
	1,724



[bookmark: Par12174]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
твердыми противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной КО-829 Д на шасси КАМАЗ-53605

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.
4. Заправка машины твердыми ПГР.
5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.
6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par12190]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-829 Д НА ШАССИ КАМАЗ-53605 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,48
	16,30
	15,33
	14,46
	13,68
	13,00

	2
	17,38
	16,05
	14,98
	14,02
	13,19
	12,44

	3
	17,29
	15,81
	14,62
	13,60
	12,71
	11,93

	4
	17,20
	15,57
	14,30
	13,20
	12,27
	11,46

	5
	17,11
	15,34
	13,98
	12,84
	11,86
	11,03

	6
	17,02
	15,13
	13,68
	12,48
	11,49
	10,63

	7
	16,94
	14,90
	13,39
	12,16
	11,13
	10,26

	8
	16,84
	14,70
	13,12
	11,84
	10,79
	9,91

	9
	16,75
	14,50
	12,86
	11,54
	10,47
	9,58

	10
	16,67
	14,29
	12,60
	11,26
	10,17
	9,28

	11
	16,58
	14,10
	12,36
	10,98
	9,89
	8,99

	12
	16,51
	13,92
	12,12
	10,73
	9,62
	8,72

	13
	16,42
	13,73
	11,89
	10,48
	9,37
	8,47

	14
	16,34
	13,55
	11,67
	10,24
	9,13
	8,23

	15
	16,25
	13,38
	11,46
	10,02
	8,90
	8,00

	16
	16,18
	13,20
	11,26
	9,80
	8,68
	7,79

	17
	16,09
	13,04
	11,06
	9,60
	8,48
	7,59

	18
	16,01
	12,88
	10,88
	9,40
	8,28
	7,40

	19
	15,94
	12,72
	10,69
	9,21
	8,09
	7,22

	20
	15,85
	12,57
	10,52
	9,03
	7,91
	7,04



[bookmark: Par12345]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-829 Д НА ШАССИ КАМАЗ-53605

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,572
	0,613
	0,652
	0,692
	0,731
	0,769

	2
	0,575
	0,623
	0,668
	0,713
	0,758
	0,804

	3
	0,578
	0,633
	0,684
	0,735
	0,787
	0,838

	4
	0,581
	0,642
	0,699
	0,758
	0,815
	0,873

	5
	0,584
	0,652
	0,715
	0,779
	0,843
	0,907

	6
	0,588
	0,661
	0,731
	0,801
	0,870
	0,941

	7
	0,590
	0,671
	0,747
	0,822
	0,898
	0,975

	8
	0,594
	0,680
	0,762
	0,845
	0,927
	1,009

	9
	0,597
	0,690
	0,778
	0,867
	0,955
	1,044

	10
	0,600
	0,700
	0,794
	0,888
	0,983
	1,078

	11
	0,603
	0,709
	0,809
	0,911
	1,011
	1,112

	12
	0,606
	0,718
	0,825
	0,932
	1,040
	1,147

	13
	0,609
	0,728
	0,841
	0,954
	1,067
	1,181

	14
	0,612
	0,738
	0,857
	0,977
	1,095
	1,215

	15
	0,615
	0,747
	0,873
	0,998
	1,124
	1,250

	16
	0,618
	0,758
	0,888
	1,020
	1,152
	1,284

	17
	0,622
	0,767
	0,904
	1,042
	1,179
	1,318

	18
	0,625
	0,776
	0,919
	1,064
	1,208
	1,351

	19
	0,627
	0,786
	0,935
	1,086
	1,236
	1,385

	20
	0,631
	0,796
	0,951
	1,107
	1,264
	1,420



[bookmark: Par12501]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
твердыми противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной МДК-5337

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.
4. Заправка машины твердыми ПГР.
5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.
6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par12517]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ МДК-5337 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,53
	16,45
	15,54
	14,73
	14,00
	13,33

	2
	17,46
	16,27
	15,28
	14,40
	13,62
	12,91

	3
	17,39
	16,08
	15,01
	14,08
	13,25
	12,52

	4
	17,33
	15,91
	14,77
	13,78
	12,91
	12,14

	5
	17,26
	15,74
	14,53
	13,49
	12,59
	11,79

	6
	17,20
	15,57
	14,29
	13,21
	12,28
	11,46

	7
	17,13
	15,41
	14,07
	12,94
	11,98
	11,15

	8
	17,07
	15,25
	13,85
	12,69
	11,70
	10,85

	9
	17,00
	15,09
	13,63
	12,44
	11,43
	10,57

	10
	16,94
	14,94
	13,43
	12,20
	11,18
	10,31

	11
	16,88
	14,78
	13,23
	11,97
	10,94
	10,06

	12
	16,81
	14,64
	13,03
	11,75
	10,70
	9,81

	13
	16,75
	14,50
	12,85
	11,54
	10,47
	9,58

	14
	16,69
	14,35
	12,67
	11,33
	10,26
	9,36

	15
	16,63
	14,21
	12,48
	11,14
	10,06
	9,15

	16
	16,57
	14,08
	12,31
	10,95
	9,85
	8,95

	17
	16,51
	13,94
	12,15
	10,77
	9,66
	8,76

	18
	16,45
	13,81
	11,99
	10,59
	9,48
	8,58

	19
	16,39
	13,67
	11,82
	10,41
	9,31
	8,40

	20
	16,33
	13,55
	11,67
	10,25
	9,14
	8,23



[bookmark: Par12671]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МДК-5337

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,570
	0,608
	0,644
	0,679
	0,714
	0,750

	2
	0,573
	0,615
	0,654
	0,694
	0,734
	0,775

	3
	0,575
	0,622
	0,666
	0,710
	0,755
	0,799

	4
	0,577
	0,629
	0,677
	0,726
	0,775
	0,824

	5
	0,579
	0,635
	0,688
	0,741
	0,794
	0,848

	6
	0,581
	0,642
	0,700
	0,757
	0,814
	0,873

	7
	0,584
	0,649
	0,711
	0,773
	0,835
	0,897

	8
	0,586
	0,656
	0,722
	0,788
	0,855
	0,922

	9
	0,588
	0,663
	0,734
	0,804
	0,875
	0,946

	10
	0,590
	0,669
	0,745
	0,820
	0,894
	0,970

	11
	0,592
	0,677
	0,756
	0,835
	0,914
	0,994

	12
	0,595
	0,683
	0,767
	0,851
	0,935
	1,019

	13
	0,597
	0,690
	0,778
	0,867
	0,955
	1,044

	14
	0,599
	0,697
	0,789
	0,883
	0,975
	1,068

	15
	0,601
	0,704
	0,801
	0,898
	0,994
	1,093

	16
	0,604
	0,710
	0,812
	0,913
	1,015
	1,117

	17
	0,606
	0,717
	0,823
	0,929
	1,035
	1,142

	18
	0,608
	0,724
	0,834
	0,944
	1,055
	1,166

	19
	0,610
	0,732
	0,846
	0,961
	1,074
	1,190

	20
	0,612
	0,738
	0,857
	0,976
	1,094
	1,215



[bookmark: Par12827]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
твердыми противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной МКДС-4505

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.
4. Заправка машины твердыми ПГР.
5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.
6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par12843]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ МКДС-4505 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,51
	16,40
	15,47
	14,65
	13,90
	13,22

	2
	17,43
	16,17
	15,15
	14,23
	13,43
	12,70

	3
	17,34
	15,95
	14,83
	13,85
	12,99
	12,23

	4
	17,26
	15,73
	14,52
	13,48
	12,58
	11,79

	5
	17,18
	15,53
	14,23
	13,13
	12,19
	11,37

	6
	17,10
	15,32
	13,95
	12,80
	11,82
	10,99

	7
	17,02
	15,11
	13,68
	12,48
	11,48
	10,63

	8
	16,94
	14,93
	13,42
	12,18
	11,16
	10,29

	9
	16,86
	14,73
	13,18
	11,90
	10,85
	9,97

	10
	16,78
	14,55
	12,93
	11,63
	10,56
	9,68

	11
	16,70
	14,37
	12,69
	11,37
	10,29
	9,40

	12
	16,63
	14,19
	12,48
	11,12
	10,03
	9,13

	13
	16,55
	14,02
	12,26
	10,88
	9,78
	8,89

	14
	16,48
	13,85
	12,05
	10,65
	9,55
	8,65

	15
	16,39
	13,69
	11,85
	10,43
	9,32
	8,42

	16
	16,31
	13,53
	11,66
	10,22
	9,10
	8,21

	17
	16,24
	13,37
	11,46
	10,02
	8,90
	8,01

	18
	16,17
	13,22
	11,28
	9,83
	8,71
	7,81

	19
	16,09
	13,07
	11,10
	9,64
	8,52
	7,63

	20
	16,02
	12,93
	10,93
	9,46
	8,34
	7,45



[bookmark: Par12997]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4505

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,571
	0,610
	0,646
	0,683
	0,719
	0,756

	2
	0,574
	0,618
	0,660
	0,703
	0,745
	0,787

	3
	0,577
	0,627
	0,674
	0,722
	0,770
	0,818

	4
	0,579
	0,636
	0,689
	0,742
	0,795
	0,848

	5
	0,582
	0,644
	0,703
	0,762
	0,820
	0,880

	6
	0,585
	0,653
	0,717
	0,781
	0,846
	0,910

	7
	0,588
	0,662
	0,731
	0,801
	0,871
	0,941

	8
	0,590
	0,670
	0,745
	0,821
	0,896
	0,972

	9
	0,593
	0,679
	0,759
	0,840
	0,922
	1,003

	10
	0,596
	0,687
	0,773
	0,860
	0,947
	1,033

	11
	0,599
	0,696
	0,788
	0,880
	0,972
	1,064

	12
	0,601
	0,705
	0,801
	0,899
	0,997
	1,095

	13
	0,604
	0,713
	0,816
	0,919
	1,022
	1,125

	14
	0,607
	0,722
	0,830
	0,939
	1,047
	1,156

	15
	0,610
	0,730
	0,844
	0,959
	1,073
	1,188

	16
	0,613
	0,739
	0,858
	0,978
	1,099
	1,218

	17
	0,616
	0,748
	0,873
	0,998
	1,124
	1,248

	18
	0,618
	0,756
	0,887
	1,017
	1,148
	1,280

	19
	0,622
	0,765
	0,901
	1,037
	1,174
	1,311

	20
	0,624
	0,773
	0,915
	1,057
	1,199
	1,342



[bookmark: Par13153]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
твердыми противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной МКДС-4705

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.
4. Заправка машины твердыми ПГР.
5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.
6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par13169]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ МКДС-4705 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,51
	16,40
	15,47
	14,65
	13,89
	13,22

	2
	17,43
	16,20
	15,18
	14,27
	13,47
	12,75

	3
	17,36
	15,99
	14,89
	13,92
	13,06
	12,31

	4
	17,28
	15,79
	14,60
	13,57
	12,68
	11,90

	5
	17,20
	15,59
	14,33
	13,25
	12,32
	11,52

	6
	17,13
	15,41
	14,08
	12,95
	11,98
	11,16

	7
	17,05
	15,23
	13,83
	12,65
	11,66
	10,82

	8
	16,99
	15,05
	13,58
	12,37
	11,36
	10,51

	9
	16,91
	14,88
	13,35
	12,10
	11,07
	10,20

	10
	16,84
	14,70
	13,13
	11,85
	10,79
	9,92

	11
	16,77
	14,53
	12,91
	11,60
	10,54
	9,65

	12
	16,69
	14,37
	12,69
	11,36
	10,28
	9,40

	13
	16,63
	14,21
	12,49
	11,14
	10,04
	9,16

	14
	16,55
	14,06
	12,30
	10,92
	9,82
	8,93

	15
	16,49
	13,90
	12,11
	10,71
	9,60
	8,71

	16
	16,42
	13,75
	11,92
	10,51
	9,40
	8,50

	17
	16,36
	13,60
	11,74
	10,31
	9,20
	8,31

	18
	16,28
	13,46
	11,57
	10,13
	9,01
	8,12

	19
	16,21
	13,32
	11,40
	9,95
	8,82
	7,94

	20
	16,15
	13,19
	11,23
	9,77
	8,65
	7,76



[bookmark: Par13323]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4705

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,571
	0,610
	0,646
	0,683
	0,720
	0,756

	2
	0,574
	0,617
	0,659
	0,701
	0,742
	0,784

	3
	0,576
	0,625
	0,672
	0,718
	0,766
	0,812

	4
	0,579
	0,633
	0,685
	0,737
	0,789
	0,840

	5
	0,581
	0,641
	0,698
	0,755
	0,812
	0,868

	6
	0,584
	0,649
	0,710
	0,772
	0,835
	0,896

	7
	0,587
	0,657
	0,723
	0,791
	0,858
	0,924

	8
	0,589
	0,664
	0,736
	0,808
	0,880
	0,951

	9
	0,591
	0,672
	0,749
	0,826
	0,903
	0,980

	10
	0,594
	0,680
	0,762
	0,844
	0,927
	1,008

	11
	0,596
	0,688
	0,775
	0,862
	0,949
	1,036

	12
	0,599
	0,696
	0,788
	0,880
	0,973
	1,064

	13
	0,601
	0,704
	0,801
	0,898
	0,996
	1,092

	14
	0,604
	0,711
	0,813
	0,916
	1,018
	1,120

	15
	0,606
	0,719
	0,826
	0,934
	1,042
	1,148

	16
	0,609
	0,727
	0,839
	0,951
	1,064
	1,176

	17
	0,611
	0,735
	0,852
	0,970
	1,087
	1,203

	18
	0,614
	0,743
	0,864
	0,987
	1,110
	1,232

	19
	0,617
	0,751
	0,877
	1,005
	1,134
	1,259

	20
	0,619
	0,758
	0,890
	1,024
	1,156
	1,289



[bookmark: Par13479]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
твердыми противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной МКДС-4805

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.
4. Заправка машины твердыми ПГР.
5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.
6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par13495]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ МКДС-4805 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,51
	16,40
	15,47
	14,65
	13,89
	13,22

	2
	17,43
	16,20
	15,18
	14,27
	13,47
	12,75

	3
	17,36
	15,99
	14,89
	13,92
	13,06
	12,31

	4
	17,28
	15,79
	14,60
	13,57
	12,68
	11,90

	5
	17,20
	15,59
	14,33
	13,25
	12,32
	11,52

	6
	17,13
	15,41
	14,08
	12,95
	11,98
	11,16

	7
	17,05
	15,23
	13,83
	12,65
	11,66
	10,82

	8
	16,99
	15,05
	13,58
	12,37
	11,36
	10,51

	9
	16,91
	14,88
	13,35
	12,10
	11,07
	10,20

	10
	16,84
	14,70
	13,13
	11,85
	10,79
	9,92

	11
	16,77
	14,53
	12,91
	11,60
	10,54
	9,65

	12
	16,69
	14,37
	12,69
	11,36
	10,28
	9,40

	13
	16,63
	14,21
	12,49
	11,14
	10,04
	9,16

	14
	16,55
	14,06
	12,30
	10,92
	9,82
	8,93

	15
	16,49
	13,90
	12,11
	10,71
	9,60
	8,71

	16
	16,42
	13,75
	11,92
	10,51
	9,40
	8,50

	17
	16,36
	13,60
	11,74
	10,31
	9,20
	8,31

	18
	16,28
	13,46
	11,57
	10,13
	9,01
	8,12

	19
	16,21
	13,32
	11,40
	9,95
	8,82
	7,94

	20
	16,15
	13,19
	11,23
	9,77
	8,65
	7,76



[bookmark: Par13649]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4805

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,571
	0,610
	0,646
	0,683
	0,720
	0,756

	2
	0,574
	0,617
	0,659
	0,701
	0,742
	0,784

	3
	0,576
	0,625
	0,672
	0,718
	0,766
	0,812

	4
	0,579
	0,633
	0,685
	0,737
	0,789
	0,840

	5
	0,581
	0,641
	0,698
	0,755
	0,812
	0,868

	6
	0,584
	0,649
	0,710
	0,772
	0,835
	0,896

	7
	0,587
	0,657
	0,723
	0,791
	0,858
	0,924

	8
	0,589
	0,664
	0,736
	0,808
	0,880
	0,951

	9
	0,591
	0,672
	0,749
	0,826
	0,903
	0,980

	10
	0,594
	0,680
	0,762
	0,844
	0,927
	1,008

	11
	0,596
	0,688
	0,775
	0,862
	0,949
	1,036

	12
	0,599
	0,696
	0,788
	0,880
	0,973
	1,064

	13
	0,601
	0,704
	0,801
	0,898
	0,996
	1,092

	14
	0,604
	0,711
	0,813
	0,916
	1,018
	1,120

	15
	0,606
	0,719
	0,826
	0,934
	1,042
	1,148

	16
	0,609
	0,727
	0,839
	0,951
	1,064
	1,176

	17
	0,611
	0,735
	0,852
	0,970
	1,087
	1,203

	18
	0,614
	0,743
	0,864
	0,987
	1,110
	1,232

	19
	0,617
	0,751
	0,877
	1,005
	1,134
	1,259

	20
	0,619
	0,758
	0,890
	1,024
	1,156
	1,289



[bookmark: Par13805]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
твердыми противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной МКДУ-10

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.
4. Заправка машины твердыми ПГР.
5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.
6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par13821]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ МКДУ-10 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,53
	16,46
	15,55
	14,73
	14,00
	13,34

	2
	17,46
	16,27
	15,27
	14,39
	13,60
	12,90

	3
	17,38
	16,08
	15,00
	14,06
	13,22
	12,48

	4
	17,31
	15,90
	14,74
	13,74
	12,87
	12,10

	5
	17,24
	15,72
	14,48
	13,43
	12,52
	11,73

	6
	17,18
	15,54
	14,24
	13,15
	12,20
	11,39

	7
	17,11
	15,37
	14,01
	12,87
	11,89
	11,07

	8
	17,03
	15,20
	13,79
	12,60
	11,60
	10,76

	9
	16,97
	15,04
	13,56
	12,35
	11,33
	10,47

	10
	16,91
	14,88
	13,35
	12,10
	11,06
	10,20

	11
	16,84
	14,72
	13,15
	11,86
	10,81
	9,94

	12
	16,78
	14,57
	12,94
	11,64
	10,57
	9,69

	13
	16,70
	14,41
	12,75
	11,42
	10,34
	9,46

	14
	16,64
	14,27
	12,56
	11,21
	10,12
	9,23

	15
	16,58
	14,12
	12,37
	11,00
	9,91
	9,02

	16
	16,52
	13,98
	12,20
	10,81
	9,70
	8,82

	17
	16,46
	13,84
	12,03
	10,62
	9,51
	8,62

	18
	16,39
	13,70
	11,86
	10,44
	9,32
	8,43

	19
	16,33
	13,57
	11,69
	10,27
	9,15
	8,25

	20
	16,27
	13,44
	11,54
	10,09
	8,97
	8,08



[bookmark: Par13975]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДУ-10

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,570
	0,608
	0,643
	0,679
	0,714
	0,750

	2
	0,573
	0,615
	0,655
	0,695
	0,735
	0,775

	3
	0,575
	0,622
	0,667
	0,711
	0,756
	0,801

	4
	0,578
	0,629
	0,678
	0,728
	0,777
	0,826

	5
	0,580
	0,636
	0,691
	0,745
	0,799
	0,853

	6
	0,582
	0,644
	0,702
	0,760
	0,820
	0,878

	7
	0,584
	0,651
	0,714
	0,777
	0,841
	0,903

	8
	0,587
	0,658
	0,725
	0,794
	0,862
	0,929

	9
	0,589
	0,665
	0,737
	0,810
	0,883
	0,955

	10
	0,591
	0,672
	0,749
	0,826
	0,904
	0,980

	11
	0,594
	0,679
	0,760
	0,843
	0,925
	1,006

	12
	0,596
	0,686
	0,773
	0,859
	0,946
	1,032

	13
	0,599
	0,694
	0,784
	0,876
	0,967
	1,057

	14
	0,601
	0,701
	0,796
	0,892
	0,988
	1,083

	15
	0,603
	0,708
	0,808
	0,909
	1,009
	1,109

	16
	0,605
	0,715
	0,820
	0,925
	1,031
	1,134

	17
	0,608
	0,723
	0,831
	0,942
	1,052
	1,160

	18
	0,610
	0,730
	0,843
	0,958
	1,073
	1,186

	19
	0,612
	0,737
	0,855
	0,974
	1,093
	1,212

	20
	0,615
	0,744
	0,867
	0,991
	1,115
	1,238



[bookmark: Par14131]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
твердыми противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной Johnston CN-200 (CX-200)

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.
4. Заправка машины твердыми ПГР.
5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.
6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par14147]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ JOHNSTON CN-200 (CX-200) ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	18,04
	17,93
	17,82
	17,72
	17,61
	17,51

	2
	18,02
	17,88
	17,75
	17,61
	17,48
	17,36

	3
	18,02
	17,84
	17,67
	17,51
	17,36
	17,20

	4
	18,00
	17,79
	17,60
	17,41
	17,23
	17,05

	5
	17,98
	17,74
	17,53
	17,31
	17,10
	16,89

	6
	17,96
	17,70
	17,44
	17,21
	16,99
	16,75

	7
	17,95
	17,65
	17,38
	17,11
	16,86
	16,61

	8
	17,95
	17,61
	17,31
	17,02
	16,73
	16,46

	9
	17,93
	17,56
	17,24
	16,92
	16,61
	16,33

	10
	17,91
	17,51
	17,16
	16,83
	16,51
	16,18

	11
	17,89
	17,48
	17,10
	16,73
	16,39
	16,05

	12
	17,88
	17,43
	17,03
	16,64
	16,27
	15,92

	13
	17,88
	17,39
	16,95
	16,55
	16,17
	15,79

	14
	17,86
	17,34
	16,89
	16,46
	16,05
	15,66

	15
	17,84
	17,29
	16,83
	16,37
	15,94
	15,53

	16
	17,82
	17,26
	16,75
	16,28
	15,84
	15,41

	17
	17,81
	17,21
	16,69
	16,20
	15,73
	15,29

	18
	17,81
	17,18
	16,63
	16,11
	15,62
	15,16

	19
	17,79
	17,13
	16,57
	16,02
	15,51
	15,05

	20
	17,77
	17,08
	16,49
	15,94
	15,42
	14,93



[bookmark: Par14302]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ JOHNSTON CN-200 (CX-200)

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки:

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,554
	0,558
	0,561
	0,564
	0,568
	0,571

	2
	0,555
	0,559
	0,563
	0,568
	0,572
	0,576

	3
	0,555
	0,561
	0,566
	0,571
	0,576
	0,581

	4
	0,556
	0,562
	0,568
	0,574
	0,580
	0,587

	5
	0,556
	0,564
	0,570
	0,578
	0,585
	0,592

	6
	0,557
	0,565
	0,573
	0,581
	0,589
	0,597

	7
	0,557
	0,567
	0,575
	0,584
	0,593
	0,602

	8
	0,557
	0,568
	0,578
	0,588
	0,598
	0,608

	9
	0,558
	0,569
	0,580
	0,591
	0,602
	0,612

	10
	0,558
	0,571
	0,583
	0,594
	0,606
	0,618

	11
	0,559
	0,572
	0,585
	0,598
	0,610
	0,623

	12
	0,559
	0,574
	0,587
	0,601
	0,615
	0,628

	13
	0,559
	0,575
	0,590
	0,604
	0,618
	0,633

	14
	0,560
	0,577
	0,592
	0,608
	0,623
	0,639

	15
	0,561
	0,578
	0,594
	0,611
	0,627
	0,644

	16
	0,561
	0,579
	0,597
	0,614
	0,631
	0,649

	17
	0,561
	0,581
	0,599
	0,617
	0,636
	0,654

	18
	0,561
	0,582
	0,601
	0,621
	0,640
	0,660

	19
	0,562
	0,584
	0,604
	0,624
	0,645
	0,664

	20
	0,563
	0,585
	0,606
	0,627
	0,649
	0,670



[bookmark: Par14458]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
твердыми противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной ЭД-405

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.
4. Заправка машины твердыми ПГР.
5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.
6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par14474]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ ЭД-405 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
(КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,55
	16,49
	15,61
	14,82
	14,09
	13,44

	2
	17,50
	16,34
	15,40
	14,54
	13,79
	13,11

	3
	17,43
	16,21
	15,19
	14,29
	13,49
	12,78

	4
	17,38
	16,07
	14,99
	14,05
	13,20
	12,48

	5
	17,33
	15,92
	14,79
	13,81
	12,94
	12,18

	6
	17,28
	15,79
	14,60
	13,57
	12,68
	11,90

	7
	17,23
	15,66
	14,41
	13,35
	12,43
	11,64

	8
	17,18
	15,53
	14,23
	13,14
	12,19
	11,38

	9
	17,13
	15,40
	14,07
	12,93
	11,96
	11,14

	10
	17,07
	15,27
	13,89
	12,72
	11,74
	10,90

	11
	17,02
	15,15
	13,73
	12,53
	11,52
	10,68

	12
	16,97
	15,02
	13,56
	12,34
	11,32
	10,47

	13
	16,92
	14,90
	13,40
	12,15
	11,12
	10,26

	14
	16,88
	14,78
	13,24
	11,97
	10,93
	10,06

	15
	16,83
	14,67
	13,09
	11,80
	10,74
	9,87

	16
	16,77
	14,55
	12,94
	11,63
	10,57
	9,68

	17
	16,72
	14,44
	12,79
	11,46
	10,39
	9,51

	18
	16,67
	14,32
	12,65
	11,31
	10,22
	9,34

	19
	16,63
	14,22
	12,51
	11,15
	10,06
	9,17

	20
	16,58
	14,11
	12,37
	11,00
	9,90
	9,01



[bookmark: Par14628]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ ЭД-405

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,570
	0,606
	0,641
	0,675
	0,710
	0,744

	2
	0,571
	0,612
	0,649
	0,688
	0,725
	0,763

	3
	0,574
	0,617
	0,658
	0,700
	0,741
	0,782

	4
	0,575
	0,622
	0,667
	0,712
	0,758
	0,801

	5
	0,577
	0,628
	0,676
	0,724
	0,773
	0,821

	6
	0,579
	0,633
	0,685
	0,737
	0,789
	0,840

	7
	0,580
	0,639
	0,694
	0,749
	0,805
	0,859

	8
	0,582
	0,644
	0,703
	0,761
	0,820
	0,879

	9
	0,584
	0,649
	0,711
	0,773
	0,836
	0,898

	10
	0,586
	0,655
	0,720
	0,786
	0,852
	0,917

	11
	0,588
	0,660
	0,728
	0,798
	0,868
	0,936

	12
	0,589
	0,666
	0,737
	0,810
	0,883
	0,955

	13
	0,591
	0,671
	0,746
	0,823
	0,899
	0,975

	14
	0,592
	0,677
	0,755
	0,835
	0,915
	0,994

	15
	0,594
	0,682
	0,764
	0,847
	0,931
	1,013

	16
	0,596
	0,687
	0,773
	0,860
	0,946
	1,033

	17
	0,598
	0,693
	0,782
	0,873
	0,962
	1,052

	18
	0,600
	0,698
	0,791
	0,884
	0,978
	1,071

	19
	0,601
	0,703
	0,799
	0,897
	0,994
	1,091

	20
	0,603
	0,709
	0,808
	0,909
	1,010
	1,110



[bookmark: Par14784]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
твердыми противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной ЭД-405 В1

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.
4. Заправка машины твердыми ПГР.
5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.
6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par14800]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ ЭД-405 В1 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,56
	16,54
	15,66
	14,89
	14,18
	13,53

	2
	17,53
	16,42
	15,49
	14,67
	13,93
	13,25

	3
	17,48
	16,30
	15,33
	14,46
	13,68
	13,00

	4
	17,44
	16,18
	15,16
	14,26
	13,45
	12,74

	5
	17,39
	16,08
	15,00
	14,06
	13,22
	12,49

	6
	17,36
	15,97
	14,84
	13,86
	13,01
	12,26

	7
	17,31
	15,85
	14,68
	13,68
	12,80
	12,03

	8
	17,28
	15,74
	14,53
	13,50
	12,60
	11,81

	9
	17,23
	15,64
	14,39
	13,32
	12,40
	11,60

	10
	17,20
	15,54
	14,24
	13,15
	12,21
	11,39

	11
	17,15
	15,44
	14,10
	12,98
	12,02
	11,19

	12
	17,11
	15,33
	13,96
	12,81
	11,84
	11,00

	13
	17,07
	15,23
	13,82
	12,65
	11,66
	10,83

	14
	17,03
	15,13
	13,69
	12,50
	11,50
	10,65

	15
	16,99
	15,04
	13,56
	12,35
	11,33
	10,47

	16
	16,95
	14,94
	13,43
	12,20
	11,17
	10,31

	17
	16,92
	14,84
	13,30
	12,05
	11,02
	10,15

	18
	16,88
	14,74
	13,18
	11,91
	10,86
	9,99

	19
	16,84
	14,65
	13,05
	11,77
	10,72
	9,84

	20
	16,80
	14,57
	12,94
	11,63
	10,57
	9,69



[bookmark: Par14954]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ ЭД-405 В1

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,569
	0,605
	0,639
	0,672
	0,705
	0,739

	2
	0,570
	0,609
	0,646
	0,682
	0,718
	0,755

	3
	0,572
	0,613
	0,652
	0,692
	0,731
	0,769

	4
	0,573
	0,618
	0,660
	0,701
	0,743
	0,785

	5
	0,575
	0,622
	0,667
	0,711
	0,756
	0,801

	6
	0,576
	0,626
	0,674
	0,722
	0,769
	0,816

	7
	0,578
	0,631
	0,681
	0,731
	0,781
	0,831

	8
	0,579
	0,635
	0,688
	0,741
	0,794
	0,847

	9
	0,580
	0,639
	0,695
	0,751
	0,806
	0,862

	10
	0,581
	0,644
	0,702
	0,760
	0,819
	0,878

	11
	0,583
	0,648
	0,709
	0,770
	0,832
	0,894

	12
	0,584
	0,652
	0,716
	0,781
	0,845
	0,909

	13
	0,586
	0,657
	0,724
	0,791
	0,858
	0,923

	14
	0,587
	0,661
	0,730
	0,800
	0,870
	0,939

	15
	0,589
	0,665
	0,737
	0,810
	0,883
	0,955

	16
	0,590
	0,669
	0,745
	0,820
	0,895
	0,970

	17
	0,591
	0,674
	0,752
	0,830
	0,907
	0,985

	18
	0,592
	0,678
	0,759
	0,840
	0,921
	1,001

	19
	0,594
	0,683
	0,766
	0,850
	0,933
	1,016

	20
	0,595
	0,686
	0,773
	0,860
	0,946
	1,032



[bookmark: Par15110]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
твердыми противогололедными реагентами комбинированной
дорожной машиной ЭД-405 В

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый осмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до места хранения твердых ПГР.
4. Заправка машины твердыми ПГР.
5. Оформление документов на месте хранения твердых ПГР.
6. Движение от места хранения твердых ПГР до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части твердыми ПГР.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par15126]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ ЭД-405 В ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	17,55
	16,51
	15,64
	14,84
	14,12
	13,47

	2
	17,50
	16,34
	15,40
	14,53
	13,78
	13,09

	3
	17,43
	16,18
	15,16
	14,24
	13,45
	12,73

	4
	17,38
	16,04
	14,94
	13,97
	13,13
	12,39

	5
	17,31
	15,88
	14,72
	13,70
	12,83
	12,07

	6
	17,26
	15,73
	14,51
	13,45
	12,55
	11,75

	7
	17,20
	15,58
	14,30
	13,20
	12,27
	11,46

	8
	17,15
	15,44
	14,10
	12,97
	12,01
	11,19

	9
	17,08
	15,29
	13,90
	12,74
	11,76
	10,92

	10
	17,02
	15,15
	13,71
	12,51
	11,51
	10,67

	11
	16,97
	15,01
	13,53
	12,30
	11,29
	10,43

	12
	16,91
	14,88
	13,35
	12,09
	11,06
	10,20

	13
	16,86
	14,74
	13,18
	11,89
	10,85
	9,98

	14
	16,80
	14,61
	13,01
	11,70
	10,65
	9,77

	15
	16,75
	14,48
	12,84
	11,51
	10,45
	9,56

	16
	16,69
	14,36
	12,68
	11,33
	10,26
	9,37

	17
	16,64
	14,23
	12,52
	11,16
	10,07
	9,18

	18
	16,58
	14,11
	12,37
	10,98
	9,90
	9,00

	19
	16,54
	13,99
	12,21
	10,82
	9,73
	8,83

	20
	16,48
	13,87
	12,07
	10,66
	9,56
	8,66



[bookmark: Par15280]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ТВЕРДЫМИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ ЭД-224 В

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 10 г/кв. м
	11-20 г/кв. м
	21-30 г/кв. м
	31-40 г/кв. м
	41-50 г/кв. м
	51-60 г/кв. м

	1
	0,570
	0,606
	0,639
	0,674
	0,708
	0,742

	2
	0,571
	0,612
	0,649
	0,688
	0,726
	0,764

	3
	0,574
	0,618
	0,660
	0,702
	0,743
	0,786

	4
	0,575
	0,623
	0,669
	0,716
	0,762
	0,807

	5
	0,578
	0,630
	0,679
	0,730
	0,779
	0,829

	6
	0,579
	0,636
	0,689
	0,743
	0,797
	0,851

	7
	0,581
	0,642
	0,699
	0,758
	0,815
	0,873

	8
	0,583
	0,648
	0,709
	0,771
	0,833
	0,894

	9
	0,585
	0,654
	0,719
	0,785
	0,850
	0,916

	10
	0,588
	0,660
	0,729
	0,799
	0,869
	0,937

	11
	0,589
	0,666
	0,739
	0,813
	0,886
	0,959

	12
	0,591
	0,672
	0,749
	0,827
	0,904
	0,980

	13
	0,593
	0,678
	0,759
	0,841
	0,922
	1,002

	14
	0,595
	0,684
	0,769
	0,855
	0,939
	1,024

	15
	0,597
	0,691
	0,779
	0,869
	0,957
	1,046

	16
	0,599
	0,696
	0,789
	0,883
	0,975
	1,067

	17
	0,601
	0,703
	0,799
	0,896
	0,993
	1,089

	18
	0,603
	0,709
	0,808
	0,911
	1,010
	1,111

	19
	0,605
	0,715
	0,819
	0,924
	1,028
	1,133

	20
	0,607
	0,721
	0,829
	0,938
	1,046
	1,155



[bookmark: Par15436]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
щебнем комбинированной дорожной машиной КМ-800 С

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.
4. Заправка машины щебнем.
5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.
6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par15451]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КМ-800 С ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	14,30
	13,73
	12,95
	12,26
	11,83
	11,06

	2
	13,44
	12,78
	11,92
	11,15
	10,70
	9,89

	3
	12,68
	11,96
	11,03
	10,23
	9,76
	8,94

	4
	12,00
	11,24
	10,27
	9,45
	8,98
	8,16

	5
	11,38
	10,60
	9,61
	8,79
	8,31
	7,50

	6
	10,83
	10,03
	9,03
	8,20
	7,73
	6,94

	7
	10,33
	9,52
	8,51
	7,69
	7,23
	6,46

	8
	9,87
	9,05
	8,05
	7,24
	6,79
	6,04

	9
	9,46
	8,63
	7,64
	6,84
	6,40
	5,67

	10
	9,07
	8,25
	7,27
	6,49
	6,06
	5,34

	11
	8,72
	7,90
	6,93
	6,17
	5,74
	5,05

	12
	8,39
	7,58
	6,62
	5,87
	5,46
	4,79

	13
	8,09
	7,28
	6,34
	5,61
	5,21
	4,56

	14
	7,80
	7,01
	6,08
	5,36
	4,98
	4,35

	15
	7,54
	6,76
	5,84
	5,14
	4,76
	4,15

	16
	7,29
	6,52
	5,62
	4,94
	4,57
	3,97

	17
	7,06
	6,30
	5,41
	4,75
	4,39
	3,81

	18
	6,85
	6,09
	5,23
	4,57
	4,22
	3,66

	19
	6,64
	5,90
	5,05
	4,41
	4,07
	3,52

	20
	6,45
	5,72
	4,88
	4,26
	3,93
	3,39



[bookmark: Par15605]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ (КРОМЕ МКАД) ЧАСТИ
ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КМ-800 С

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,699
	0,728
	0,772
	0,816
	0,845
	0,904

	2
	0,744
	0,782
	0,839
	0,897
	0,935
	1,011

	3
	0,789
	0,836
	0,907
	0,978
	1,025
	1,119

	4
	0,833
	0,890
	0,974
	1,058
	1,114
	1,225

	5
	0,879
	0,943
	1,041
	1,138
	1,203
	1,333

	6
	0,923
	0,997
	1,107
	1,220
	1,294
	1,441

	7
	0,968
	1,050
	1,175
	1,300
	1,383
	1,548

	8
	1,013
	1,105
	1,242
	1,381
	1,473
	1,656

	9
	1,057
	1,159
	1,309
	1,462
	1,563
	1,764

	10
	1,103
	1,212
	1,376
	1,541
	1,650
	1,873

	11
	1,147
	1,266
	1,443
	1,621
	1,742
	1,980

	12
	1,192
	1,319
	1,511
	1,704
	1,832
	2,088

	13
	1,236
	1,374
	1,577
	1,783
	1,919
	2,193

	14
	1,282
	1,427
	1,645
	1,866
	2,008
	2,299

	15
	1,326
	1,479
	1,712
	1,946
	2,101
	2,410

	16
	1,372
	1,534
	1,779
	2,024
	2,188
	2,519

	17
	1,416
	1,587
	1,848
	2,105
	2,278
	2,625

	18
	1,460
	1,642
	1,912
	2,188
	2,370
	2,732

	19
	1,506
	1,695
	1,980
	2,268
	2,457
	2,841

	20
	1,550
	1,748
	2,049
	2,347
	2,545
	2,950



[bookmark: Par15760]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
щебнем комбинированной дорожной машиной КО-806-20

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.
4. Заправка машины щебнем.
5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.
6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par15775]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-806-20 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	14,54
	13,99
	13,23
	12,56
	12,15
	11,40

	2
	13,80
	13,18
	12,33
	11,60
	11,15
	10,35

	3
	13,13
	12,45
	11,54
	10,77
	10,30
	9,49

	4
	12,52
	11,79
	10,85
	10,04
	9,57
	8,75

	5
	11,97
	11,21
	10,24
	9,42
	8,94
	8,12

	6
	11,46
	10,68
	9,69
	8,86
	8,39
	7,58

	7
	11,00
	10,20
	9,20
	8,37
	7,90
	7,10

	8
	10,57
	9,76
	8,75
	7,93
	7,47
	6,68

	9
	10,17
	9,35
	8,35
	7,53
	7,07
	6,31

	10
	9,80
	8,98
	7,98
	7,18
	6,72
	5,97

	11
	9,47
	8,64
	7,64
	6,85
	6,41
	5,67

	12
	9,15
	8,32
	7,33
	6,55
	6,12
	5,40

	13
	8,85
	8,03
	7,05
	6,28
	5,85
	5,16

	14
	8,57
	7,75
	6,78
	6,03
	5,61
	4,93

	15
	8,31
	7,49
	6,54
	5,80
	5,39
	4,72

	16
	8,06
	7,25
	6,31
	5,58
	5,18
	4,53

	17
	7,83
	7,03
	6,10
	5,38
	4,99
	4,36

	18
	7,61
	6,82
	5,90
	5,20
	4,82
	4,20

	19
	7,40
	6,62
	5,71
	5,02
	4,65
	4,05

	20
	7,20
	6,43
	5,54
	4,86
	4,50
	3,91



[bookmark: Par15929]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-806-20

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,688
	0,715
	0,756
	0,796
	0,823
	0,877

	2
	0,725
	0,759
	0,811
	0,862
	0,897
	0,966

	3
	0,762
	0,803
	0,867
	0,929
	0,971
	1,054

	4
	0,799
	0,848
	0,922
	0,996
	1,045
	1,143

	5
	0,835
	0,892
	0,977
	1,062
	1,119
	1,232

	6
	0,873
	0,936
	1,032
	1,129
	1,192
	1,319

	7
	0,909
	0,980
	1,087
	1,195
	1,266
	1,408

	8
	0,946
	1,025
	1,143
	1,261
	1,339
	1,497

	9
	0,983
	1,070
	1,198
	1,328
	1,414
	1,585

	10
	1,020
	1,114
	1,253
	1,393
	1,488
	1,675

	11
	1,056
	1,157
	1,309
	1,460
	1,560
	1,764

	12
	1,093
	1,202
	1,364
	1,527
	1,634
	1,852

	13
	1,130
	1,245
	1,418
	1,592
	1,709
	1,938

	14
	1,167
	1,290
	1,475
	1,658
	1,783
	2,028

	15
	1,203
	1,335
	1,529
	1,724
	1,855
	2,119

	16
	1,241
	1,379
	1,585
	1,792
	1,931
	2,208

	17
	1,277
	1,422
	1,639
	1,859
	2,004
	2,294

	18
	1,314
	1,466
	1,695
	1,923
	2,075
	2,381

	19
	1,351
	1,511
	1,751
	1,992
	2,151
	2,469

	20
	1,389
	1,555
	1,805
	2,058
	2,222
	2,558



[bookmark: Par16084]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
щебнем комбинированной дорожной машиной КО-806-30

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.
4. Заправка машины щебнем.
5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.
6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par16099]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-806-30 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	14,58
	14,03
	13,28
	12,62
	12,21
	11,46

	2
	13,79
	13,17
	12,32
	11,59
	11,14
	10,35

	3
	13,08
	12,40
	11,49
	10,71
	10,25
	9,43

	4
	12,44
	11,72
	10,76
	9,96
	9,49
	8,66

	5
	11,87
	11,10
	10,12
	9,31
	8,83
	8,01

	6
	11,34
	10,55
	9,56
	8,73
	8,26
	7,45

	7
	10,86
	10,06
	9,05
	8,23
	7,76
	6,96

	8
	10,41
	9,60
	8,59
	7,77
	7,31
	6,53

	9
	10,01
	9,18
	8,18
	7,37
	6,92
	6,16

	10
	9,63
	8,80
	7,80
	7,01
	6,56
	5,82

	11
	9,28
	8,45
	7,46
	6,68
	6,24
	5,52

	12
	8,95
	8,13
	7,15
	6,38
	5,95
	5,24

	13
	8,65
	7,83
	6,86
	6,10
	5,68
	5,00

	14
	8,37
	7,55
	6,59
	5,85
	5,44
	4,77

	15
	8,10
	7,29
	6,35
	5,62
	5,22
	4,57

	16
	7,85
	7,05
	6,12
	5,40
	5,01
	4,38

	17
	7,62
	6,83
	5,91
	5,21
	4,82
	4,21

	18
	7,40
	6,61
	5,71
	5,02
	4,65
	4,05

	19
	7,19
	6,41
	5,52
	4,85
	4,49
	3,90

	20
	6,99
	6,23
	5,35
	4,69
	4,33
	3,76



[bookmark: Par16253]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ЩЕБНЕМ
КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-706-30

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,686
	0,713
	0,753
	0,792
	0,819
	0,873

	2
	0,725
	0,759
	0,812
	0,863
	0,898
	0,966

	3
	0,765
	0,806
	0,870
	0,934
	0,976
	1,060

	4
	0,804
	0,853
	0,929
	1,004
	1,054
	1,155

	5
	0,842
	0,901
	0,988
	1,074
	1,133
	1,248

	6
	0,882
	0,948
	1,046
	1,145
	1,211
	1,342

	7
	0,921
	0,994
	1,105
	1,215
	1,289
	1,437

	8
	0,961
	1,042
	1,164
	1,287
	1,368
	1,531

	9
	0,999
	1,089
	1,222
	1,357
	1,445
	1,623

	10
	1,038
	1,136
	1,282
	1,427
	1,524
	1,718

	11
	1,078
	1,183
	1,340
	1,497
	1,603
	1,812

	12
	1,117
	1,230
	1,399
	1,567
	1,681
	1,908

	13
	1,156
	1,277
	1,458
	1,639
	1,761
	2,000

	14
	1,195
	1,325
	1,517
	1,709
	1,838
	2,096

	15
	1,235
	1,372
	1,575
	1,779
	1,916
	2,188

	16
	1,274
	1,418
	1,634
	1,852
	1,996
	2,283

	17
	1,312
	1,464
	1,692
	1,919
	2,075
	2,375

	18
	1,351
	1,513
	1,751
	1,992
	2,151
	2,469

	19
	1,391
	1,560
	1,812
	2,062
	2,227
	2,564

	20
	1,431
	1,605
	1,869
	2,132
	2,309
	2,660



[bookmark: Par16408]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
щебнем комбинированной дорожной машиной КО-806

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.
4. Заправка машины щебнем.
5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.
6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par16423]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-806 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	14,30
	13,73
	12,95
	12,26
	11,83
	11,06

	2
	13,44
	12,78
	11,92
	11,15
	10,70
	9,89

	3
	12,68
	11,96
	11,03
	10,23
	9,76
	8,94

	4
	12,00
	11,24
	10,27
	9,45
	8,98
	8,16

	5
	11,38
	10,60
	9,61
	8,79
	8,31
	7,50

	6
	10,83
	10,03
	9,03
	8,20
	7,73
	6,94

	7
	10,33
	9,52
	8,51
	7,69
	7,23
	6,46

	8
	9,87
	9,05
	8,05
	7,24
	6,79
	6,04

	9
	9,46
	8,63
	7,64
	6,84
	6,40
	5,67

	10
	9,07
	8,25
	7,27
	6,49
	6,06
	5,34

	11
	8,72
	7,90
	6,93
	6,17
	5,74
	5,05

	12
	8,39
	7,58
	6,62
	5,87
	5,46
	4,79

	13
	8,09
	7,28
	6,34
	5,61
	5,21
	4,56

	14
	7,80
	7,01
	6,08
	5,36
	4,98
	4,35

	15
	7,54
	6,76
	5,84
	5,14
	4,76
	4,15

	16
	7,29
	6,52
	5,62
	4,94
	4,57
	3,97

	17
	7,06
	6,30
	5,41
	4,75
	4,39
	3,81

	18
	6,85
	6,09
	5,23
	4,57
	4,22
	3,66

	19
	6,64
	5,90
	5,05
	4,41
	4,07
	3,52

	20
	6,45
	5,72
	4,88
	4,26
	3,93
	3,39



[bookmark: Par16577]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ЩЕБНЕМ
КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-806

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,699
	0,728
	0,772
	0,816
	0,845
	0,904

	2
	0,744
	0,782
	0,839
	0,897
	0,935
	1,011

	3
	0,789
	0,836
	0,907
	0,978
	1,025
	1,119

	4
	0,833
	0,890
	0,974
	1,058
	1,114
	1,225

	5
	0,879
	0,943
	1,041
	1,138
	1,203
	1,333

	6
	0,923
	0,997
	1,107
	1,220
	1,294
	1,441

	7
	0,968
	1,050
	1,175
	1,300
	1,383
	1,548

	8
	1,013
	1,105
	1,242
	1,381
	1,473
	1,656

	9
	1,057
	1,159
	1,309
	1,462
	1,563
	1,764

	10
	1,103
	1,212
	1,376
	1,541
	1,650
	1,873

	11
	1,147
	1,266
	1,443
	1,621
	1,742
	1,980

	12
	1,192
	1,319
	1,511
	1,704
	1,832
	2,088

	13
	1,236
	1,374
	1,577
	1,783
	1,919
	2,193

	14
	1,282
	1,427
	1,645
	1,866
	2,008
	2,299

	15
	1,326
	1,479
	1,712
	1,946
	2,101
	2,410

	16
	1,372
	1,534
	1,779
	2,024
	2,188
	2,519

	17
	1,416
	1,587
	1,848
	2,105
	2,278
	2,625

	18
	1,460
	1,642
	1,912
	2,188
	2,370
	2,732

	19
	1,506
	1,695
	1,980
	2,268
	2,457
	2,841

	20
	1,550
	1,748
	2,049
	2,347
	2,545
	2,950



[bookmark: Par16732]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
щебнем комбинированной дорожной машиной КО-823

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.
4. Заправка машины щебнем.
5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.
6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par16747]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-823 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	100
	120
	150
	180
	200
	240

	1
	14,90
	14,40
	13,70
	13,07
	12,68
	11,96

	2
	14,29
	13,71
	12,93
	12,23
	11,81
	11,04

	3
	13,71
	13,09
	12,24
	11,50
	11,05
	10,26

	4
	13,19
	12,52
	11,62
	10,85
	10,38
	9,57

	5
	12,70
	12,00
	11,06
	10,27
	9,79
	8,97

	6
	12,26
	11,51
	10,55
	9,74
	9,27
	8,45

	7
	11,83
	11,07
	10,09
	9,27
	8,79
	7,98

	8
	11,44
	10,66
	9,66
	8,84
	8,37
	7,56

	9
	11,07
	10,28
	9,28
	8,45
	7,98
	7,18

	10
	10,73
	9,92
	8,92
	8,09
	7,63
	6,84

	11
	10,40
	9,59
	8,58
	7,77
	7,30
	6,53

	12
	10,10
	9,28
	8,27
	7,46
	7,01
	6,24

	13
	9,81
	8,99
	7,99
	7,18
	6,73
	5,98

	14
	9,54
	8,72
	7,72
	6,92
	6,48
	5,74

	15
	9,28
	8,46
	7,47
	6,68
	6,24
	5,52

	16
	9,04
	8,22
	7,23
	6,46
	6,03
	5,32

	17
	8,81
	7,99
	7,01
	6,25
	5,82
	5,13

	18
	8,59
	7,77
	6,80
	6,05
	5,63
	4,95

	19
	8,38
	7,57
	6,61
	5,86
	5,45
	4,79

	20
	8,18
	7,37
	6,42
	5,69
	5,29
	4,63



[bookmark: Par16901]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-823

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	100
	120
	150
	180
	200
	240

	1
	0,671
	0,694
	0,730
	0,765
	0,789
	0,836

	2
	0,700
	0,729
	0,773
	0,818
	0,847
	0,906

	3
	0,729
	0,764
	0,817
	0,870
	0,905
	0,975

	4
	0,758
	0,799
	0,861
	0,922
	0,963
	1,045

	5
	0,787
	0,833
	0,904
	0,974
	1,021
	1,115

	6
	0,816
	0,869
	0,948
	1,027
	1,079
	1,183

	7
	0,845
	0,903
	0,991
	1,079
	1,138
	1,253

	8
	0,874
	0,938
	1,035
	1,131
	1,195
	1,323

	9
	0,903
	0,973
	1,078
	1,183
	1,253
	1,393

	10
	0,932
	1,008
	1,121
	1,236
	1,311
	1,462

	11
	0,962
	1,043
	1,166
	1,287
	1,370
	1,531

	12
	0,990
	1,078
	1,209
	1,340
	1,427
	1,603

	13
	1,019
	1,112
	1,252
	1,393
	1,486
	1,672

	14
	1,048
	1,147
	1,295
	1,445
	1,543
	1,742

	15
	1,078
	1,182
	1,339
	1,497
	1,603
	1,812

	16
	1,106
	1,217
	1,383
	1,548
	1,658
	1,880

	17
	1,135
	1,252
	1,427
	1,600
	1,718
	1,949

	18
	1,164
	1,287
	1,471
	1,653
	1,776
	2,020

	19
	1,193
	1,321
	1,513
	1,706
	1,835
	2,088

	20
	1,222
	1,357
	1,558
	1,757
	1,890
	2,160



[bookmark: Par17056]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
щебнем комбинированной дорожной машиной КО-829 А1

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.
4. Заправка машины щебнем.
5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.
6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par17071]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-829 А1 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	13,47
	12,81
	11,95
	11,19
	10,73
	9,92

	2
	12,42
	11,68
	10,73
	9,92
	9,45
	8,63

	3
	11,51
	10,73
	9,74
	8,92
	8,44
	7,63

	4
	10,73
	9,92
	8,92
	8,09
	7,63
	6,84

	5
	10,05
	9,23
	8,22
	7,41
	6,96
	6,20

	6
	9,45
	8,63
	7,63
	6,84
	6,39
	5,66

	7
	8,92
	8,09
	7,11
	6,34
	5,92
	5,21

	8
	8,44
	7,63
	6,66
	5,92
	5,51
	4,83

	9
	8,02
	7,21
	6,27
	5,54
	5,15
	4,50

	10
	7,63
	6,84
	5,92
	5,21
	4,83
	4,21

	11
	7,28
	6,50
	5,60
	4,92
	4,55
	3,96

	12
	6,96
	6,20
	5,32
	4,66
	4,31
	3,74

	13
	6,66
	5,92
	5,06
	4,43
	4,08
	3,54

	14
	6,39
	5,66
	4,83
	4,21
	3,88
	3,36

	15
	6,15
	5,43
	4,62
	4,02
	3,70
	3,19

	16
	5,92
	5,21
	4,43
	3,85
	3,54
	3,05

	17
	5,70
	5,02
	4,25
	3,68
	3,39
	2,91

	18
	5,51
	4,83
	4,08
	3,54
	3,25
	2,79

	19
	5,32
	4,66
	3,93
	3,40
	3,12
	2,68

	20
	5,15
	4,50
	3,79
	3,27
	3,00
	2,57



[bookmark: Par17225]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-829 А1

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,742
	0,781
	0,837
	0,894
	0,932
	1,008

	2
	0,805
	0,856
	0,932
	1,008
	1,058
	1,159

	3
	0,869
	0,932
	1,027
	1,121
	1,185
	1,311

	4
	0,932
	1,008
	1,121
	1,236
	1,311
	1,462

	5
	0,995
	1,083
	1,217
	1,350
	1,437
	1,613

	6
	1,058
	1,159
	1,311
	1,462
	1,565
	1,767

	7
	1,121
	1,236
	1,406
	1,577
	1,689
	1,919

	8
	1,185
	1,311
	1,502
	1,689
	1,815
	2,070

	9
	1,247
	1,387
	1,595
	1,805
	1,942
	2,222

	10
	1,311
	1,462
	1,689
	1,919
	2,070
	2,375

	11
	1,374
	1,538
	1,786
	2,033
	2,198
	2,525

	12
	1,437
	1,613
	1,880
	2,146
	2,320
	2,674

	13
	1,502
	1,689
	1,976
	2,257
	2,451
	2,825

	14
	1,565
	1,767
	2,070
	2,375
	2,577
	2,976

	15
	1,626
	1,842
	2,165
	2,488
	2,703
	3,135

	16
	1,689
	1,919
	2,257
	2,597
	2,825
	3,279

	17
	1,754
	1,992
	2,353
	2,717
	2,950
	3,436

	18
	1,815
	2,070
	2,451
	2,825
	3,077
	3,584

	19
	1,880
	2,146
	2,545
	2,941
	3,205
	3,731

	20
	1,942
	2,222
	2,639
	3,058
	3,333
	3,891



[bookmark: Par17380]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
щебнем комбинированной дорожной машиной КО-829 Д

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.
4. Заправка машины щебнем.
5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.
6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par17395]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-829 Д ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	14,39
	13,82
	13,05
	12,37
	11,94
	11,19

	2
	13,54
	12,89
	12,03
	11,27
	10,82
	10,02

	3
	12,78
	12,08
	11,15
	10,35
	9,89
	9,07

	4
	12,11
	11,36
	10,40
	9,58
	9,10
	8,28

	5
	11,51
	10,72
	9,74
	8,91
	8,43
	7,62

	6
	10,96
	10,16
	9,15
	8,33
	7,86
	7,06

	7
	10,46
	9,64
	8,63
	7,82
	7,35
	6,58

	8
	10,00
	9,18
	8,17
	7,37
	6,91
	6,15

	9
	9,59
	8,76
	7,76
	6,97
	6,52
	5,78

	10
	9,20
	8,38
	7,39
	6,60
	6,17
	5,45

	11
	8,85
	8,03
	7,05
	6,28
	5,85
	5,16

	12
	8,52
	7,70
	6,74
	5,99
	5,57
	4,89

	13
	8,22
	7,40
	6,45
	5,72
	5,31
	4,66

	14
	7,93
	7,13
	6,19
	5,47
	5,08
	4,44

	15
	7,67
	6,87
	5,95
	5,25
	4,86
	4,24

	16
	7,42
	6,64
	5,73
	5,04
	4,67
	4,06

	17
	7,19
	6,41
	5,52
	4,85
	4,48
	3,90

	18
	6,97
	6,21
	5,33
	4,67
	4,32
	3,75

	19
	6,76
	6,01
	5,15
	4,51
	4,16
	3,60

	20
	6,57
	5,83
	4,98
	4,35
	4,01
	3,47



[bookmark: Par17549]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-829 Д

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,695
	0,724
	0,766
	0,808
	0,838
	0,894

	2
	0,739
	0,776
	0,831
	0,887
	0,924
	0,998

	3
	0,782
	0,828
	0,897
	0,966
	1,011
	1,103

	4
	0,826
	0,880
	0,962
	1,044
	1,099
	1,208

	5
	0,869
	0,933
	1,027
	1,122
	1,186
	1,312

	6
	0,912
	0,984
	1,093
	1,200
	1,272
	1,416

	7
	0,956
	1,037
	1,159
	1,279
	1,361
	1,520

	8
	1,000
	1,089
	1,224
	1,357
	1,447
	1,626

	9
	1,043
	1,142
	1,289
	1,435
	1,534
	1,730

	10
	1,087
	1,193
	1,353
	1,515
	1,621
	1,835

	11
	1,130
	1,245
	1,418
	1,592
	1,709
	1,938

	12
	1,174
	1,299
	1,484
	1,669
	1,795
	2,045

	13
	1,217
	1,351
	1,550
	1,748
	1,883
	2,146

	14
	1,261
	1,403
	1,616
	1,828
	1,969
	2,252

	15
	1,304
	1,456
	1,681
	1,905
	2,058
	2,358

	16
	1,348
	1,506
	1,745
	1,984
	2,141
	2,463

	17
	1,391
	1,560
	1,812
	2,062
	2,232
	2,564

	18
	1,435
	1,610
	1,876
	2,141
	2,315
	2,667

	19
	1,479
	1,664
	1,942
	2,217
	2,404
	2,778

	20
	1,522
	1,715
	2,008
	2,299
	2,494
	2,882



[bookmark: Par17704]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
щебнем комбинированной дорожной машиной МДК-5337

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.
4. Заправка машины щебнем.
5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.
6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par17719]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ МДК-5337 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	14,82
	14,29
	13,58
	12,94
	12,54
	11,82

	2
	14,15
	13,57
	12,78
	12,06
	11,63
	10,86

	3
	13,56
	12,91
	12,05
	11,30
	10,85
	10,04

	4
	13,01
	12,32
	11,41
	10,63
	10,16
	9,34

	5
	12,51
	11,78
	10,84
	10,03
	9,56
	8,73

	6
	12,04
	11,29
	10,31
	9,50
	9,02
	8,20

	7
	11,60
	10,83
	9,84
	9,02
	8,54
	7,73

	8
	11,20
	10,41
	9,41
	8,59
	8,11
	7,31

	9
	10,83
	10,02
	9,01
	8,19
	7,72
	6,93

	10
	10,47
	9,66
	8,65
	7,83
	7,37
	6,59

	11
	10,14
	9,32
	8,31
	7,50
	7,04
	6,28

	12
	9,83
	9,01
	8,00
	7,20
	6,75
	6,00

	13
	9,54
	8,71
	7,72
	6,92
	6,48
	5,74

	14
	9,26
	8,44
	7,45
	6,66
	6,23
	5,51

	15
	9,00
	8,18
	7,20
	6,42
	5,99
	5,29

	16
	8,76
	7,94
	6,96
	6,20
	5,78
	5,09

	17
	8,53
	7,71
	6,74
	5,99
	5,58
	4,90

	18
	8,31
	7,50
	6,54
	5,80
	5,39
	4,73

	19
	8,10
	7,29
	6,35
	5,62
	5,22
	4,57

	20
	7,90
	7,10
	6,16
	5,45
	5,05
	4,42



[bookmark: Par17873]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МДК-5337

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,675
	0,700
	0,736
	0,773
	0,797
	0,846

	2
	0,707
	0,737
	0,782
	0,829
	0,860
	0,921

	3
	0,737
	0,775
	0,830
	0,885
	0,922
	0,996

	4
	0,769
	0,812
	0,876
	0,941
	0,984
	1,071

	5
	0,799
	0,849
	0,923
	0,997
	1,046
	1,145

	6
	0,831
	0,886
	0,970
	1,053
	1,109
	1,220

	7
	0,862
	0,923
	1,016
	1,109
	1,171
	1,294

	8
	0,893
	0,961
	1,063
	1,164
	1,233
	1,368

	9
	0,923
	0,998
	1,110
	1,221
	1,295
	1,443

	10
	0,955
	1,035
	1,156
	1,277
	1,357
	1,517

	11
	0,986
	1,073
	1,203
	1,333
	1,420
	1,592

	12
	1,017
	1,110
	1,250
	1,389
	1,481
	1,667

	13
	1,048
	1,148
	1,295
	1,445
	1,543
	1,742

	14
	1,080
	1,185
	1,342
	1,502
	1,605
	1,815

	15
	1,111
	1,222
	1,389
	1,558
	1,669
	1,890

	16
	1,142
	1,259
	1,437
	1,613
	1,730
	1,965

	17
	1,172
	1,297
	1,484
	1,669
	1,792
	2,041

	18
	1,203
	1,333
	1,529
	1,724
	1,855
	2,114

	19
	1,235
	1,372
	1,575
	1,779
	1,916
	2,188

	20
	1,266
	1,408
	1,623
	1,835
	1,980
	2,262



[bookmark: Par18028]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
щебнем комбинированной дорожной машиной МКДС-4705

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.
4. Заправка машины щебнем.
5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.
6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par18043]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ МКДС-4705 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	14,64
	14,09
	13,36
	12,69
	12,29
	11,54

	2
	13,90
	13,29
	12,47
	11,74
	11,30
	10,51

	3
	13,25
	12,58
	11,69
	10,92
	10,46
	9,64

	4
	12,65
	11,93
	11,00
	10,20
	9,73
	8,91

	5
	12,11
	11,36
	10,39
	9,58
	9,10
	8,28

	6
	11,61
	10,83
	9,84
	9,02
	8,55
	7,73

	7
	11,15
	10,35
	9,35
	8,53
	8,05
	7,25

	8
	10,72
	9,91
	8,91
	8,09
	7,62
	6,83

	9
	10,33
	9,51
	8,50
	7,69
	7,23
	6,45

	10
	9,96
	9,14
	8,13
	7,33
	6,87
	6,11

	11
	9,62
	8,79
	7,79
	7,00
	6,55
	5,81

	12
	9,30
	8,48
	7,48
	6,70
	6,26
	5,54

	13
	9,00
	8,18
	7,19
	6,42
	5,99
	5,28

	14
	8,72
	7,90
	6,93
	6,17
	5,75
	5,06

	15
	8,46
	7,65
	6,68
	5,94
	5,52
	4,85

	16
	8,21
	7,40
	6,45
	5,72
	5,31
	4,65

	17
	7,98
	7,18
	6,24
	5,52
	5,12
	4,48

	18
	7,76
	6,96
	6,03
	5,33
	4,94
	4,31

	19
	7,55
	6,76
	5,84
	5,15
	4,77
	4,16

	20
	7,35
	6,57
	5,67
	4,99
	4,61
	4,02



[bookmark: Par18197]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4705

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,683
	0,710
	0,749
	0,788
	0,814
	0,867

	2
	0,719
	0,752
	0,802
	0,852
	0,885
	0,951

	3
	0,755
	0,795
	0,855
	0,916
	0,956
	1,037

	4
	0,791
	0,838
	0,909
	0,980
	1,028
	1,122

	5
	0,826
	0,880
	0,962
	1,044
	1,099
	1,208

	6
	0,861
	0,923
	1,016
	1,109
	1,170
	1,294

	7
	0,897
	0,966
	1,070
	1,172
	1,242
	1,379

	8
	0,933
	1,009
	1,122
	1,236
	1,312
	1,464

	9
	0,968
	1,052
	1,176
	1,300
	1,383
	1,550

	10
	1,004
	1,094
	1,230
	1,364
	1,456
	1,637

	11
	1,040
	1,138
	1,284
	1,429
	1,527
	1,721

	12
	1,075
	1,179
	1,337
	1,493
	1,597
	1,805

	13
	1,111
	1,222
	1,391
	1,558
	1,669
	1,894

	14
	1,147
	1,266
	1,443
	1,621
	1,739
	1,976

	15
	1,182
	1,307
	1,497
	1,684
	1,812
	2,062

	16
	1,218
	1,351
	1,550
	1,748
	1,883
	2,151

	17
	1,253
	1,393
	1,603
	1,812
	1,953
	2,232

	18
	1,289
	1,437
	1,658
	1,876
	2,024
	2,320

	19
	1,325
	1,479
	1,712
	1,942
	2,096
	2,404

	20
	1,361
	1,522
	1,764
	2,004
	2,169
	2,488



[bookmark: Par18352]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
щебнем комбинированной дорожной машиной МКДС-4805

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.
4. Заправка машины щебнем.
5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.
6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par18367]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ МКДС-4805 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	14,64
	14,09
	13,36
	12,69
	12,29
	11,54

	2
	13,90
	13,29
	12,47
	11,74
	11,30
	10,51

	3
	13,25
	12,58
	11,69
	10,92
	10,46
	9,64

	4
	12,65
	11,93
	11,00
	10,20
	9,73
	8,91

	5
	12,11
	11,36
	10,39
	9,58
	9,10
	8,28

	6
	11,61
	10,83
	9,84
	9,02
	8,55
	7,73

	7
	11,15
	10,35
	9,35
	8,53
	8,05
	7,25

	8
	10,72
	9,91
	8,91
	8,09
	7,62
	6,83

	9
	10,33
	9,51
	8,50
	7,69
	7,23
	6,45

	10
	9,96
	9,14
	8,13
	7,33
	6,87
	6,11

	11
	9,62
	8,79
	7,79
	7,00
	6,55
	5,81

	12
	9,30
	8,48
	7,48
	6,70
	6,26
	5,54

	13
	9,00
	8,18
	7,19
	6,42
	5,99
	5,28

	14
	8,72
	7,90
	6,93
	6,17
	5,75
	5,06

	15
	8,46
	7,65
	6,68
	5,94
	5,52
	4,85

	16
	8,21
	7,40
	6,45
	5,72
	5,31
	4,65

	17
	7,98
	7,18
	6,24
	5,52
	5,12
	4,48

	18
	7,76
	6,96
	6,03
	5,33
	4,94
	4,31

	19
	7,55
	6,76
	5,84
	5,15
	4,77
	4,16

	20
	7,35
	6,57
	5,67
	4,99
	4,61
	4,02



[bookmark: Par18521]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4805

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,683
	0,710
	0,749
	0,788
	0,814
	0,867

	2
	0,719
	0,752
	0,802
	0,852
	0,885
	0,951

	3
	0,755
	0,795
	0,855
	0,916
	0,956
	1,037

	4
	0,791
	0,838
	0,909
	0,980
	1,028
	1,122

	5
	0,826
	0,880
	0,962
	1,044
	1,099
	1,208

	6
	0,861
	0,923
	1,016
	1,109
	1,170
	1,294

	7
	0,897
	0,966
	1,070
	1,172
	1,242
	1,379

	8
	0,933
	1,009
	1,122
	1,236
	1,312
	1,464

	9
	0,968
	1,052
	1,176
	1,300
	1,383
	1,550

	10
	1,004
	1,094
	1,230
	1,364
	1,456
	1,637

	11
	1,040
	1,138
	1,284
	1,429
	1,527
	1,721

	12
	1,075
	1,179
	1,337
	1,493
	1,597
	1,805

	13
	1,111
	1,222
	1,391
	1,558
	1,669
	1,894

	14
	1,147
	1,266
	1,443
	1,621
	1,739
	1,976

	15
	1,182
	1,307
	1,497
	1,684
	1,812
	2,062

	16
	1,218
	1,351
	1,550
	1,748
	1,883
	2,151

	17
	1,253
	1,393
	1,603
	1,812
	1,953
	2,232

	18
	1,289
	1,437
	1,658
	1,876
	2,024
	2,320

	19
	1,325
	1,479
	1,712
	1,942
	2,096
	2,404

	20
	1,361
	1,522
	1,764
	2,004
	2,169
	2,488



[bookmark: Par18676]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
щебнем комбинированной дорожной машиной МКДУ-10

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.
4. Заправка машины щебнем.
5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.
6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par18691]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ МКДУ-10 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	14,68
	14,14
	13,42
	12,76
	12,35
	11,61

	2
	14,00
	13,40
	12,59
	11,86
	11,43
	10,65

	3
	13,39
	12,73
	11,85
	11,09
	10,63
	9,83

	4
	12,83
	12,13
	11,21
	10,41
	9,95
	9,12

	5
	12,31
	11,58
	10,62
	9,81
	9,34
	8,51

	6
	11,84
	11,08
	10,10
	9,28
	8,80
	7,98

	7
	11,40
	10,62
	9,62
	8,80
	8,32
	7,51

	8
	10,99
	10,19
	9,19
	8,36
	7,89
	7,09

	9
	10,61
	9,80
	8,79
	7,97
	7,51
	6,72

	10
	10,26
	9,44
	8,43
	7,62
	7,16
	6,39

	11
	9,92
	9,10
	8,10
	7,29
	6,84
	6,08

	12
	9,61
	8,79
	7,79
	6,99
	6,54
	5,80

	13
	9,32
	8,50
	7,50
	6,71
	6,28
	5,55

	14
	9,04
	8,22
	7,24
	6,46
	6,03
	5,32

	15
	8,78
	7,97
	6,99
	6,22
	5,80
	5,11

	16
	8,54
	7,72
	6,76
	6,00
	5,59
	4,91

	17
	8,31
	7,50
	6,54
	5,80
	5,39
	4,73

	18
	8,09
	7,28
	6,34
	5,61
	5,21
	4,56

	19
	7,88
	7,08
	6,15
	5,43
	5,04
	4,40

	20
	7,68
	6,89
	5,97
	5,26
	4,88
	4,26



[bookmark: Par18845]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДУ-10

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,681
	0,707
	0,745
	0,784
	0,810
	0,861

	2
	0,714
	0,746
	0,794
	0,843
	0,875
	0,939

	3
	0,747
	0,786
	0,844
	0,902
	0,941
	1,017

	4
	0,779
	0,824
	0,892
	0,961
	1,005
	1,096

	5
	0,812
	0,864
	0,942
	1,019
	1,071
	1,175

	6
	0,845
	0,903
	0,990
	1,078
	1,136
	1,253

	7
	0,877
	0,942
	1,040
	1,136
	1,202
	1,332

	8
	0,910
	0,981
	1,088
	1,196
	1,267
	1,410

	9
	0,943
	1,020
	1,138
	1,255
	1,332
	1,488

	10
	0,975
	1,059
	1,186
	1,312
	1,397
	1,565

	11
	1,008
	1,099
	1,235
	1,372
	1,462
	1,645

	12
	1,041
	1,138
	1,284
	1,431
	1,529
	1,724

	13
	1,073
	1,176
	1,333
	1,490
	1,592
	1,802

	14
	1,106
	1,217
	1,381
	1,548
	1,658
	1,880

	15
	1,139
	1,255
	1,431
	1,608
	1,724
	1,957

	16
	1,171
	1,295
	1,479
	1,667
	1,789
	2,037

	17
	1,203
	1,333
	1,529
	1,724
	1,855
	2,114

	18
	1,236
	1,374
	1,577
	1,783
	1,919
	2,193

	19
	1,269
	1,412
	1,626
	1,842
	1,984
	2,273

	20
	1,302
	1,451
	1,675
	1,901
	2,049
	2,347



[bookmark: Par19000]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
щебнем комбинированной дорожной машиной ЭД-405

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.
4. Заправка машины щебнем.
5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.
6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par19015]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ ЭД-405 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	14,95
	14,45
	13,76
	13,14
	12,75
	12,04

	2
	14,43
	13,86
	13,10
	12,42
	12,00
	11,24

	3
	13,94
	13,32
	12,50
	11,77
	11,33
	10,54

	4
	13,47
	12,82
	11,95
	11,19
	10,74
	9,93

	5
	13,04
	12,36
	11,45
	10,67
	10,20
	9,38

	6
	12,64
	11,92
	10,98
	10,19
	9,72
	8,89

	7
	12,26
	11,51
	10,56
	9,75
	9,27
	8,45

	8
	11,90
	11,14
	10,16
	9,35
	8,87
	8,05

	9
	11,57
	10,79
	9,80
	8,98
	8,50
	7,68

	10
	11,24
	10,46
	9,46
	8,63
	8,16
	7,35

	11
	10,94
	10,15
	9,14
	8,32
	7,85
	7,05

	12
	10,66
	9,85
	8,85
	8,03
	7,56
	6,77

	13
	10,38
	9,57
	8,57
	7,75
	7,29
	6,51

	14
	10,13
	9,31
	8,31
	7,49
	7,04
	6,27

	15
	9,89
	9,06
	8,06
	7,25
	6,80
	6,05

	16
	9,65
	8,83
	7,83
	7,03
	6,58
	5,84

	17
	9,43
	8,61
	7,61
	6,82
	6,38
	5,64

	18
	9,22
	8,39
	7,40
	6,62
	6,18
	5,46

	19
	9,01
	8,19
	7,20
	6,43
	6,00
	5,29

	20
	8,82
	8,00
	7,02
	6,26
	5,83
	5,13



[bookmark: Par19169]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ ЭД-405

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,669
	0,692
	0,727
	0,761
	0,784
	0,831

	2
	0,693
	0,722
	0,763
	0,805
	0,833
	0,890

	3
	0,717
	0,751
	0,800
	0,850
	0,883
	0,949

	4
	0,742
	0,780
	0,837
	0,894
	0,931
	1,007

	5
	0,767
	0,809
	0,873
	0,937
	0,980
	1,066

	6
	0,791
	0,839
	0,911
	0,981
	1,029
	1,125

	7
	0,816
	0,869
	0,947
	1,026
	1,079
	1,183

	8
	0,840
	0,898
	0,984
	1,070
	1,127
	1,242

	9
	0,864
	0,927
	1,020
	1,114
	1,176
	1,302

	10
	0,890
	0,956
	1,057
	1,159
	1,225
	1,361

	11
	0,914
	0,985
	1,094
	1,202
	1,274
	1,418

	12
	0,938
	1,015
	1,130
	1,245
	1,323
	1,477

	13
	0,963
	1,045
	1,167
	1,290
	1,372
	1,536

	14
	0,987
	1,074
	1,203
	1,335
	1,420
	1,595

	15
	1,011
	1,104
	1,241
	1,379
	1,471
	1,653

	16
	1,036
	1,133
	1,277
	1,422
	1,520
	1,712

	17
	1,060
	1,161
	1,314
	1,466
	1,567
	1,773

	18
	1,085
	1,192
	1,351
	1,511
	1,618
	1,832

	19
	1,110
	1,221
	1,389
	1,555
	1,667
	1,890

	20
	1,134
	1,250
	1,425
	1,597
	1,715
	1,949



[bookmark: Par19324]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
щебнем комбинированной дорожной машиной ЭД-405 В1

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.
4. Заправка машины щебнем.
5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.
6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par19339]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ ЭД-405 В1 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	15,18
	14,71
	14,06
	13,46
	13,08
	12,40

	2
	14,74
	14,22
	13,50
	12,85
	12,44
	11,72

	3
	14,32
	13,76
	12,99
	12,29
	11,87
	11,10

	4
	13,94
	13,33
	12,50
	11,78
	11,34
	10,55

	5
	13,57
	12,92
	12,06
	11,31
	10,86
	10,06

	6
	13,21
	12,55
	11,65
	10,88
	10,41
	9,60

	7
	12,88
	12,18
	11,26
	10,47
	10,01
	9,18

	8
	12,56
	11,85
	10,90
	10,10
	9,63
	8,80

	9
	12,26
	11,52
	10,56
	9,76
	9,28
	8,45

	10
	11,97
	11,22
	10,24
	9,43
	8,95
	8,13

	11
	11,70
	10,93
	9,95
	9,13
	8,65
	7,83

	12
	11,43
	10,66
	9,66
	8,84
	8,37
	7,55

	13
	11,19
	10,40
	9,40
	8,58
	8,10
	7,29

	14
	10,94
	10,15
	9,15
	8,32
	7,85
	7,05

	15
	10,72
	9,91
	8,90
	8,09
	7,62
	6,83

	16
	10,49
	9,68
	8,68
	7,86
	7,40
	6,61

	17
	10,28
	9,47
	8,46
	7,65
	7,19
	6,41

	18
	10,08
	9,26
	8,26
	7,45
	6,99
	6,23

	19
	9,89
	9,07
	8,06
	7,26
	6,81
	6,05

	20
	9,69
	8,88
	7,88
	7,08
	6,63
	5,88



[bookmark: Par19493]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ ЭД-405 В1

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,659
	0,680
	0,711
	0,743
	0,765
	0,806

	2
	0,678
	0,703
	0,741
	0,778
	0,804
	0,853

	3
	0,698
	0,727
	0,770
	0,814
	0,842
	0,901

	4
	0,717
	0,750
	0,800
	0,849
	0,882
	0,948

	5
	0,737
	0,774
	0,829
	0,884
	0,921
	0,994

	6
	0,757
	0,797
	0,858
	0,919
	0,961
	1,042

	7
	0,776
	0,821
	0,888
	0,955
	0,999
	1,089

	8
	0,796
	0,844
	0,917
	0,990
	1,038
	1,136

	9
	0,816
	0,868
	0,947
	1,025
	1,078
	1,183

	10
	0,835
	0,891
	0,977
	1,060
	1,117
	1,230

	11
	0,855
	0,915
	1,005
	1,095
	1,156
	1,277

	12
	0,875
	0,938
	1,035
	1,131
	1,195
	1,325

	13
	0,894
	0,962
	1,064
	1,166
	1,235
	1,372

	14
	0,914
	0,985
	1,093
	1,202
	1,274
	1,418

	15
	0,933
	1,009
	1,124
	1,236
	1,312
	1,464

	16
	0,953
	1,033
	1,152
	1,272
	1,351
	1,513

	17
	0,973
	1,056
	1,182
	1,307
	1,391
	1,560

	18
	0,992
	1,080
	1,211
	1,342
	1,431
	1,605

	19
	1,011
	1,103
	1,241
	1,377
	1,468
	1,653

	20
	1,032
	1,126
	1,269
	1,412
	1,508
	1,701



[bookmark: Par19648]Механизированная обработка проезжей части (кроме МКАД)
щебнем комбинированной дорожной машиной ЭД-405 В

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки щебнем.
4. Заправка машины щебнем.
5. Оформление документов на пункте заправки щебнем.
6. Движение от пункта заправки щебнем до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка проезжей части щебнем.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par19663]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ ЭД-405 В ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД) ЩЕБНЕМ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	14,88
	14,36
	13,66
	13,02
	12,62
	11,91

	2
	14,29
	13,70
	12,93
	12,23
	11,81
	11,04

	3
	13,75
	13,11
	12,27
	11,53
	11,08
	10,28

	4
	13,24
	12,57
	11,68
	10,90
	10,44
	9,63

	5
	12,78
	12,07
	11,14
	10,34
	9,87
	9,05

	6
	12,34
	11,60
	10,65
	9,84
	9,36
	8,54

	7
	11,94
	11,17
	10,20
	9,38
	8,90
	8,08

	8
	11,56
	10,77
	9,79
	8,96
	8,49
	7,68

	9
	11,20
	10,40
	9,41
	8,58
	8,11
	7,30

	10
	10,86
	10,06
	9,05
	8,23
	7,76
	6,97

	11
	10,55
	9,73
	8,73
	7,91
	7,44
	6,66

	12
	10,25
	9,43
	8,42
	7,61
	7,15
	6,38

	13
	9,97
	9,14
	8,14
	7,33
	6,88
	6,12

	14
	9,70
	8,87
	7,88
	7,07
	6,63
	5,88

	15
	9,45
	8,62
	7,63
	6,83
	6,39
	5,66

	16
	9,21
	8,38
	7,39
	6,61
	6,17
	5,46

	17
	8,98
	8,16
	7,17
	6,40
	5,97
	5,27

	18
	8,76
	7,94
	6,97
	6,20
	5,78
	5,09

	19
	8,56
	7,74
	6,77
	6,02
	5,60
	4,92

	20
	8,36
	7,54
	6,59
	5,84
	5,43
	4,77



[bookmark: Par19817]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ (КРОМЕ МКАД)
ЩЕБНЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ ЭД-405 В

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,672
	0,696
	0,732
	0,768
	0,792
	0,840

	2
	0,700
	0,730
	0,773
	0,818
	0,847
	0,906

	3
	0,727
	0,763
	0,815
	0,867
	0,903
	0,973

	4
	0,755
	0,796
	0,856
	0,917
	0,958
	1,038

	5
	0,782
	0,829
	0,898
	0,967
	1,013
	1,105

	6
	0,810
	0,862
	0,939
	1,016
	1,068
	1,171

	7
	0,838
	0,895
	0,980
	1,066
	1,124
	1,238

	8
	0,865
	0,929
	1,021
	1,116
	1,178
	1,302

	9
	0,893
	0,962
	1,063
	1,166
	1,233
	1,370

	10
	0,921
	0,994
	1,105
	1,215
	1,289
	1,435

	11
	0,948
	1,028
	1,145
	1,264
	1,344
	1,502

	12
	0,976
	1,060
	1,188
	1,314
	1,399
	1,567

	13
	1,003
	1,094
	1,229
	1,364
	1,453
	1,634

	14
	1,031
	1,127
	1,269
	1,414
	1,508
	1,701

	15
	1,058
	1,160
	1,311
	1,464
	1,565
	1,767

	16
	1,086
	1,193
	1,353
	1,513
	1,621
	1,832

	17
	1,114
	1,225
	1,395
	1,563
	1,675
	1,898

	18
	1,142
	1,259
	1,435
	1,613
	1,730
	1,965

	19
	1,168
	1,292
	1,477
	1,661
	1,786
	2,033

	20
	1,196
	1,326
	1,517
	1,712
	1,842
	2,096



[bookmark: Par19972]Механизированная обработка тротуаров противогололедными
комбинированными материалами комбинированной дорожной
машиной BUCHER CityCat 2020XL

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки ПКГМ.
4. Заправка машины ПКГМ.
5. Оформление документов на пункте заправки ПКГМ.
6. Движение от пункта заправки ПКГМ до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка тротуаров ПКГМ.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par19988]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ BUCHER CITYCAT 2020XL ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ТРОТУАРОВ КОМБИНИРОВАННЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	17,030
	16,830
	16,550
	16,270
	16,080
	15,740

	2
	16,670
	16,420
	16,040
	15,690
	15,460
	15,020

	3
	16,330
	16,020
	15,570
	15,150
	14,880
	14,370

	4
	15,990
	15,640
	15,130
	14,650
	14,350
	13,780

	5
	15,680
	15,280
	14,710
	14,180
	13,840
	13,220

	6
	15,380
	14,940
	14,310
	13,740
	13,370
	12,710

	7
	15,090
	14,610
	13,930
	13,320
	12,940
	12,250

	8
	14,800
	14,290
	13,570
	12,930
	12,530
	11,810

	9
	14,530
	13,990
	13,230
	12,560
	12,150
	11,400

	10
	14,270
	13,700
	12,910
	12,210
	11,790
	11,020

	11
	14,020
	13,420
	12,610
	11,890
	11,440
	10,670

	12
	13,780
	13,160
	12,310
	11,570
	11,130
	10,330

	13
	13,540
	12,900
	12,030
	11,280
	10,820
	10,020

	14
	13,310
	12,650
	11,760
	11,000
	10,540
	9,730

	15
	13,090
	12,420
	11,510
	10,730
	10,260
	9,450

	16
	12,880
	12,190
	11,260
	10,470
	10,000
	9,180

	17
	12,680
	11,970
	11,020
	10,230
	9,760
	8,940

	18
	12,480
	11,750
	10,800
	9,990
	9,520
	8,700

	19
	12,280
	11,550
	10,590
	9,770
	9,300
	8,480

	20
	12,090
	11,360
	10,380
	9,560
	9,090
	8,270



[bookmark: Par20142]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ТРОТУАРОВ КОМБИНИРОВАННЫМИ
РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ
BUCHER CITYCAT 2020XL

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,587
	0,594
	0,604
	0,615
	0,622
	0,635

	2
	0,600
	0,609
	0,623
	0,637
	0,647
	0,666

	3
	0,612
	0,624
	0,642
	0,660
	0,672
	0,696

	4
	0,625
	0,639
	0,661
	0,683
	0,697
	0,726

	5
	0,638
	0,654
	0,680
	0,705
	0,723
	0,756

	6
	0,650
	0,669
	0,699
	0,728
	0,748
	0,787

	7
	0,663
	0,684
	0,718
	0,751
	0,773
	0,816

	8
	0,676
	0,700
	0,737
	0,773
	0,798
	0,847

	9
	0,688
	0,715
	0,756
	0,796
	0,823
	0,877

	10
	0,701
	0,730
	0,775
	0,819
	0,848
	0,907

	11
	0,713
	0,745
	0,793
	0,841
	0,874
	0,937

	12
	0,726
	0,760
	0,812
	0,864
	0,898
	0,968

	13
	0,739
	0,775
	0,831
	0,887
	0,924
	0,998

	14
	0,751
	0,791
	0,850
	0,909
	0,949
	1,028

	15
	0,764
	0,805
	0,869
	0,932
	0,975
	1,058

	16
	0,776
	0,820
	0,888
	0,955
	1,000
	1,089

	17
	0,789
	0,835
	0,907
	0,978
	1,025
	1,119

	18
	0,801
	0,851
	0,926
	1,001
	1,050
	1,149

	19
	0,814
	0,866
	0,944
	1,024
	1,075
	1,179

	20
	0,827
	0,880
	0,963
	1,046
	1,100
	1,209



[bookmark: Par20298]Механизированная обработка тротуаров противогололедными
комбинированными материалами комбинированной дорожной
машиной КО-829 А на шасси ЗИЛ-433362

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки ПКГМ.
4. Заправка машины ПКГМ.
5. Оформление документов на пункте заправки ПКГМ.
6. Движение от пункта заправки ПКГМ до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка тротуаров ПКГМ.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par20314]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ КО-829 А НА ШАССИ ЗИЛ-433362 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ТРОТУАРОВ КОМБИНИРОВАННЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	16,990
	16,780
	16,480
	16,200
	16,010
	15,650

	2
	16,610
	16,340
	15,970
	15,590
	15,360
	14,910

	3
	16,250
	15,940
	15,470
	15,040
	14,770
	14,230

	4
	15,910
	15,540
	15,010
	14,520
	14,210
	13,620

	5
	15,580
	15,180
	14,590
	14,030
	13,690
	13,060

	6
	15,280
	14,820
	14,180
	13,580
	13,220
	12,550

	7
	14,980
	14,470
	13,790
	13,160
	12,780
	12,070

	8
	14,680
	14,150
	13,430
	12,760
	12,360
	11,630

	9
	14,400
	13,840
	13,080
	12,390
	11,970
	11,220

	10
	14,130
	13,550
	12,750
	12,040
	11,600
	10,830

	11
	13,870
	13,260
	12,430
	11,700
	11,260
	10,470

	12
	13,620
	13,000
	12,140
	11,380
	10,940
	10,130

	13
	13,390
	12,730
	11,850
	11,080
	10,630
	9,820

	14
	13,160
	12,480
	11,580
	10,800
	10,340
	9,530

	15
	12,930
	12,240
	11,330
	10,530
	10,070
	9,250

	16
	12,710
	12,000
	11,080
	10,270
	9,800
	8,990

	17
	12,500
	11,790
	10,840
	10,030
	9,560
	8,730

	18
	12,300
	11,570
	10,620
	9,790
	9,320
	8,500

	19
	12,110
	11,360
	10,400
	9,580
	9,100
	8,280

	20
	11,920
	11,160
	10,190
	9,360
	8,890
	8,070



[bookmark: Par20468]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ТРОТУАРОВ КОМБИНИРОВАННЫМИ
РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ КО-829 А
НА ШАССИ ЗИЛ-433362

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,589
	0,596
	0,607
	0,617
	0,625
	0,639

	2
	0,602
	0,612
	0,626
	0,641
	0,651
	0,671

	3
	0,615
	0,627
	0,646
	0,665
	0,677
	0,703

	4
	0,629
	0,644
	0,666
	0,689
	0,704
	0,734

	5
	0,642
	0,659
	0,685
	0,713
	0,730
	0,766

	6
	0,654
	0,675
	0,705
	0,736
	0,756
	0,797

	7
	0,668
	0,691
	0,725
	0,760
	0,782
	0,829

	8
	0,681
	0,707
	0,745
	0,784
	0,809
	0,860

	9
	0,694
	0,723
	0,765
	0,807
	0,835
	0,891

	10
	0,708
	0,738
	0,784
	0,831
	0,862
	0,923

	11
	0,721
	0,754
	0,805
	0,855
	0,888
	0,955

	12
	0,734
	0,769
	0,824
	0,879
	0,914
	0,987

	13
	0,747
	0,786
	0,844
	0,903
	0,941
	1,018

	14
	0,760
	0,801
	0,864
	0,926
	0,967
	1,049

	15
	0,773
	0,817
	0,883
	0,950
	0,993
	1,081

	16
	0,787
	0,833
	0,903
	0,974
	1,020
	1,112

	17
	0,800
	0,848
	0,923
	0,997
	1,046
	1,145

	18
	0,813
	0,864
	0,942
	1,021
	1,073
	1,176

	19
	0,826
	0,880
	0,962
	1,044
	1,099
	1,208

	20
	0,839
	0,896
	0,981
	1,068
	1,125
	1,239



[bookmark: Par20624]Механизированная обработка тротуаров противогололедными
комбинированными материалами комбинированной дорожной
машиной МКДС-4505

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки ПКГМ.
4. Заправка машины ПКГМ.
5. Оформление документов на пункте заправки ПКГМ.
6. Движение от пункта заправки ПКГМ до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка тротуаров ПКГМ.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par20640]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ МКДС-4505 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ТРОТУАРОВ
КОМБИНИРОВАННЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	17,330
	17,180
	16,970
	16,750
	16,610
	16,360

	2
	17,080
	16,890
	16,610
	16,360
	16,180
	15,840

	3
	16,840
	16,610
	16,280
	15,970
	15,760
	15,370

	4
	16,610
	16,360
	15,970
	15,610
	15,370
	14,910

	5
	16,400
	16,090
	15,660
	15,250
	14,990
	14,500

	6
	16,180
	15,840
	15,370
	14,930
	14,640
	14,090

	7
	15,970
	15,610
	15,090
	14,600
	14,290
	13,710

	8
	15,760
	15,370
	14,820
	14,290
	13,960
	13,350

	9
	15,550
	15,140
	14,550
	14,000
	13,650
	13,010

	10
	15,370
	14,930
	14,290
	13,710
	13,350
	12,690

	11
	15,180
	14,710
	14,050
	13,450
	13,070
	12,380

	12
	14,990
	14,500
	13,810
	13,190
	12,790
	12,080

	13
	14,800
	14,290
	13,580
	12,940
	12,540
	11,810

	14
	14,640
	14,100
	13,360
	12,690
	12,280
	11,540

	15
	14,460
	13,900
	13,150
	12,470
	12,040
	11,290

	16
	14,290
	13,710
	12,940
	12,240
	11,810
	11,040

	17
	14,120
	13,540
	12,740
	12,030
	11,590
	10,810

	18
	13,960
	13,360
	12,540
	11,820
	11,370
	10,580

	19
	13,810
	13,190
	12,350
	11,610
	11,160
	10,370

	20
	13,650
	13,020
	12,170
	11,420
	10,960
	10,160



[bookmark: Par20794]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ТРОТУАРОВ КОМБИНИРОВАННЫМИ
РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ МКДС-4505

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,577
	0,582
	0,589
	0,597
	0,602
	0,611

	2
	0,585
	0,592
	0,602
	0,611
	0,618
	0,631

	3
	0,594
	0,602
	0,614
	0,626
	0,635
	0,651

	4
	0,602
	0,611
	0,626
	0,641
	0,651
	0,671

	5
	0,610
	0,622
	0,639
	0,656
	0,667
	0,690

	6
	0,618
	0,631
	0,651
	0,670
	0,683
	0,710

	7
	0,626
	0,641
	0,663
	0,685
	0,700
	0,729

	8
	0,635
	0,651
	0,675
	0,700
	0,716
	0,749

	9
	0,643
	0,661
	0,687
	0,714
	0,733
	0,769

	10
	0,651
	0,670
	0,700
	0,729
	0,749
	0,788

	11
	0,659
	0,680
	0,712
	0,743
	0,765
	0,808

	12
	0,667
	0,690
	0,724
	0,758
	0,782
	0,828

	13
	0,676
	0,700
	0,736
	0,773
	0,797
	0,847

	14
	0,683
	0,709
	0,749
	0,788
	0,814
	0,867

	15
	0,692
	0,719
	0,760
	0,802
	0,831
	0,886

	16
	0,700
	0,729
	0,773
	0,817
	0,847
	0,906

	17
	0,708
	0,739
	0,785
	0,831
	0,863
	0,925

	18
	0,716
	0,749
	0,797
	0,846
	0,880
	0,945

	19
	0,724
	0,758
	0,810
	0,861
	0,896
	0,964

	20
	0,733
	0,768
	0,822
	0,876
	0,912
	0,984



[bookmark: Par20949]Механизированная обработка тротуаров противогололедными
комбинированными материалами комбинированной дорожной
машиной Johnston CN-200 (CX-200) с навесным разбрасывателем

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки ПКГМ.
4. Заправка машины ПКГМ.
5. Оформление документов на пункте заправки ПКГМ.
6. Движение от пункта заправки ПКГМ до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка тротуаров ПКГМ.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par20965]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ JOHNSTON CN-200 (CX-200) С НАВЕСНЫМ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ
ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ТРОТУАРОВ
КОМБИНИРОВАННЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	17,030
	16,830
	16,550
	16,270
	16,080
	15,740

	2
	16,670
	16,420
	16,040
	15,690
	15,460
	15,020

	3
	16,330
	16,020
	15,570
	15,150
	14,880
	14,370

	4
	15,990
	15,640
	15,130
	14,650
	14,350
	13,780

	5
	15,680
	15,280
	14,710
	14,180
	13,840
	13,220

	6
	15,380
	14,940
	14,310
	13,740
	13,370
	12,710

	7
	15,090
	14,610
	13,930
	13,320
	12,940
	12,250

	8
	14,800
	14,290
	13,570
	12,930
	12,530
	11,810

	9
	14,530
	13,990
	13,230
	12,560
	12,150
	11,400

	10
	14,270
	13,700
	12,910
	12,210
	11,790
	11,020

	11
	14,020
	13,420
	12,610
	11,890
	11,440
	10,670

	12
	13,780
	13,160
	12,310
	11,570
	11,130
	10,330

	13
	13,540
	12,900
	12,030
	11,280
	10,820
	10,020

	14
	13,310
	12,650
	11,760
	11,000
	10,540
	9,730

	15
	13,090
	12,420
	11,510
	10,730
	10,260
	9,450

	16
	12,880
	12,190
	11,260
	10,470
	10,000
	9,180

	17
	12,680
	11,970
	11,020
	10,230
	9,760
	8,940

	18
	12,480
	11,750
	10,800
	9,990
	9,520
	8,700

	19
	12,280
	11,550
	10,590
	9,770
	9,300
	8,480

	20
	12,090
	11,360
	10,380
	9,560
	9,090
	8,270



[bookmark: Par21120]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ТРОТУАРОВ КОМБИНИРОВАННЫМИ
РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ JOHNSTON CN-200
(CX-200) С НАВЕСНЫМ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,587
	0,594
	0,604
	0,615
	0,622
	0,635

	2
	0,600
	0,609
	0,623
	0,637
	0,647
	0,666

	3
	0,612
	0,624
	0,642
	0,660
	0,672
	0,696

	4
	0,625
	0,639
	0,661
	0,683
	0,697
	0,726

	5
	0,638
	0,654
	0,680
	0,705
	0,723
	0,756

	6
	0,650
	0,669
	0,699
	0,728
	0,748
	0,787

	7
	0,663
	0,684
	0,718
	0,751
	0,773
	0,816

	8
	0,676
	0,700
	0,737
	0,773
	0,798
	0,847

	9
	0,688
	0,715
	0,756
	0,796
	0,823
	0,877

	10
	0,701
	0,730
	0,775
	0,819
	0,848
	0,907

	11
	0,713
	0,745
	0,793
	0,841
	0,874
	0,937

	12
	0,726
	0,760
	0,812
	0,864
	0,898
	0,968

	13
	0,739
	0,775
	0,831
	0,887
	0,924
	0,998

	14
	0,751
	0,791
	0,850
	0,909
	0,949
	1,028

	15
	0,764
	0,805
	0,869
	0,932
	0,975
	1,058

	16
	0,776
	0,820
	0,888
	0,955
	1,000
	1,089

	17
	0,789
	0,835
	0,907
	0,978
	1,025
	1,119

	18
	0,801
	0,851
	0,926
	1,001
	1,050
	1,149

	19
	0,814
	0,866
	0,944
	1,024
	1,075
	1,179

	20
	0,827
	0,880
	0,963
	1,046
	1,100
	1,209



[bookmark: Par21276]Механизированная обработка тротуаров противогололедными
комбинированными материалами комбинированной дорожной
машиной Johnston CN-201 (CX-201) с навесным
разбрасывателем ТМ-300

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки ПКГМ.
4. Заправка машины ПКГМ.
5. Оформление документов на пункте заправки ПКГМ.
6. Движение от пункта заправки ПКГМ до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка тротуаров ПКГМ.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par21293]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ JOHNSTON CN-201 (CX-201) С НАВЕСНЫМ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ
ТМ-300 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ТРОТУАРОВ
КОМБИНИРОВАННЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	16,920
	16,700
	16,390
	16,080
	15,880
	15,510

	2
	16,520
	16,240
	15,840
	15,450
	15,200
	14,740

	3
	16,150
	15,810
	15,330
	14,880
	14,590
	14,050

	4
	15,800
	15,400
	14,850
	14,330
	14,010
	13,410

	5
	15,450
	15,010
	14,400
	13,830
	13,480
	12,830

	6
	15,130
	14,650
	13,980
	13,370
	12,990
	12,300

	7
	14,820
	14,290
	13,580
	12,930
	12,540
	11,810

	8
	14,510
	13,960
	13,200
	12,520
	12,110
	11,360

	9
	14,220
	13,630
	12,850
	12,140
	11,710
	10,940

	10
	13,950
	13,330
	12,510
	11,780
	11,330
	10,550

	11
	13,670
	13,030
	12,190
	11,430
	10,980
	10,190

	12
	13,420
	12,760
	11,890
	11,120
	10,660
	9,850

	13
	13,180
	12,480
	11,600
	10,810
	10,350
	9,540

	14
	12,930
	12,230
	11,320
	10,520
	10,060
	9,240

	15
	12,700
	11,980
	11,060
	10,260
	9,780
	8,960

	16
	12,480
	11,750
	10,810
	9,990
	9,520
	8,700

	17
	12,260
	11,520
	10,570
	9,750
	9,270
	8,450

	18
	12,060
	11,300
	10,340
	9,520
	9,040
	8,220

	19
	11,850
	11,090
	10,120
	9,290
	8,810
	7,990

	20
	11,660
	10,880
	9,910
	9,080
	8,600
	7,780



[bookmark: Par21448]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ТРОТУАРОВ КОМБИНИРОВАННЫМИ
РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ JOHNSTON CN-201
(CX-201) С НАВЕСНЫМ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ ТМ-300

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,591
	0,599
	0,610
	0,622
	0,630
	0,645

	2
	0,605
	0,616
	0,631
	0,647
	0,658
	0,678

	3
	0,619
	0,633
	0,652
	0,672
	0,685
	0,712

	4
	0,633
	0,649
	0,673
	0,698
	0,714
	0,746

	5
	0,647
	0,666
	0,694
	0,723
	0,742
	0,779

	6
	0,661
	0,683
	0,715
	0,748
	0,770
	0,813

	7
	0,675
	0,700
	0,736
	0,773
	0,797
	0,847

	8
	0,689
	0,716
	0,758
	0,799
	0,826
	0,880

	9
	0,703
	0,734
	0,778
	0,824
	0,854
	0,914

	10
	0,717
	0,750
	0,799
	0,849
	0,883
	0,948

	11
	0,732
	0,767
	0,820
	0,875
	0,911
	0,981

	12
	0,745
	0,784
	0,841
	0,899
	0,938
	1,015

	13
	0,759
	0,801
	0,862
	0,925
	0,966
	1,048

	14
	0,773
	0,818
	0,883
	0,951
	0,994
	1,082

	15
	0,787
	0,835
	0,904
	0,975
	1,022
	1,116

	16
	0,801
	0,851
	0,925
	1,001
	1,050
	1,149

	17
	0,816
	0,868
	0,946
	1,026
	1,079
	1,183

	18
	0,829
	0,885
	0,967
	1,050
	1,106
	1,217

	19
	0,844
	0,902
	0,988
	1,076
	1,135
	1,252

	20
	0,858
	0,919
	1,009
	1,101
	1,163
	1,285



[bookmark: Par21604]Механизированная обработка тротуаров противогололедными
комбинированными материалами комбинированной дорожной
машиной Johnston CN-201 (CX-201) с навесным
разбрасывателем ТМ-200

Состав работ:
1. Подготовительно-заключительные работы, в том числе предрейсовый медосмотр.
2. Получение задания и оформление путевого листа на участке.
3. Движение от участка до пункта заправки ПКГМ.
4. Заправка машины ПКГМ.
5. Оформление документов на пункте заправки ПКГМ.
6. Движение от пункта заправки ПКГМ до места работы и обратно.
7. Механизированная обработка тротуаров ПКГМ.
8. Движение от места работы до места стоянки.
9. Переезды во время работы.
10. Осмотр механизмов и устранение мелких неисправностей.

[bookmark: Par21621]ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ
МАШИНЫ JOHNSTON CN-201 (CX-201) С НАВЕСНЫМ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ
ТМ-200 ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ТРОТУАРОВ
КОМБИНИРОВАННЫМИ РЕАГЕНТАМИ

	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Эксплуатационная производительность (тыс. кв. м/ч)

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	17,080
	16,890
	16,630
	16,360
	16,180
	15,850

	2
	16,750
	16,490
	16,140
	15,800
	15,580
	15,160

	3
	16,420
	16,120
	15,690
	15,280
	15,020
	14,530

	4
	16,110
	15,760
	15,270
	14,800
	14,510
	13,960

	5
	15,800
	15,410
	14,850
	14,350
	14,020
	13,420

	6
	15,510
	15,080
	14,470
	13,920
	13,570
	12,920

	7
	15,230
	14,760
	14,110
	13,510
	13,150
	12,470

	8
	14,950
	14,450
	13,760
	13,140
	12,750
	12,040

	9
	14,700
	14,150
	13,430
	12,780
	12,370
	11,630

	10
	14,440
	13,870
	13,120
	12,430
	12,020
	11,260

	11
	14,200
	13,610
	12,810
	12,110
	11,690
	10,910

	12
	13,960
	13,350
	12,530
	11,800
	11,370
	10,580

	13
	13,740
	13,100
	12,260
	11,510
	11,070
	10,270

	14
	13,510
	12,860
	11,990
	11,240
	10,790
	9,980

	15
	13,300
	12,620
	11,740
	10,970
	10,520
	9,700

	16
	13,090
	12,400
	11,500
	10,720
	10,260
	9,440

	17
	12,890
	12,180
	11,260
	10,480
	10,020
	9,190

	18
	12,690
	11,970
	11,040
	10,250
	9,780
	8,960

	19
	12,510
	11,780
	10,830
	10,030
	9,560
	8,730

	20
	12,320
	11,580
	10,620
	9,820
	9,340
	8,520



[bookmark: Par21776]НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА МЕХАНИЗИРОВАННУЮ ОБРАБОТКУ ТРОТУАРОВ КОМБИНИРОВАННЫМИ
РЕАГЕНТАМИ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНОЙ JOHNSTON CN-201
(CX-201) С НАВЕСНЫМ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ ТМ-200

Единица измерения: 10 тыс. кв. м
	Расстояние до базы хранения ПГМ, км
	Норма времени, маш.-ч.

	
	Плотность обработки (г/кв. м):

	
	до 110
	от 111 до 130
	от 131 до 170
	от 171 до 190
	от 191 до 220
	свыше 221

	1
	0,585
	0,592
	0,601
	0,611
	0,618
	0,631

	2
	0,597
	0,606
	0,620
	0,633
	0,642
	0,660

	3
	0,609
	0,620
	0,637
	0,654
	0,666
	0,688

	4
	0,621
	0,635
	0,655
	0,676
	0,689
	0,716

	5
	0,633
	0,649
	0,673
	0,697
	0,713
	0,745

	6
	0,645
	0,663
	0,691
	0,718
	0,737
	0,774

	7
	0,657
	0,678
	0,709
	0,740
	0,760
	0,802

	8
	0,669
	0,692
	0,727
	0,761
	0,784
	0,831

	9
	0,680
	0,707
	0,745
	0,782
	0,808
	0,860

	10
	0,693
	0,721
	0,762
	0,805
	0,832
	0,888

	11
	0,704
	0,735
	0,781
	0,826
	0,855
	0,917

	12
	0,716
	0,749
	0,798
	0,847
	0,880
	0,945

	13
	0,728
	0,763
	0,816
	0,869
	0,903
	0,974

	14
	0,740
	0,778
	0,834
	0,890
	0,927
	1,002

	15
	0,752
	0,792
	0,852
	0,912
	0,951
	1,031

	16
	0,764
	0,806
	0,870
	0,933
	0,975
	1,059

	17
	0,776
	0,821
	0,888
	0,954
	0,998
	1,088

	18
	0,788
	0,835
	0,906
	0,976
	1,022
	1,116

	19
	0,799
	0,849
	0,923
	0,997
	1,046
	1,145

	20
	0,812
	0,864
	0,942
	1,018
	1,071
	1,174







[bookmark: Par21936]Приложение 6
к распоряжению Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
от 10 августа 2012 г. N 05-14-323/2

(Приложение 1
к приложению 5
к распоряжению Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
от 24 июня 2011 г. N 05-14-367/1)

[bookmark: Par21949]ПЛОЩАДЬ
СКЛАДИРОВАНИЯ ТВЕРДЫХ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГОРОДСКИХ ДОРОГ

(вводится с 1 января 2013 г.)
	N п/п
	Наименование АО
	Единица измерения
	Площадь складирования твердых противогололедных реагентов

	1.
	Окружные базы хранения:
	
	

	1.1.
	ЦАО
	кв. м
	2170

	1.2.
	САО
	кв. м
	1538

	1.3.
	СВАО
	кв. м
	1748

	1.4.
	ВАО
	кв. м
	2154

	1.5.
	ЮВАО
	кв. м
	1582

	1.6.
	ЮАО
	кв. м
	1715

	1.7.
	ЮЗАО
	кв. м
	1856

	1.8.
	ЗАО
	кв. м
	2081

	1.9.
	СЗАО
	кв. м
	1305

	1.10.
	Зеленоградский АО
	кв. м
	536

	1.11.
	Городские базы хранения
	кв. м
	7521



[bookmark: Par22007]ПЛОЩАДЬ
СКЛАДИРОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТРОТУАРОВ

                     (вводится с 1 января 2013 г.)

	N п/п
	Наименование АО
	Единица измерения
	Площадь складирования комбинированных противогололедных реагентов

	1.
	Окружные базы хранения:
	
	

	1.1.
	ЦАО
	кв. м
	3557

	1.2.
	САО
	кв. м
	1888

	1.3.
	СВАО
	кв. м
	2157

	1.4.
	ВАО
	кв. м
	3194

	1.5.
	ЮВАО
	кв. м
	2278

	1.6.
	ЮАО
	кв. м
	2194

	1.7.
	ЮЗАО
	кв. м
	2257

	1.8.
	ЗАО
	кв. м
	2175

	1.9.
	СЗАО
	кв. м
	1638

	1.10.
	Зеленоградский АО
	кв. м
	742

	1.11.
	Городские базы хранения
	кв. м
	3640







[bookmark: Par22069]Приложение 7
к распоряжению Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
от 10 августа 2012 г. N 05-14-323/2

(Приложение 2
к приложению 5
к распоряжению Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Москвы
от 24 июня 2011 г. N 05-14-367/1)

[bookmark: Par22082]ПЛОЩАДЬ
СКЛАДИРОВАНИЯ ЩЕБНЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ГОРОДСКИХ ДОРОГ

                     (вводится с 1 января 2013 г.)
	N п/п
	Наименование АО
	Единица измерения
	Площадь складирования щебня

	1.
	Окружные базы хранения:
	
	

	1.1.
	ЦАО
	кв. м
	186

	1.2.
	САО
	кв. м
	125

	1.3.
	СВАО
	кв. м
	173

	1.4.
	ВАО
	кв. м
	184

	1.5.
	ЮВАО
	кв. м
	136

	1.6.
	ЮАО
	кв. м
	135

	1.7.
	ЮЗАО
	кв. м
	144

	1.8.
	ЗАО
	кв. м
	204

	1.9.
	СЗАО
	кв. м
	103

	1.10.
	Зеленоградский АО
	кв. м
	42

	1.11.
	Городские базы хранения
	кв. м
	760






